{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Összesítő","Építész","Elektromos","Gépész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Építész",0,0]
["Elektromos",0,0]
["Gépész",0,0]
["Átadási dokumentáció",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Építész","index":1,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
["2.","21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m3",0,0,0,0]
["3.","31-090-2.4-0130710","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal",6.2,"m2",0,0,0,0]
["4.","33-091-1.1.1-1110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",0.065,"m3",0,0,0,0]
["5.","36-003-1.1.1.4.2-0415938","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, durva mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit Durva Vakolat 4 mm,  Cikkszám: 152204",50.43,"m2",0,0,0,0]
["6.","36-003-1.1.1.1.2-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",100.86,"m2",0,0,0,0]
["7.","36-002-4-0149041","Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160",152.8,"m2",0,0,0,0]
["8.","42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",50.43,"m2",0,0,0,0]
["9.","42-000-4.3","Műkő burkolatok bontása, műkő lábazat, helyszínen felhordott, 50 cm magasságig",33,"m",0,0,0,0]
["10.","42-012-1.1.1.1.1.2","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel",24.97,"m2",0,0,0,0]
["11.","42-042-11.7-0312180","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Optic Compact heterogén PVC burkolóanyag, PUR felületnemesítés, 2,0 mm vtg., 0,9 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 62 szín",50.45,"m2",0,0,0,0]
["12.","42-042-11.9-0310354","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 117 721",50.45,"m2",0,0,0,0]
["13.","42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",33,"m",0,0,0,0]
["14.","42-041-3.2.3.1-0310563","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) tömör, nem szívó aljzat (pl. kerámia burkolat) felület előkészítése, 3 mm vastagságban HENKEL Thomsit DX önterülő aljzatkiegyenlítő, 0,5-10 mm rétegvastagságú, Cikkszám: 173 031 + HENKEL Thomsit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 847 941",50.45,"m2",0,0,0,0]
["15.","42-071-4-0150501","Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-ACG 2,5m, \"L\"  élvédő profil H=6mm, polírozott króm elox alu Rendelési szám: A60ACG",9.39,"m",0,0,0,0]
["16.","44-090-2.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, ablakok és ajtó pászítása, zárszerkezetek átvizsgálása,  szükség szerinti javítása, cseréje.",3,"db",0,0,0,0]
["17.","44-000-2","Favázas üvegfal bontása",0.36,"m2",0,0,0,0]
["18.","44-029-1.1.1","Beépített szekrény elhelyezése és helyszíni szerelése,  elkerített részen a beugróban, 1 db belső polccal,  polcmagasság állíthatóságához furatok kialakításával, kivető pánttal, laminált bútorlapból, ABS élzárással,  ajtónkénti fogantyúval, zárral. 450x800 mm",1,"db",0,0,0,0]
["19.","45-001-1.1.3.1","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtó elhelyezése, félig üvegezett, acél szerkezetbe beépítve, szerelvényezve (kilincs, zár). 800x2000 mm névleges méret.",1,"db",0,0,0,0]
["20.","47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",116,"m2",0,0,0,0]
["21.","47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",152.8,"m2",0,0,0,0]
["22.","47-000-4.1.4","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú",13.92,"m2",0,0,0,0]
["23.","47-000-4.3.2-0150112","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simítótapaszolás, betétes vagy tagolt acélfelületen, egyszeri és minden további réteg Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",13.92,"m2",0,0,0,0]
["24.","47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",36.78,"m2",0,0,0,0]
["25.","47-000-7.2.2.2-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen Capalac Holz-Imprägniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó",36.78,"m2",0,0,0,0]
["26.","47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",36.78,"m2",0,0,0,0]
["27.","47-011-15.1.2.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",152.8,"m2",0,0,0,0]
["28.","47-021-11.2","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagyméretű acélszerkezeten",13.92,"m2",0,0,0,0]
["29.","47-021-21.2.1","Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",13.92,"m2",0,0,0,0]
["30.","47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",18,"m2",0,0,0,0]
["31.","47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",5,"m",0,0,0,0]
["32.","47-021-31.2.1","Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",13.92,"m2",0,0,0,0]
["33.","47-021-31.4.1","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",5,"m",0,0,0,0]
["34.","47-021-31.5.1","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",18,"m2",0,0,0,0]
["35.","47-031-3.3.1.2","Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen",11.76,"m2",0,0,0,0]
["36.","47-031-3.5.1.2","Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen",11.76,"m2",0,0,0,0]
["37.","47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",152.8,"m2",0,0,0,0]
["38.","47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",25.02,"m2",0,0,0,0]
["39.","47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",25.02,"m2",0,0,0,0]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db"]
[]
[null,null,"Összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos","index":2,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,7],[50,1,50,7],[53,1,53,7],[56,1,56,7],[29,1,29,7],[32,1,32,7],[35,1,35,7],[38,1,38,7],[41,1,41,7],[44,1,44,7],[11,1,11,7],[14,1,14,7],[17,1,17,7],[20,1,20,7],[23,1,23,7],[26,1,26,7],[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,5,7],[8,1,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
["Szeged, Semmelweis u.1 magasföldszint"]
["I. Előadó"]
[]
["1.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva"]
[null,90,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["2.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezetékek leszerelése tartószerkezetről"]
[null,10,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["3.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;aljzatok, fali foglalatok,csengők,reduktorok erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése"]
[null,18,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["4.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest "]
[null,4,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["5.","Gépek, berendezések bontása; szellőző ventilátor"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["6.","MÜ.III. védőcső elhelyezése falhoronyban, horonyvéséssel, vakolat javítással elágazó dobozokkal átm: 16,0 mm informatikának is"]
[null,120,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["7.","MÜ.III. védőcső elhelyezése padlóban, horonyvéséssel,burkolat javítással, elágazó dobozokkal,átm: 16,0 mm"]
[null,3,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["8.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 1,5 mm2"]
[null,260,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["9.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 2,5 mm2"]
[null,100,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["10.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, Mkh 6 mm2 szerelvény kötéssel"]
[null,20,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["11.","Áramvédő kapcsoló 25A, 30 mA elhelyezése, bekötése meglévő elosztóba"]
[null,20,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["12.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel dugalj 2x2+F"]
[null,6,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["13.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel kapcsoló 2p"]
[null,3,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["14.","Lámpatest felszerelése, bekötése, fényforrások behelyezése: fénycsöves mennyezeti lámpatest tükrös "]
[null,7,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["15.","Fényforrások  18W fénycső"]
[null,12,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["16.","Faláttörés készítése vezetékek részére helyreállítással"]
[null,4,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["16.","Informatikai hálózat bontása, meglévő szerelvények visszaépítése, áthelyezése"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["17.","D terv készítés"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["Összesen:"]
[null,null,"A:",null,null,null,0]
[null,null,"D:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Gépész","index":3,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, megszüntetése Padlóösszefolyó",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.11","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, meglévő használaton kívüli gépészeti vezetékek visszabontása",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[5,"82-002-11","Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-5","Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel komplett",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-7","Mosdó tartozékok felszerelése, piperepolc",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-10","Meglévő fogászati szék víz csatorna kiállásának kiépítése",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-71","Mosdó tartozékok felszerelése, tükör",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-012-61.4","Fűtési rendszer le ill. feltöltése javítási munkák előtt ill. után",2,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-012-611","Fűtőtest szerelvények elhelyezése radiátor szelepek  (visszatérő)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-012-612","Fűtőtest szelepek elhelyezése radiátor szelepek  (előremenő+ termofej)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-012-613","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után,",3,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-016-9","Meglévő fogászati szék áthelyezése, bekötése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]