{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Összesítő","Építész","Elektromos","Gépész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Építész",0,0]
["Elektromos",0,0]
["Gépész",0,0]
["Átadási dokumentáció",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Építész","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2,"m3",0,0,0,0]
[1,"31-090-2.4-0130710","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal",3.95,"m2",0,0,0,0]
[1,"33-011-1.7.2.2.1.1-0110002","Válaszfal építése, gipsz alapanyagú termékekből, 100 mm falvastagságban, 666x500x100 mm-es méretű gipsz válaszfal lapból (YTONG), ragasztással, hézagolással, vakolva. normál gipszválaszfal lap, 666/500/100 mm",2.09,"m2",0,0,0,0]
[1,"36-003-1.1.1.4.2-0415938","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, durva mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit Durva Vakolat 4 mm,  Cikkszám: 152204",27.23,"m2",0,0,0,0]
[2,"36-003-1.1.1.1.2-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",54.46,"m2",0,0,0,0]
[3,"36-002-4-0149041","Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160",49.21,"m2",0,0,0,0]
[4,"36-003-2.1.1.1.1-0411036","Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K",49.21,"m2",0,0,0,0]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",27.23,"m2",0,0,0,0]
[2,"42-000-4.3","Műkő burkolatok bontása, műkő lábazat, helyszínen felhordott, 50 cm magasságig",18.49,"m",0,0,0,0]
[3,"42-042-11.7-0312180","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Optic Compact heterogén PVC burkolóanyag, PUR felületnemesítés, 2,0 mm vtg., 0,9 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 62 szín",19.55,"m2",0,0,0,0]
[4,"42-042-11.9-0310354","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 117 721",19.55,"m2",0,0,0,0]
[5,"42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",18.49,"m",0,0,0,0]
[6,"42-041-3.2.3.1-0310563","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) tömör, nem szívó aljzat (pl. kerámia burkolat) felület előkészítése, 3 mm vastagságban HENKEL Thomsit DX önterülő aljzatkiegyenlítő, 0,5-10 mm rétegvastagságú, Cikkszám: 173 031 + HENKEL Thomsit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 847 941",19.55,"m2",0,0,0,0]
[1,"44-090-2.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, ablakok és ajtó pászítása, zárszerkezetek átvizsgálása,  szükség szerinti javítása, cseréje.",3,"db",0,0,0,0]
[2,"44-000-2","Favázas üvegfal bontása",2.09,"m2",0,0,0,0]
[1,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",76.44,"m2",0,0,0,0]
[2,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",42.68,"m2",0,0,0,0]
[3,"47-000-7.2.2.2-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen Capalac Holz-Imprägniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó",42.68,"m2",0,0,0,0]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",42.68,"m2",0,0,0,0]
[5,"47-011-15.1.2.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",76.44,"m2",0,0,0,0]
[6,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",18,"m2",0,0,0,0]
[7,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",20,"m",0,0,0,0]
[8,"47-021-31.4.1","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",20,"m",0,0,0,0]
[9,"47-021-31.5.1","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",18,"m2",0,0,0,0]
[10,"47-031-3.3.1.2","Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen",13.44,"m2",0,0,0,0]
[11,"47-031-3.5.1.2","Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen",13.44,"m2",0,0,0,0]
[12,"47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",76.44,"m2",0,0,0,0]
[13,"47-000-1.4.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulyával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",49.21,"m2",0,0,0,0]
[14,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",29.24,"m2",0,0,0,0]
[15,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",29.24,"m2",0,0,0,0]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db"]
[]
[null,null,"Összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos","index":2,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,7],[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,5,7],[8,1,8,7],[29,1,29,7],[32,1,32,7],[35,1,35,7],[38,1,38,7],[44,1,44,7],[11,1,11,7],[14,1,14,7],[17,1,17,7],[20,1,20,7],[23,1,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
["Szeged, Semmelweis u.1 magasföldszint"]
["II. Előadó"]
[]
["1.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva"]
[null,30,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["2.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezetékek leszerelése tartószerkezetről"]
[null,10,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["3.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;aljzatok, fali foglalatok,csengők,reduktorok erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése"]
[null,19,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["4.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest "]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["5.","MÜ.III. védőcső elhelyezése falhoronyban, horonyvéséssel,vakolat javítással ,elágazó dobozokkal átm: 16,0 mm informatikának is"]
[null,60,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["6.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 1,5 mm2"]
[null,150,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["7.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 2,5 mm2"]
[null,90,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["8.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel dugalj 2x2+F"]
[null,4,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["9.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel kapcsoló 2p"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["10.","Lámpatest felszerelése, bekötése, fényforrások behelyezése: fénycsöves mennyezeti lámpatest tükrös "]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["11.","Fényforrások  18W fénycső"]
[null,8,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["12.","Faláttörés készítése vezetékek részére helyreállítással"]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["13.","Informatikai hálózat bontása, meglévő szerelvények visszaépítése, áthelyezése"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["14.","D terv készítés"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["Összesen:"]
[null,null,"A:",null,null,null,0]
[null,null,"D:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Gépész","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók (komplett)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-001-20","Fűtőtest szerelvények elhelyezése, radiátor szelepek (előremenő+ termofej)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-001-201","Fűtőtest szerelvények , radiátor szelepek (viszatérő)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-18","Berendezési tárgyak szerelvényeinek leszerelése piperepolc, tükör, adagolók, stb",3,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-21","Padlóösszefolyó megszüntetése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-012-61","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-012-611","Fűtési rendszer  le-  visszatöltése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]