{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Összesítő","Építész","Elektromos","Gépész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Építész",0,0]
["Elektromos",0,0]
["Gépész",0,0]
["Átadási dokumentáció",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Építész","index":1,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","36-003-1.1.1.4.2-0415938","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, durva mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit Durva Vakolat 4 mm,  Cikkszám: 152204",2.4,"m2",0,0,0,0]
["2.","36-002-4-0149041","Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160",2.4,"m2",0,0,0,0]
["3.","42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",2.4,"m2",0,0,0,0]
["4.","42-012-1.1.1.1.1.2","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel",3.36,"m2",0,0,0,0]
["5.","42-042-6.1.2.1-0311142","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt",8.26,"m2",0,0,0,0]
["6.","42-071-4-0150501","Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-ACG 2,5m, \"L\"  élvédő profil H=6mm, polírozott króm elox alu Rendelési szám: A60ACG",2.8,"m",0,0,0,0]
["7.","42-090-6.7.3-0131001","Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm I.o",10.54,"m",0,0,0,0]
["8.","44-090-2.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, ablakok és ajtó pászítása, zárszerkezetek átvizsgálása,  szükség szerinti javítása, cseréje.",1,"db",0,0,0,0]
["9.","47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",41.32,"m2",0,0,0,0]
["10.","47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",17.72,"m2",0,0,0,0]
["11.","47-000-7.2.2.2-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen Capalac Holz-Imprägniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó",17.72,"m2",0,0,0,0]
["12.","47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",17.72,"m2",0,0,0,0]
["13.","47-011-15.1.2.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",41.32,"m2",0,0,0,0]
["14.","47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",6,"m2",0,0,0,0]
["15.","47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",8,"m",0,0,0,0]
["16.","47-021-31.4.1","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",8,"m",0,0,0,0]
["17.","47-021-31.5.1","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",6,"m2",0,0,0,0]
["18.","47-031-3.3.1.2","Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen",4.48,"m2",0,0,0,0]
["19.","47-031-3.5.1.2","Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen",4.48,"m2",0,0,0,0]
["20.","47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",41.32,"m2",0,0,0,0]
["21.","47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",13.24,"m2",0,0,0,0]
["22.","47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",13.24,"m2",0,0,0,0]
["23.","47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",38.92,"m2",0,0,0,0]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db"]
[]
[null,null,"Összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos","index":2,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,5,7],[8,1,8,7],[11,1,11,7],[14,1,14,7],[17,1,17,7],[20,1,20,7],[23,1,23,7],[26,1,26,7],[29,1,29,7],[32,1,32,7],[35,1,35,7],[38,1,38,7],[41,1,41,7],[47,1,47,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
["Szeged, Semmelweis u.1 magasföldszint"]
["Szociális helyiség"]
[]
["1.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva"]
[null,30,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["2.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezetékek leszerelése tartószerkezetről"]
[null,3,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["3.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;aljzatok, fali foglalatok,csengők,reduktorok erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése"]
[null,8,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["4.","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest "]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["5.","MÜ.III. védőcső elhelyezése falhoronyban, horonyvéséssel, vakolat javítással, elágazó dobozokkal átm: 16,0 mm informatikának is"]
[null,35,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["6.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 1,5 mm2"]
[null,60,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["7.","Szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel vörösréz vezetővel, MCu 2,5 mm2"]
[null,40,"m","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["8.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel dugalj 2x2+F"]
[null,3,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["9.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel dugalj 2+F /hűtő"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["10.","Süllyesztett fehér szerelvény  komplett, beszereléssel, bekötéssel kapcsoló 2p"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["11.","Lámpatest felszerelése, bekötése, fényforrások behelyezése: fénycsöves mennyezeti lámpatest tükrös "]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["12.","Fényforrások  18W fénycső"]
[null,4,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["13.","Faláttörés készítése vezetékek részére helyreállítással"]
[null,2,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["14.","Informatikai hálózat bontása, meglévő szerelvények visszaépítése, áthelyezése"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["15.","D terv készítés"]
[null,1,"db","A:",0,null,0]
[null,null,null,"D:",null,0,null,0]
["Összesen:"]
[null,null,"A:",null,null,null,0]
[null,null,"D:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Gépész","index":3,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.2","Meglévő  használaton kívüli gépészeti csővezetékek  bontása, csővezetékek leszerelése átmérőre való tekintet nélkül",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók (komplett)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-001-20","Fűtőtest szerelvények elhelyezése, radiátor szelepek (előremenő+ termofej)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-001-201","Fűtőtest szerelvények , radiátor szelepek (viszatérő)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-2","Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-5","Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel. ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-18","Berendezési tárgyak szerelvényeinek leszerelése piperepolc, tükör, adagolók, stb",3,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-18","Berendezési tárgyak szerelvényeinek elhelyezése, piperepolc, tükör, adagolók, stb",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-012-61","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-012-611","Fűtési rendszer  le-  visszatöltése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]