{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Fém- és könnyű épületszerkezete","Szárazépítés","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Fém- és könnyű épületszerkezete","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"34-000-1.1-0000011","Rezgéscsillapító gumibakok elhelyezése idomacél tartószerkezet alá",12,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"34-001-1.2.1-0000001","Idomacél vázszerkezet készítése és szerelése rácsos szerkezetű elemekből hűtőgép tetejére 1500 mm magasságban. A vázszerkezet és hűtőgép közötti rés gumilemezzel történő kitöltésével",34.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.3-0120012","CW fém vázszerkezet készítése hőszigetelés fogadására  CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal",168,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-005-1-0120012","12,5 mm vtg, betonyp burkolat készítése külön tételben kiírt tarószerkezetre és zsalus falszakaszokra, ajtóra",59,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-002-1.1-0147121","Függőereszcsatorna szerelése a trapézlemez fedésű tetőszakaasz belső oldalára, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, mínősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 25-ös függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű,",6.2,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Ref:10-0010-25-65-30"]
[]
[2,"43-003-10.1.2.1-0993245","Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 20 cm . A",23,"m",0,0,0,0]
[null,null,"hűtőgépre kerülő falszakasz tetejének lezárására."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-25.2-0000001","Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről  a bontott anyagok elszállításával",109,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-007-21.1.1.7.1-0090412","Hangszigetelés készítése előre elkészített tartószerkezetre 100 mm vtg. min. 64 kg/m3-es üvegszövet kasírozású üveggyapot hangelnyelő rtg. 0,5 mm vtg min.33%-os perforációjú fémlemez burkolat mechanikai védelemmel",168,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]