{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Javítási munkák","Falazás és egyéb kőműves munkák","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[18,2,18,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[29,2,29,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SZTE GMF                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Szentháromság u. 34.           ",null," Kelt:      2013. feb. 18.             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Teljesítés: 2013. II. negyedév         "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :                "]
["SZTE Béke épület - Szeged, Rerrich Béla tér 1.                                "]
["villamos fogyasztásmérés, mért áramú fővezeték                                "]
["kiépítése a régi főelosztóig                                                                    "]
["Készült: Helyszíni bejárás alapján                                            "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Anyag + Díj:",null,0]
["2.2 Tartalékkeret:",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Építész javítási munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Javítási munkák","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-090-1.1.1-0211573","Új Főelosztó helyiségben  padozat betonozás, és burkolat helyreállítási munkák",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között       Helyreállítással",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":4,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-48.1.2.1.2-0543066","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott,",28,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: 6047611"]
[]
[2,"71-001-49.2-0543524","Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO TPD/145 födémkengyel 145 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6363806",25,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-55.6-0371871","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel SZAMKAM 0,6/1 kV alumínium kábel, 4x240 mm2 tc",30,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2   VE8035",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-75.2.4-0430240","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 150-240 mm2 Da 240 mm2 kábelsaru",8,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-003-1.1-0411022","Szerelési segédanyagok (Tiplik, csavarok, Mkh, zsugorcsövek, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[7,"71-009-5.1-0123701","\"Béke épület régi főelosztó\"-ban meglévő betáplálás bontása új betáplálásra történő előkészítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-1.1-0198001","Átterhelések egyeztetett időpontban rendes munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon, éjszakai munkavégzéssel. / 4 fő villanyszerelő",1,"alkalom",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-5.5.1-0523204","Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-009-16.2-0627005","Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése Áramszolgáltatói ügyintézéssel Méretlen fővezeték kiépítéssel ARKO-57 típusú mérőszekrény, ARKO-77 típusú csatlakozószekrény áramváltós méréshez. Egy db. 35-240 mm2 keresztmetszetű méretlen kábel fogadására, és egy",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"mért elmenő kábel indítására. (3x80A < In L 3x400 A) Cikkszáma: 113167 Kompletten"]
[]
[11,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",2,"db",0,735,0,0]
[]
[12,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]