{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Dúcolás, földpartmegtámasztás","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Közmű csatornaépítés","Köműves munka,betonozás","Épületgépészeti csővezeték szer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[27,1,27,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[16,0,16,3],[5,2,5,4],[19,2,19,3],[14,0,14,2],[7,0,7,2],[10,0,10,2],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Név : Szegedi Tudományegyetem          ",null,"                                       "]
["Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság",null,"                                       "]
["Cím : Szeged,                    ",null,"Kelt: 2013. április"]
["Szentháromság u.34.               "]
["Költségvetés"]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE ÁOK Klinika parkban szennyvíz alapvezeték cseréje és kapcsolódó helyreállítási munkák elvégzése. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["2. Alapösszeg"]
["3. Tartalékkeret 5%"]
["4.ÁFA vetítési alap"]
["5. ÁFA 27%"]
["6. Össesen(bruttó)"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Dúcolás, földpartmegtámasztás"]
["Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák"]
["Közmű csatornaépítés"]
["Kőműves munka, betonozás"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Dúcolás, földpartmegtámasztás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"13-001-1.1.1.2","Munkaárok ritkított dúcolása és bontása 6,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú",96,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.2.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m²-nél nagyobb szelvénynél, III. talajosztály",60,"m3"]
[]
[2,"21-003-6.2.1.1","Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 1,0 m árokszélességig, 4,0 m mélységig",250,"m3"]
[]
[3,"21-010-2.1.1","Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből, kézi erővel, 2,0 m mélységig",5,"m3"]
[]
[4,"21-010-2.1.1/K","Lezárt csatornaszakaszokban a folyamatos üzemmód miatt feltorlódott szennyvíz szippantása, és elszállítása szennyvízszállító gépjárművekkel",35,"m3"]
[]
[5,"21-011-7.1-0120401","Feltöltések szennyvízvezetékek feletti területen                                       az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok",28,"m3"]
[]
[6,"21-011-7.2-0120015","Feltöltések szennyvízvetetékek alatti területen                                        az anyag szétterítésével, mozgatásával,  osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics",19,"m3"]
[]
[7,"21-011-11.1","Kitermelt kimaradt föld elszállítása lerakási helyre, lerakási díjjal együtt",47,"m3"]
[]
[8,"21-008-2.2.2","Föld visszatöltés,tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%",145,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból aszfaltburkolattal együtt felvágással",2,"m3"]
[]
[2,"\"K\"","Úttestszegély bontása betonággyal együtt ",3,"fm"]
[]
[3,"\"K\"","Télicsap és locsolócsap szekrény bontása ",1,"db"]
[]
[4,"\"K\"","Keri pad bontása",1,"db"]
[]
[5,"\"K\"","Fa kivágás 20-30 cm átmérő, tuskókiemeléssel",2,"db"]
[]
[6,"\"K\"","Bozót és cserje írtása",20,"m2"]
[]
[7,"\"K\"","Felbontott térbeton elszállítása lerakóhelyre",3,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Közmű csatornaépítés","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-004-1.4-1110001","Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása, belső csőátmérő vagy vállméret: 80-200 cm között Kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú Hvz 150, vízzáró cementhabarcs",2,"db"]
[]
[2,"53-010-1.1.2-0013502","Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérőig",2,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Köműves munka,betonozás","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-102-463","Akna fedlap készítése 40 to. teherbírású öntöttvas kiemelhető fedlap beépítésével, zsaluzattal, 150x130x25 cm vasbeton akna lezárással",1,"db"]
[]
[2,"81-101-213","Vasbeton aknafal áttörésének javítása újonnan bekötött PVC lefolyócső körül, gyorskötő cementtel",2,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.2.2","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső, vagy tokos betoncső",53,"m"]
[]
[2,"81-002-4.1.1.2.4-0131532","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 300 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 300x4.9 mm,  2 m",53,"m"]
[null,null,"hosszú, gumigyűrű tömítéssel"]
[3,"81-002-4.1.2.2.4-0234384","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 300 PIPELIFE KG-PVC áttoló karmantyú KGU 300",3,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]