{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :SZTE ÁOK Oktatási Épület                        ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged Dóm Tér 13                                ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":2,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",37,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.14","ABV 1000- es tápegység bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-24.1.1-0130502","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag vezetékcsatorna 15x35 mm, Kód: MCSE-2",70,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-21.1-0217093","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F",70,"m",0,0,0,0]
[null,null,"300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[5,"71-006-5.1.1.1-0314331","Mágneskapcsolók, kontaktorok; Mágneskapcsolók elhelyezése,  hőrelé nélkül, TS 35 sínre pattintható kivitelben, 72A üzemi áramig GANZ KK DIL-K7-10 mágneskapcsoló 16A, 3 fő- és 1 záró segédérintkezővel",3,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-008-9.1.1-0139102","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO Federal moduláris kismegszakító, 3kA, 1-P, 16A, \"C\", Csz: 80031116",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-009-1.1.1-0410031","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egység-ig LEGRAND Nedbox f.k. 1s 8m falon",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"kívüli kielosztó, ajtó nélkül, R: 601200"]
[]
[8,"71-010-12.13.1.1.1","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumlátoros címezhető, öntesztelő, készenléti üzemű, falonkívüli kivitelben, fénycsöves",37,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}