{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Takarítási munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[19,0,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[27,6,27,7],[37,6,37,7],[39,0,39,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:"]
[]
["Cím:",{"$nulls":4},"Készítette:"]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
[]
[]
[]
[]
["Készült:"]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.27,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, az anyag letermelésével együtt 5,0 m3-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.2","Vakolat javítás a sérült vakolat leverésével oldalfalon, 11-20 cm szélesség között, lábazat fogadásához.",540,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",625,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",625,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-000-14.2","Beton aljzatok bontása, foltokban, 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból. Felbontott burkolatok alatti töredezett, repedt, laza aljzat bontása. Előírányzat.",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"31-031-1.1.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban. Előirányzat.",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-041-3.2.2.1","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban",625,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-11.3-0312001","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Eminent homogén PVC burkolat, iQ PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 26 szín",625,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",725,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"42-042-11.9-0310354","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 117 721",625,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-000-3.6","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig",725,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-4","Az építési és az építés során használt terület  finom takarítása",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]