{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületautomatika, -felügyelet (","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
[]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["SZTE Öthalmi Diáklakások IP Kamera rendszer kiépítése"]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K tétel","Panasonic BB - HNP17 vezérlő, és rögzítő szoftver beszerzése, telepítése, kipróbálása.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,null,"PC: DELL OPTIPLEX (Intel Core i3, windows 7 64 bit, 8 GB RAM, 1 TB HDD)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,null,"DELL E2013H 51cm monitor (DVI input, 1600*900)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"72-011-11.1.3.1.3-0230383","Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése  kábelezéssel kamera beszerzés nélkül., üzempróbával.",4,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"72-041-1.1.1.1.4-0112071","Struktúrált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 Mbit/sec átviteli sebesség Cat.5E U/FTP U/FTP 4x2xAWG24/1  Öntartó falikábel",500,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"72-041-33.1-0112222","POE Switch elhelyezése és installálása asztali vagy rack kivitelben (PLANET  8ch / 4ch POE)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"72-041-34-0112224","Biztonsági szünetmentes tápegység (12V 7.2Ah)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"K tétel","A munkához SZTE által biztosított berendezések.,anyagok beszerelése, és egyéb szerelési anyagok bisztosítása.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}