{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Szigetelés","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[19,0,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[27,6,27,7],[37,6,37,7],[39,0,39,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:"]
[]
["Cím:",{"$nulls":4},"Készítette:"]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
[]
[]
[]
[]
["Készült:"]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.27,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",4,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12-0000001","Építési anyagok felhordása, kézi erővel, II. emeletre.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-1.1.1","Hornyok bejavítása aljzatbetonba, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",9.5,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"31-090-2.1-1600050","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",11,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-032-2.1.1.1-0212501","Aljzatbeton készítése esztrich betonból kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611",11,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.3.5","Horonyvésés, beton aljzatban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között",9.5,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között",12,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",12,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"36-002-3-0149083","Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Masterfix univerzális alapozó Cikkszám: 0103-10001005",44.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",44.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-003-1.1.1.1.2-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",44.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",34.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: 859405",12.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",12.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.4.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 10-15 mm rétegvastagságban, zuhanytálcák alatt. LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-000-6","Egyéb bontások, ragasztóhabarcs eltávolítása oldalfalról.",34.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, csúszásmentes, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004",8,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[8,"42-012-1.1.3.1.1.3-0212010","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi",44.6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[9,"42-012-1.1.3.1.1.2-0212011","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, lábazat készítése mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf",2.1,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, (5 m 20 cm magas és 11 m 10 cm magas lábazat)."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-011-1","Reviziós ajtó elhelyezése, beépítése tustálcákhoz, 20x20 cm-es.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":8,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.2","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m2 felület között",3.15,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-1.1.4.1-0134022","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"méret:750 x 2000 mm, 130 mm falvastagság"]
[]
[3,"45-001-2.1.1-0134086","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel együtt  (kilincs, cím, biztonsági zár), 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt (pórszort) acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben"]
[]
[4,"45-005-2","Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, zuhanytálcák közötti elválasztó panelek óvatos bontása és  visszaszerelése, rögzítő elemek szökség szerinti cseréjével, tömítésekkel, komplett.",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":9,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-2.1.1-0154102","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-014-2.1-0216002","Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása  nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, vizes diszperziós bázisú mélyalapozóval vagy tapadóhíddal MUREXIN LF 1 mélyalapozó",49.56,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-014-4.4-0313001","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti falszigetelés és padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,",49.56,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű rugalmas szigetelőhabarcs, normál"]
[]
[3,"48-014-12-0313601","Üzemi-használati víz elleni szigetelés  hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI MAPEBAND",18,"m",0,0,0,0]
[null,null,"szövet hordozóra vulkanizált 12,0 cm széles szintetikus gumi hajlaterősítő-résáthidaló szalag"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":11,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",20,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között",10,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve  (horonyvésés külön tételben).",20,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"81-002-3.2.1.2.4","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65",10,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"81-001-1.3-0000001","Víz- csatorna csatlakozások kiépítése, meglévő vezetékre, elzáró szerelvények beépítésével.",4,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-001-1","Negatív vízmintavételi jegyzőkönyv.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":12,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-9.2.2.1","Zuhanytálca bontása, visszaépítése és bekötése, meglévő zuhanytálca a hozzá tartozó szerelvényekkel,  (csaptelep, szifon stb.).",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-009-9.2-0000001","Zuhanytálca körbefalazása, vízvetők beépítésével, tömítésekkel.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-009-5","Berendezési tárgyak le és felszerelése (2 db új tükőr beszerzése,  2db radiátor, 6db akasztó, 2db mosdó, 2db elszívó).",14,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-21.1","Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]