{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1561,"n_cols":13,"rows_kept":1561,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"ÉPÜLETGÉPÉSZET"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Költségvetés főösszesítő"]
[]
[]
[null,"Név: Szegedi Kontaktlencse Magánalapítvány"]
[null,"alagsor átalakítás, retina ambulancia"]
[null,"Cím: SZTE ÁOK Szemészeti Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. sz."]
[null,"Tárgy: Belső épületgépészet"]
[null,"Kelt: 2013. október hó"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Futés szerelés"]
[]
[null,"Vízellátás, csatornázás"]
[null,"Légtechnika"]
[null,"Opció: légtechnika hutési energia ellátása"]
[]
[]
[]
[null,"1.4 Közvetlen önköltség összesen:"]
[]
[null,"2.1 Árkockázati fedezet vet. alap:"]
[null,"2.2 Árkockázati fedezet (havi 1%):",null,null,0.01]
[]
[null,"2.3 Anyagigazgatási ksg. vet. alap:"]
[null,"2.4 Anyagigazgatási költség:",null,null,0.02]
[]
[null,"2.5 Fedezet vetítési alap (1.4):"]
[null,"2.6 Fedezet:",null,null,0.03]
[]
[null,"3.1 Tartalékkeret vetítési alap (2.3+2.4+2.5+1.6):"]
[null,"3.2 Tartalékkeret:",null,null,0.04]
[]
[null,"4.1 ÁFA vetítési alap:"]
[]
[null,"4.2 ÁFA:",null,null,0.27]
[]
[null,"5. A munka ára:"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":4},"TENPLAN MÉRNÖKI IRODA KFT."]
[null,"1/1. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":6},"1/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"BONTÁSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Hoközpont hálózatainak lezárása és ürítése"]
[{"$nulls":5},"a munkálatok megkezdése elott"]
[null,1,"81-000-102-002",null,null,"szekunder futési hálózat kizárása és ürítése"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,"]
[{"$nulls":5},"vagy fekete acélcso bontása,tartószerkezetekrol"]
[null,2,"81-000-201",null,null,"2\"-ig, vagy  DN  50-  ig"]
[null,null,null,"49,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"PVC csovezeték bontása"]
[null,3,"81-000-241",null,null,"DN  25- 50"]
[null,null,null,"10,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Menetes szerelvény leszerelése"]
[null,4,"82-000-111",null,null,"2 \" átméroig"]
[null,null,null,"24,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Futotest leszerelése,"]
[{"$nulls":5},"tagos radiátor"]
[{"$nulls":5},"öntöttvasból"]
[null,5,"82-000-612",null,null,"11-20 tag között"]
[null,null,null,"3,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"acéllemezbol"]
[null,6,"82-000-622",null,null,"11-20 tag között"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"SZERELÉSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Beépített szelepes kompakt acéllemez lapradiátor,"]
[{"$nulls":5},"bordázott futolapokkal, konvekciós elemekkel, oldalsó és"]
[{"$nulls":5},"rácsos felso takaróelemekkel, 2 db alsó és 4 db oldalsó"]
[{"$nulls":5},"G 1/2\"-os belso menetes csatlakozó csonkkal, melyekkel"]
[{"$nulls":5},"alulról és jobb, valamint bal oldalról is csatlakoztatható a"]
[{"$nulls":5},"radiátor. RAL 9016 szerinti festéssel."]
[{"$nulls":5},"W értékek 75/65/20°C hofoklépcso esetén."]
[{"$nulls":5},"Szerelési egységcsomaggal, mely speciális rúgós"]
[{"$nulls":5},"konzolkészletbol, csavarokból és dübelekbol, légtelenítobol"]
[{"$nulls":5},"és vakdugóból, valamint termosztatikus Oventrop vagy"]
[{"$nulls":5},"Heimeier beépített szelep 6 fokozatú elobeállítási lehetoségbol"]
[{"$nulls":5},"áll. Szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és"]
[{"$nulls":5},"bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,"]
[{"$nulls":5},"PURMO Ventil Compact CV 11 típusú,"]
[{"$nulls":5},"egysoros kivitelben, egy konvektorlemezzel,"]
[{"$nulls":5},"600 mm építési magassággal"]
[null,7,"82-612-111-040-14-11611",null,null,"400 mm hosszú, ht: 407 W"]
[null,null,null,"2,00 db"]
[null,8,"82-612-111-050-14-11611",null,null,"500 mm hosszú, ht: 509 W"]
[null,null,null,"2,00 db"]
[null,9,"82-612-111-100-14-11611",null,null,"1000 mm hosszú, ht:1018 W Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,10,"82-612-111-120-14-11611",null,null,"1200 mm hosszú, ht:1222 W Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"1/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":6},"2/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"PURMO Ventil Compact CV 22 típusú,"]
[{"$nulls":5},"kétsoros kivitelben, két konvektorlemezzel,"]
[{"$nulls":5},"600 mm építési magassággal"]
[null,11,"82-612-121-080-14-11622",null,null,"800 mm hosszú, ht:1367 W Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[null,12,"82-612-121-100-14-11622",null,null,"1000 mm hosszú, ht:1709 W"]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"900 mm építési magassággal"]
[null,13,"82-612-121-060-14-11922",null,null,"600 mm hosszú, ht:1433 W Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[null,14,"82-612-121-090-14-11922",null,null,"900 mm hosszú, ht:2149 W Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Termosztatikus érzékelofej,"]
[{"$nulls":5},"futotestszelepre felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"HEIMEIER K típusú,"]
[{"$nulls":5},"beépített érzékelovel"]
[null,15,"82-652-211-011-25-51011",null,null,"hivatali 6020-00.500 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"12,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Csatlakozó csavarzat bronzöntvénybol,"]
[{"$nulls":5},"nikkelezett, beépített szelepes futotestekhez,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"HEIMEIER Vekolux típusú,"]
[{"$nulls":5},"Purmo futotestekhez,"]
[{"$nulls":5},"kétcsöves futési rendszernél"]
[null,16,"K-tétel",null,null,"sarok    1/2\" km. 0531-50.000 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"12,00 db"]
[{"$nulls":5},"Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvénybol,"]
[{"$nulls":5},"menetes kivitelben,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"STAD típusú,"]
[{"$nulls":5},"PN 20, 120°C,"]
[{"$nulls":5},"ürítéssel"]
[null,17,"82-121-222-002-25-31202",null,null,"DN 15 52-151-214 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[{"$nulls":5},"Gázipari, víz-futés szerelési felhasználású gömbcsap,"]
[{"$nulls":5},"sárgarézbol (kék fogantyúval),"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MOFÉM AHA típusú,"]
[{"$nulls":5},"külso-belso menettel, toldattal"]
[null,18,"82-121-202-002-24-15302",null,null,"1/2\"-os 113-0009-00 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"8,00 db"]
[null,19,"82-121-203-003-24-15302",null,null,"3/4\"-os 113-0026-00 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, futésre, sárgaréz házzal, 100i"]
[{"$nulls":5},"fém"]
[{"$nulls":5},"tányérral olajálló gumitömítéssel,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[null,20,"K-tétel",null,null,"DN15, 1/2\", VRE 15, 05.64.015"]
[null,null,"1,00 db"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"2/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":5},"3/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Honeywell szennyfogó szuro, víz,olaj,levego,goz közegre, 0,18mm dupla szuro, 1/2\","]
[{"$nulls":5},"belso"]
[{"$nulls":5},"menetes, felszerelve,"]
[null,21,"K-tétel",null,null,"PN16/PN6, max 160°C, (zeta=14,7), FY30-1/2B"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Honeywell szennyfogó szuro, víz,olaj,levego,goz közegre, 0,18mm duppla szuro, 3/4\","]
[{"$nulls":5},"belso"]
[{"$nulls":5},"menetes, felszerelve,"]
[null,22,"K-tétel",null,null,"PN16/PN6, max 160°C, (zeta=7,4), FY30-3/4B"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Nedvestengelyu, elektronikusan szabályzott,"]
[{"$nulls":5},"futési keringteto szivattyú, menetes kivitelben,"]
[{"$nulls":5},"hollandis kötéskészlettel szerelve,"]
[{"$nulls":5},"elektromotorral összeépítve, futési csovezetékbe"]
[{"$nulls":5},"beépítve,"]
[{"$nulls":5},"GRUNDFOS ALPHA2 típusú,"]
[{"$nulls":5},"1x230 V tápfeszültségre"]
[null,23,"K-tétel",null,null,"ALPHA2  25- 40 180 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Háromjáratú szabályozó szelep beépítése,"]
[{"$nulls":5},"SOWOLU gyártmányú,"]
[{"$nulls":5},"(az anyagköltséget a légkezelo tétele tartalmazza!)"]
[null,24,"K-tétel",null,null,"kvs=0,63 m3/óra Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Hofogyasztásméro,"]
[{"$nulls":5},"a futési eloremeno és visszatéro vezetékbe, érzékelopárral,"]
[{"$nulls":5},"kábellel, réz védohüvellyel, hitelesítve,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"ZENNER 2WR6 típusú,"]
[{"$nulls":5},"egysugaras, menetes kivitelu, 2db sárgaréz hollandival,"]
[{"$nulls":5},"110 mm - 1/2\"   0,6 m3/h"]
[null,25,"K-tétel",null,null,"qn=0,6 m3/h Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"2,00 db"]
[{"$nulls":5},"Ipari fémtokos homéro, nagy könyök,"]
[{"$nulls":5},"környezetvédelmi eloírásoknak megfelelo"]
[{"$nulls":5},"töltofolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel),"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LOMBIK gyártmányú,"]
[{"$nulls":5},"0+100°C mérési határok között"]
[null,26,"82-552-111-002-83-11232",null,null,"100 mm bemerülo hosszal    11111-1084 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"6,00 db"]
[{"$nulls":5},"Üzemviteli manométer,"]
[{"$nulls":5},"fekete festett acél házzal, muszerüveg"]
[{"$nulls":5},"ablakkal, réz ötvözet méromuvel,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LOMBIK gyártmányú,"]
[{"$nulls":5},"átm. 100 x 1/2\" alsó csatlakozással"]
[null,27,"K-tétel",null,null,"Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"2,00 db"]
[{"$nulls":5},"Gyorslégteleníto szelep sárgarézbol,"]
[{"$nulls":5},"menetes kivitelben,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"TOP ZUT típusú,"]
[null,28,"82-121-222-002-25-41601",null,null,"1/2\" bm. 7890515 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"3/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":6},"4/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Univerzális muanyag csovezetékek,"]
[{"$nulls":5},"célszerszámmal szerelheto, toldóhüvelyes oldhatatlan"]
[{"$nulls":5},"kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":5},"csoidomokkal és tartóbilincsekkel,"]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUTITAN flex típusú,"]
[{"$nulls":5},"szálban"]
[null,29,"81-515-002-016-44-42014",null,null,"átm. 16 x 2,2 mm 130370-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"125,00 m"]
[null,30,"81-515-003-020-44-42014",null,null,"átm. 20 x 2,8 mm 130380-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 m"]
[]
[null,31,"81-515-004-025-44-42014",null,null,"átm. 25 x 3,5 mm 130390-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"32,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Takarórózsa,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUTITAN típusú,"]
[null,32,"81-513-102-015-44-43901",null,null,"15 mm, nemesacél/réz 268674-001 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"12,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Csatlakozó csavarzat szett, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUTITAN típusú,"]
[null,33,"81-515-726-020-44-45735",null,null,"G3/4-15 240601-001 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"24,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Könyökcsatlakozó futotesthez nemesacélból, flex,"]
[{"$nulls":5},"méretre vágva, toldóhüvelyes kötéssel csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUTITAN típusú,"]
[null,34,"81-515-712-161-44-45711",null,null,"átm. 16/ 250 mm 266242-001 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"24,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Varratnélküli fekete acélcsobol készült futési vezeték,"]
[{"$nulls":5},"csohajlításokkal, csohüvelyekkel,"]
[{"$nulls":5},"hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával."]
[{"$nulls":5},"Anyagminoség: MSZ EN 10255:2005 St.37,0"]
[{"$nulls":5},"(MSZ 120-1:1982 A 37),"]
[{"$nulls":5},"szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":5},"csobilincsekkel, felületvédelem nélkül"]
[null,35,"81-411-102-002-01-11201",null,null,"1/2\""]
[null,null,"102,00 m"]
[null,36,"81-411-103-003-01-11201",null,null,"3/4\""]
[null,null,"32,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"teljes felületen ragasztva,"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX ST típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus kaucsuk,"]
[{"$nulls":5},"szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre,"]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,37,"48-830-021-022-71-87030",null,null,"22 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"33,00 m"]
[null,38,"K-tétel",null,null,"25 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,"7,00 m"]
[]
[null,39,"48-830-021-028-71-87030",null,null,"28 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 m"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"4/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":6},"5/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX PE-RO típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: extrudált polietilén hab, PE fólia külso kasírozással,"]
[{"$nulls":5},"mechanikailag igénybevett csorendszerek szigetelésére,"]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,40,"48-830-021-018-71-87520",null,null,"18 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"125,00 m"]
[null,41,"48-830-021-022-71-87520",null,null,"22 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 m"]
[]
[null,42,"48-830-021-028-71-87520",null,null,"28 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"26,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"teljes felületen ragasztva,"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX ST Protect ALU-NET típusú,"]
[{"$nulls":5},"fóliával kasírozott csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus kaucsuk,"]
[{"$nulls":5},"kasírozás: szövetszál erosítésu alumínium fólia (védi az felületi elporosodástól és"]
[{"$nulls":5},"esztétikumot"]
[{"$nulls":5},"biztosít a szigetelt felületnek)"]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,43,"K-tétel",null,null,"22 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"69,00 m"]
[null,44,"K-tétel",null,null,"28 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,"21,00 m"]
[{"$nulls":5},"Futésszerelési munkák próbái,"]
[{"$nulls":5},"futési vezetékrendszer nyomáspróbája"]
[null,45,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"próbafutés, radiátorok beszabályozása"]
[null,46,"82-999-221-001",null,null,"- 23.260 W telj.-ig"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Futésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával"]
[{"$nulls":5},"kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":5},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,47,"82-999-241-001"]
[null,null,"2,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,48,"82-999-241-002"]
[null,null,"1,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"kezelési utasítás készítése"]
[null,49,"82-999-241-003"]
[null,null,"2,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"kezelésre vonatkozó kioktatás"]
[null,50,"82-999-241-004"]
[null,null,"1,00 óra"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"5/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"FŰTÉS SZERELÉS",{"$nulls":5},"6/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Vezeték kiváltás (kezelo helyiségek mennyezete alatt, ablakok elotti szakaszon)"]
[{"$nulls":5},"a vezetékek kiszakaszolásával, levágásával, új vezeték felszerelésével,"]
[{"$nulls":5},"nyomáspróbájával,"]
[{"$nulls":5},"hoszigeteléssel, kompletten"]
[null,51,"K-tétel"]
[null,null,null,"1,00 db"]
{"$rows_empty":56}
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"6/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"7/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"BONTÁSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Vízvezeték elzárás és nyitás"]
[{"$nulls":5},"bontási és javítási munkák elott és után"]
[null,52,"81-000-101-001"]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése"]
[null,53,"82-000-211"]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"SZERELÉSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Szaniter kerámia monoblokk WC csésze, padlóra szerelheto"]
[{"$nulls":5},"kivitelben, a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá"]
[{"$nulls":5},"1 db szaniterkerámia monoblokk WC öblítotartállyal,"]
[{"$nulls":5},"1 db falikoronggal,"]
[{"$nulls":5},"1 db MOFÉM sarokszeleppel,"]
[{"$nulls":5},"1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötocsovel,"]
[{"$nulls":5},"1 db WC ülokével,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"V&B ALFÖLDI-Solinar típusú,"]
[{"$nulls":5},"V&B 6004 49 01 sz. tartállyal, SIAMP-DUO tartályszerelvénnyel,"]
[{"$nulls":5},"mélyöblítésu kivitelben"]
[null,54,"82-213-922-321-01-12332",null,null,"alsó  kifolyású,fehér  6003 09 01 sz. Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Szaniter kerámia  mosdó, hideg-melegvízre,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékekkel, csavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"1 db MOFÉM leeresztoszelep nélküli csapteleppel"]
[{"$nulls":5},"2 db falikoronggal,"]
[{"$nulls":5},"2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötocsovel,"]
[{"$nulls":5},"1 db MOFÉM leeresztoszelepes buzelzáróval,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"V&B ALFÖLDI-Solinar típusú,"]
[{"$nulls":5},"buzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,"]
[{"$nulls":5},"MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel"]
[null,55,"82-211-911-113-01-12101",null,null,"60x49 cm  fehér 600140 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Szaniter kerámia  mosdó,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"V&B ALFÖLDI-Solinar típusú,"]
[{"$nulls":5},"buzelzáró takaróelemmel"]
[null,56,"82-211-112-003-01-12101",null,null,"60x49 cm  fehér  60014001 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"Fali egykaros csaptelep, NA 15,"]
[{"$nulls":5},"hosszított fogantyúval,"]
[{"$nulls":5},"névleges vízmennyiség: 8 liter/perc,"]
[{"$nulls":5},"Z-idomokkal,"]
[{"$nulls":5},"245 mm-es kinyúlással,"]
[{"$nulls":5},"falra felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"KLUDI-MEDI-CARE típusú,"]
[null,57,"82-251-121-001-20-35263",null,null,"krómozott 349200524 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"Csoszifon mosdóberendezéshez,"]
[{"$nulls":5},"fali csatlakozóval, tolórozettával,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"VIEGA 5611 típusú,"]
[null,58,"82-281-115-055-38-31111",null,null,"1 1/4\"-1 1/4\" 305611 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"7/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"8/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Univerzális leresztoszelep, szeleptányérral,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: rozsdamentes nemesacél,"]
[{"$nulls":5},"VIEGA 5121 típusú,"]
[null,59,"82-281-036-051-38-31121",null,null,"1 1/4\"x 60 100261 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"Csempeszelep,"]
[{"$nulls":5},"sárgarézbol, krómozott takarótárcsával,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MOFÉM típusú,"]
[{"$nulls":5},"kék szín jelöléssel"]
[null,60,"82-252-232-001-24-12951",null,null,"1/2\" 164-0014-00 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"piros szín jelöléssel"]
[null,61,"82-252-232-001-24-12961",null,null,"1/2\" 164-0015-00 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Egykaros kádtölto- és zuhanycsap, NA 15,"]
[{"$nulls":5},"teli fogantyúval,"]
[{"$nulls":5},"névleges vízmennyiség: CC osztály,"]
[{"$nulls":5},"automata zuhanyváltóval,"]
[{"$nulls":5},"zuhanygarnitúra nélkül,"]
[{"$nulls":5},"falra felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"KLUDI-LOGO-NEO típusú,"]
[null,62,"K-tétel",null,null,"krómozott 376810575 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Zuhanygarnitúra, 600 mm-es,"]
[{"$nulls":5},"falirúddal,"]
[{"$nulls":5},"kézizuhannyal,"]
[{"$nulls":5},"Logoflex gégecsovel, 1600 mm-es,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"KLUDI-ZENTA 1S típusú,"]
[null,63,"82-251-911-001-20-56827",null,null,"krómozott 6063005-00 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Zuhanyfolyóka rozsdamentes acélból"]
[{"$nulls":5},"(AISI 304-es), épített zuhanykabinokhoz,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"ACO COMFORT típusú,"]
[{"$nulls":5},"perforált ráccsal, szigetelo gallérral"]
[null,64,"K-tétel",null,null,"hossz:  585 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"szinterezett acélból,"]
[null,65,"82-241-202-203-55-59921",null,null,"THM- 45  típ.  450 mm-es Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Kéztörlo adagoló Z és C hajtogatású kéztörlokhöz,"]
[{"$nulls":5},"ABS és MABS muanyagból,"]
[{"$nulls":5},"kulccsal és anélkül is nyitható,"]
[{"$nulls":5},"padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"TORK Elevation típusú,"]
[{"$nulls":5},"500 lap befogadására alkalmas"]
[null,66,"82-219-202-001-51-10121",null,null,"43,9x33,3x13,6 cm-es, fehér  553000 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"8/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"9/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Kompakt tekercses toalettpapír adagoló"]
[{"$nulls":5},"ABS és MABS muanyagból, tartaléktekercs"]
[{"$nulls":5},"funkcióval, önmuködo tekercsváltással,"]
[{"$nulls":5},"kulccsal és anélkül is nyitható,"]
[{"$nulls":5},"padlótól 70 cm magasságra falra felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"TORK Elevation típusú,"]
[{"$nulls":5},"kompakt tekercses toalettpapírhoz"]
[null,67,"82-219-202-001-51-10171",null,null,"34,4x18,4x14,0 cm-es, fehér   557500 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Folyékonyszappan adagoló"]
[{"$nulls":5},"ABS és MABS muanyagból,"]
[{"$nulls":5},"1 literes TORK folyékonyszappan adagolásához,"]
[{"$nulls":5},"kulccsal és anélkül is nyitható, mosdó"]
[{"$nulls":5},"vagy pult fölé 20 cm magasságra falra felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"TORK Elevation típusú,"]
[null,68,"82-219-201-001-51-10211",null,null,"29,1x11,2x11,4 cm-es, fehér  560000 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"TORK Elevation típusú,"]
[{"$nulls":5},"rozsdamentes könyökkarral, ami higiénikus"]
[{"$nulls":5},"adagolást biztosít"]
[null,69,"82-219-201-001-51-10212",null,null,"29,1x11,2x11,4 cm-es, fehér  560100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"Hulladékgyujto ABS muanyagból,"]
[{"$nulls":5},"20 literes urtartalommal, fedo nélkül,"]
[{"$nulls":5},"falra felszerelve (padlótól 35 cm-re),"]
[{"$nulls":5},"TORK típusú,"]
[null,70,"82-219-202-001-51-10621",null,null,"43,0x32,2x20,5 cm-es, fehér 226100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Piperepolc,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MERKAPT Granada Lonio típusú,"]
[null,71,"82-219-201-060-22-19301",null,null,"GLO 549310 60 cm-es Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[{"$nulls":5},"Fogas,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MERKAPT Granada Lonio típusú,"]
[null,72,"82-219-201-021-22-19311",null,null,"GLO 538210 2 ágú Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Szappantartó,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MERKAPT Granada Lonio típusú,"]
[null,73,"82-219-201-011-22-19321",null,null,"GLO 538280  Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Törülközotartó,"]
[{"$nulls":5},"muanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MERKAPT Granad Lonio típusú,"]
[{"$nulls":5},"törölközotartó karika"]
[null,74,"82-219-201-011-22-19353",null,null,"GLO 538150 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"WC kefetartó, elhelyezve,"]
[{"$nulls":5},"MERKAPT Granada Lonio típusú,"]
[null,75,"82-219-000-011-22-19391",null,null,"GLO 538310 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"9/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"10/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"OVENTROP Optibal TW golyóscsap, ivóvízre, DN15, 1/2\", bm, PN10, max. 90°C, nyers"]
[{"$nulls":5},"vörösöntvény szerelvényházzal, muanyag fogantyúval, felszerelve"]
[null,76,"K-tétel",null,null,"1/2\"-os 420 88 04 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Vízméro,"]
[{"$nulls":5},"hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"ZENNER ETKD típusú,"]
[{"$nulls":5},"hidegvízre,"]
[null,77,"K-tétel",null,null,"Qn=1,5 m3/h, Q3=2,5 m3/h, Qmax=3,125 m3/h Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"ZENNER ETWD típusú"]
[{"$nulls":5},"melegvízre,"]
[null,78,"K-tétel",null,null,"Qn=1,5 m3/h, Q3=2,5 m3/h, Qmax=3,125 m3/h Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Varratnélküli horganyzott acélcso nyomóvezeték,"]
[{"$nulls":5},"menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával."]
[{"$nulls":5},"Anyagminoség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37),"]
[{"$nulls":5},"szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":5},"tartószerkezetekkel,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott idomokkal"]
[null,79,"81-111-102-002-01-11102",null,null,"1/2\""]
[null,null,null,"1,00 m"]
[{"$nulls":5},"Univerzális muanyag csovezetékek,"]
[{"$nulls":5},"célszerszámmal szerelheto, toldóhüvelyes oldhatatlan"]
[{"$nulls":5},"kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":5},"csoidomokkal és tartóbilincsekkel,"]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUTITAN flex típusú,"]
[{"$nulls":5},"szálban"]
[null,80,"81-515-002-016-44-42014",null,null,"átm. 16 x 2,2 mm 130370-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"24,00 m"]
[null,81,"81-515-003-020-44-42014",null,null,"átm. 20 x 2,8 mm 130380-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"18,00 m"]
[]
[null,82,"81-515-004-025-44-42014",null,null,"átm. 25 x 3,5 mm 130390-006 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"25,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Tokos, hangszigetelt  lefolyóvezeték muanyagból,"]
[{"$nulls":5},"ajakos tömítéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon"]
[{"$nulls":5},"szerelve, csoidomokkal és csotartó bilinccsekkel együtt."]
[{"$nulls":5},"Anyaga: RAU-PP ásványi erosítésu."]
[{"$nulls":5},"REHAU RAUPIANO-Plus EM típusú,"]
[null,83,"81-231-106-050-44-92001",null,null,"átm. 50 mm 120134-003"]
[null,null,null,"18,00 m"]
[null,84,"81-231-107-075-44-92001",null,null,"átm. 75 mm 120214-003"]
[null,null,null,"3,00 m"]
[]
[null,85,"81-231-110-110-44-92001",null,null,"átm.110 mm 120294-003"]
[null,null,null,"10,00 m"]
{"$rows_empty":11}
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"10/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"11/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"teljes felületen ragasztva,"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX ST típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus kaucsuk,"]
[{"$nulls":5},"szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre,"]
[{"$nulls":5},"9 mm vastag"]
[null,86,"48-830-021-018-71-87020",null,null,"18 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"7,00 m"]
[null,87,"K-tétel",null,null,"20 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,null,"2,00 m"]
[]
[null,88,"K-tétel",null,null,"25 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,null,"4,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,89,"48-830-021-018-71-87030",null,null,"18 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"6,00 m"]
[]
[null,90,"K-tétel",null,null,"20 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,null,"2,00 m"]
[]
[null,91,"K-tétel",null,null,"25 mm átm. csovezetékre"]
[null,null,null,"4,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX PE-RO típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: extrudált polietilén hab, PE fólia külso kasírozással,"]
[{"$nulls":5},"mechanikailag igénybevett csorendszerek szigetelésére,"]
[{"$nulls":5},"9 mm vastag"]
[null,92,"48-830-021-018-71-87510",null,null,"18 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"7,00 m"]
[null,93,"48-830-021-022-71-87510",null,null,"22 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"8,00 m"]
[]
[null,94,"48-830-021-028-71-87510",null,null,"28 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"9,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,95,"48-830-021-018-71-87520",null,null,"18 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"6,00 m"]
[]
[null,96,"48-830-021-022-71-87520",null,null,"22 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"8,00 m"]
[]
[]
[null,97,"48-830-021-028-71-87520",null,null,"28 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"9,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,"]
[{"$nulls":5},"vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája"]
[null,98,"K-tétel"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája"]
[null,99,"K-tétel"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"11/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS",{"$nulls":6},"12/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"vezetékrendszer fertotlenítése"]
[null,100,"K-tétel"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi"]
[{"$nulls":5},"eljárásával kapcsolatos költségek"]
[{"$nulls":5},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,101,"82-999-121-001"]
[null,null,null,"2,00 óra"]
[{"$nulls":5},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,102,"82-999-121-002"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"kezelési utasítás készítés"]
[null,103,"82-999-121-003"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"kezelésre vonatkozó kioktatás"]
[null,104,"82-999-121-004"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
{"$rows_empty":41}
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"12/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":6},"13/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Kompakt hovisszanyeros szellozteto berendezés,"]
[{"$nulls":5},"festett ho- és hangszigetelt készülékházzal, lemezes"]
[{"$nulls":5},"hovisszanyerovel, EU 4 szurokkel (elszívó és a befújt"]
[{"$nulls":5},"levego ágban), 3 fordulatú ventilátorokkal,"]
[{"$nulls":5},"melegvizes utófutovel, fagyvédelmi szabályzóval a"]
[{"$nulls":5},"frisslevego ágban, komplett automatika elemekkel"]
[{"$nulls":5},"(szabályzó+homérséklet érzékelo, keveroszelep kvs=0,63 m3/h +"]
[{"$nulls":5},"mozgató, fagyvédelmi termosztát, rúgós zsalumozgatók"]
[{"$nulls":5},"a frisslevego ágban és a kidobó ágban, futési szivattyú indítás)"]
[{"$nulls":5},"villamos vezérloszekrénnyel, lapos kivitelben, szellozteto"]
[{"$nulls":5},"rendszerbe beépítve,"]
[{"$nulls":5},"légkezelo: SOWOLU FEHU-M típusú,"]
[{"$nulls":5},"vezérloszekrény: SIEMENS típusú,"]
[{"$nulls":5},"muszaki melléklettel és helyszíni beüzemeléssel"]
[null,105,"K-tétel",null,null,"FEHU-M 05 MO j.  500 m3/h telj. Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Kör keresztmetszetu spirálkorcolt merev lemezcso,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acélszalagból,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe SR típusú,"]
[{"$nulls":5},"merevítés nélkül"]
[null,106,"83-121-001-008-11-11001",null,null,"NA   80  lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"6,00 m"]
[{"$nulls":5},"merevítés nélkül"]
[null,107,"83-121-001-010-11-11001",null,null,"NA  100  lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"12,00 m"]
[null,108,"83-121-002-012-11-11001",null,null,"NA  125  lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"12,00 m"]
[]
[null,109,"83-121-002-016-11-11001",null,null,"NA  160  lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"15,00 m"]
[]
[null,110,"83-121-003-020-11-11001",null,null,"NA  200  lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"21,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Kör keresztmetszetu hajlékony lemezcso,"]
[{"$nulls":5},"0,2 mm vtg. alumíniumlemezbol,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe SRF-1C típusú,"]
[null,111,"83-122-001-008-11-22011",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 m"]
[]
[null,112,"83-122-001-010-11-22011",null,null,"NA  100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 m"]
[]
[null,113,"83-122-002-012-11-22011",null,null,"NA  125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Csokapcsoló idom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol,  U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,"]
[{"$nulls":5},"a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe NPU típusú,"]
[null,114,"83-123-021-008-11-11111",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[null,115,"83-123-021-010-11-11111",null,null,"NA  100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"13/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":6},"14/21. oldal"]
[]
[]
[null,116,"83-123-022-012-11-11111",null,null,"NA  125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[null,117,"83-123-022-016-11-11111",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[null,118,"83-123-023-020-11-11111",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Idomkapcsoló,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe MF típusú,"]
[null,119,"83-123-021-008-11-11121",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 db"]
[]
[null,120,"83-123-022-012-11-11121",null,null,"NA  125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[null,121,"83-123-022-016-11-11121",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[null,122,"83-123-023-020-11-11121",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Könyökidom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"90°-os, préselt"]
[null,123,"83-123-021-008-11-11221",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"9,00 db"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"90°-os, préselt"]
[null,124,"83-123-021-010-11-11221",null,null,"NA  100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[null,125,"83-123-022-012-11-11221",null,null,"NA  125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[]
[null,126,"83-123-022-016-11-11221",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"8,00 db"]
[]
[null,127,"83-123-023-020-11-11221",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"16,00 db"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"45°-os, préselt"]
[null,128,"83-123-021-008-11-11222",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[null,129,"83-123-022-016-11-11222",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[]
[null,130,"83-123-023-020-11-11222",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"14/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":5},"15/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"30°-os, préselt"]
[null,131,"K-tétel",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,132,"K-tétel",null,null,"NA  125"]
[null,null,null,"2,00 db"]
[]
[null,133,"K-tétel",null,null,"NA  160"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,134,"K-tétel",null,null,"NA  200"]
[null,null,null,"2,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"60°-os, préselt"]
[null,135,"K-tétel",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[null,136,"K-tétel",null,null,"NA  200"]
[null,null,null,"2,00 db"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"15°-os, préselt"]
[null,137,"K-tétel",null,null,"NA   80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Elágazóidom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB SafeTCPU típusú,"]
[{"$nulls":5},"rápréselt nyeregidommal, vagy felso résszel,"]
[{"$nulls":5},"egál kivitelben"]
[null,138,"83-123-032-012-11-11311",null,null,"NA  125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[null,139,"83-123-032-016-11-11311",null,null,"NA  160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[null,140,"83-123-033-020-11-11311",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"szukített kivitelben"]
[null,141,"83-123-032-042-11-11312",null,null,"NA  160/ 100/ 160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,142,"83-123-033-063-11-11312",null,null,"NA  200/ 125/ 200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,143,"K-tétel",null,null,"NA  200/ 80/ 200"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB SafeXCU típusú,"]
[{"$nulls":5},"X-idom"]
[{"$nulls":5},"szukített kivitelben"]
[null,144,"K-tétel",null,null,"NA  200/ 100 - 100/ 200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"15/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":6},"16/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Koncentrikus szukítoidom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe RCU típusú,"]
[{"$nulls":5},"préselt, 45°-os szögben kivitelezett, rövid"]
[null,145,"83-123-021-011-11-11511",null,null,"NA  100/  80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe RCFU típusú,"]
[{"$nulls":5},"egyik végén idomkapcsolós"]
[null,146,"83-123-021-011-11-11512",null,null,"NA  100/  80 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[null,147,"83-123-022-022-11-11512",null,null,"NA  125/ 100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[null,148,"83-123-022-043-11-11512",null,null,"NA  160/ 125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[null,149,"83-123-023-063-11-11512",null,null,"NA  200/ 125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[null,150,"83-123-023-065-11-11512",null,null,"NA  200/ 160 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[null,151,"83-123-024-087-11-11512",null,null,"NA  315/ 200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Beömlonyílás,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB ILRNU  típusú,"]
[{"$nulls":5},"dróthálós"]
[null,152,"83-144-013-020-11-11805",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Elzárószelep,"]
[{"$nulls":5},"motoros beállításhoz, gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben"]
[{"$nulls":5},"történo elszámolásával), felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"Sowolu típusú,"]
[{"$nulls":5},"légtömör zárásra"]
[{"$nulls":5},"anyagköltség nélkül (anyagköltséget a légkezelo ára tartalmazza)"]
[null,153,"K-tétel",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[{"$nulls":5},"Hangcsillapító szigetelt csoszakasz,"]
[{"$nulls":5},"U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB SIilencer SLCU  típusú,"]
[{"$nulls":5},"50 mm-es kogyapot szigeteléssel,"]
[{"$nulls":5},"E30-as tuzvédelmi engedéllyel,"]
[{"$nulls":5},"l= 300 mm"]
[null,154,"K-tétel",null,null,"NA  200 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"l= 600 mm"]
[null,155,"K-tétel",null,null,"NA  200"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"16/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":5},"17/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"l= 900 mm"]
[null,156,"K-tétel",null,null,"NA  200"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Négyszögletes alumínium rács, fix, ferde lamellákkal, légátereszto rácsként, ajtóra"]
[{"$nulls":5},"szerelve,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB D11 típusú,"]
[null,157,"K-tétel",null,null,"D11 300 157 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[null,158,"K-tétel",null,null,"D11 400 157"]
[null,null,null,"6,00 db"]
[]
[]
[null,159,"K-tétel",null,null,"D11 400 197"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,160,"K-tétel",null,null,"D11 600 297"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,161,"K-tétel",null,null,"D11 600 357"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Légszelep,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB KI típusú,"]
[{"$nulls":5},"befúváshoz"]
[null,162,"K-tétel",null,null,"KI-100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[null,163,"K-tétel",null,null,"KI-160"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"LINDAB KU típusú,"]
[{"$nulls":5},"elszíváshoz"]
[null,164,"K-tétel",null,null,"KU-125 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"3,00 db"]
[]
[null,165,"K-tétel",null,null,"KU-200"]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Falra vagy falszegélybe építheto négyszögletes befúvó állítható fúvókákkal,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB NR19 típusú"]
[null,166,"K-tétel",null,null,"NR19-S-300x100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Csatlakozódoboz, szabályozóval és méroeszközzel,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB WB-2 típusú"]
[{"$nulls":5},"oldalsó csatlakozással"]
[null,167,"K-tétel",null,null,"WB-2-300x100 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[{"$nulls":5},"Falba szerelheto kör alakú esovédo fixzsalu, madárhálóval,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve"]
[{"$nulls":5},"LINDAB YGC típusú"]
[null,168,"K-tétel",null,null,"YGC 315 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"17/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":6},"18/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Szintetikus kaucsukból gyártott (FEF), zárt mikrocellás szerkezetu, égésgátló vegyi"]
[{"$nulls":5},"anyagokat"]
[{"$nulls":5},"tartalmazó, rendkívül flexibilis szigeteloanyag, klíma, légkondicionáló, légtechnikai,"]
[{"$nulls":5},"hutési"]
[{"$nulls":5},"vezetékek párakicsapódás elleni, valamint szaniter vezetékek hoszigetelésére,"]
[{"$nulls":5},"öntapadós tekercselt lemez"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX EF-duct-SK típusú,"]
[{"$nulls":5},"szigetelolemez, öntapadós tekercselt,"]
[{"$nulls":5},"anyaga:  szintetikus kaucsuk"]
[null,169,"K-tétel",null,null,"10 mm vtg. Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"6,00 m2"]
[null,170,"K-tétel",null,null,"25 mm vtg."]
[null,null,"9,00 m2"]
[]
[{"$nulls":5},"Légcsatornabilincs"]
[{"$nulls":5},"rögzített zajcsillapító gumibetéttel,"]
[{"$nulls":5},"mindkét oldalon csavaros rögzítéssel,"]
[{"$nulls":5},"spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"HILTI-MV-PI típusú,"]
[{"$nulls":5},"(DD 11 acél, galvanikus horganyzással, EPDM profilgumi)"]
[null,171,"83-812-101-001-21-62131",null,null,"MV-PI NA   80   M 8               386480 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"7,00 db"]
[null,172,"83-812-101-002-21-62131",null,null,"MV-PI NA  100   M 8               386481 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"8,00 db"]
[]
[null,173,"83-812-102-003-21-62131",null,null,"MV-PI NA  125   M 8               386482 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"6,00 db"]
[]
[null,174,"83-812-102-006-21-62131",null,null,"MV-PI NA  160   M 8               386485 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 db"]
[]
[null,175,"83-812-103-008-21-62131",null,null,"MV-PI NA  200   M 8               386487 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"19,00 db"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái"]
[{"$nulls":5},"és beszabályozása,"]
[{"$nulls":5},"vezetékrendszer tömörségi vizsgálata"]
[null,176,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"szabályzó szerkezetek beszabályozása"]
[null,177,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"légkezelo központok (klímák) üzempróbái és"]
[{"$nulls":5},"beszabályozása"]
[null,178,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása"]
[{"$nulls":5},"és próbaüzeme"]
[null,179,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi"]
[{"$nulls":5},"eljárásával kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":5},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,180,"83-991-011-001"]
[null,null,"2,00 óra"]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"18/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"LÉGTECHNIKA",{"$nulls":5},"19/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,181,"83-991-011-002"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"kezelési utasítás készítés"]
[null,182,"83-991-011-003"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
[]
[{"$nulls":5},"kezeléssel kapcsolatos kioktatás"]
[null,183,"83-991-011-004"]
[null,null,null,"1,00 óra"]
{"$rows_empty":51}
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"19/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"OPCIÓ: LÉGTECHNIKA HŰTÉSI ENERGIA ELLÁTÁSA",{"$nulls":6},"20/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Felár"]
[{"$nulls":5},"kompakt hovisszanyeros szellozteto berendezésre,"]
[{"$nulls":5},"direkt elpárologtató hutovel szerelt kivitelben (R410a),"]
[{"$nulls":5},"SOWOLU FEHU-M típusú,"]
[{"$nulls":5},"Jelen tétel csak a hutokalorifer nélküli légkezelohöz képest a direkt elpárologtatós"]
[{"$nulls":5},"kaloriferrel"]
[{"$nulls":5},"szerelt kivitelu légkezelo felárát tartalmazza!"]
[null,184,"K-tétel",null,null,"FEHU-M 05 MX j.  500 m3/h telj. Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Léghutéses kondenzátor,"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"TOSHIBA gyártmányú,"]
[{"$nulls":5},"kültéri egység: RAV-SM 563 AT-E"]
[{"$nulls":5},"vezetékes távvezérlo: RBC-AMT 32 E"]
[{"$nulls":5},"szelepkészlet: RAV-DXC 010"]
[{"$nulls":5},"hutoközeg: R410a"]
[null,185,"K-tétel",null,null,"Qh=1,5-5,6 kW"]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Csepegteto tölcsér DN 32 víz- és golyós buzzárral,"]
[{"$nulls":5},"muanyagból (PP),"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"HL21 jelu,"]
[null,186,"82-281-136-032-41-00306",null,null,"PP DN32 HL21 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"1,00 db"]
[{"$nulls":5},"Vörösrézcso vezeték hutés és klímatechnikai célra,"]
[{"$nulls":5},"forrasztásos csokötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,"]
[{"$nulls":5},"szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,"]
[{"$nulls":5},"(a szerelokomuves munkák külön tételben történo elszámolásával),"]
[{"$nulls":5},"a külön tételben kiírt csoidomok és tartók ára nélkül,"]
[{"$nulls":5},"FRIGOTEC típusú,"]
[{"$nulls":5},"tisztított kivitelben, lezárt csovégekkel,"]
[{"$nulls":5},"EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminoségu,"]
[{"$nulls":5},"kemény kivitelben, (5m-es szálban)"]
[null,187,"83-669-101-006-21-11023",null,null,"átm.  6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 m"]
[{"$nulls":5},"félkemény kivitelben, (5m-es szálban)"]
[null,188,"83-669-101-012-21-11022",null,null,"átm. 12,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Ívidom vörösrézbol,"]
[{"$nulls":5},"kapilláris forrasztással csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"5002 A típusú,"]
[{"$nulls":5},"90°-os, két tokos kivitelben"]
[null,189,"83-669-211-006-21-11112",null,null,"átm.  6 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"14,00 db"]
[null,190,"83-669-211-012-21-11112",null,null,"átm. 12 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"14,00 db"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Karmantyú vörösrézbol, tokos kivitelben,"]
[{"$nulls":5},"kapilláris forrasztással csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"5270 típusú,"]
[{"$nulls":5},"egyenes kivitelben"]
[null,191,"83-669-211-006-21-11411",null,null,"átm.  6 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[null,192,"83-669-211-012-21-11411",null,null,"átm. 12 mm Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"3,00 db"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"20/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"OPCIÓ: LÉGTECHNIKA HŰTÉSI ENERGIA ELLÁTÁSA",{"$nulls":6},"21/21. oldal"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"teljes felületen ragasztva,"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX ST típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj tekercselt,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus kaucsuk,"]
[{"$nulls":5},"szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre,"]
[{"$nulls":5},"13 mm vastag"]
[null,193,"48-830-021-006-71-87073",null,null,"6 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 m"]
[null,194,"48-830-021-012-71-87073",null,null,"12 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"11,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Hoszigetelt körkeresztmetszetu íves vezetékek fémlemez burkolása,"]
[{"$nulls":5},"100 mm külso átméroig,"]
[{"$nulls":5},"AL 99.5 min.alumínium lemezzel"]
[null,195,"48-860-006-001-15-86120",null,null,"0.80 mm vtg."]
[null,null,"2,00 m"]
[{"$nulls":5},"Muanyag nyomócsovezeték,"]
[{"$nulls":5},"ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával."]
[{"$nulls":5},"Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982"]
[{"$nulls":5},"PIPELIFE típusú,"]
[{"$nulls":5},"szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":5},"tartószerkezettel, muanyag idomokkal"]
[null,196,"81-131-104-032-01-01011",null,null,"átm. 32 x 1,6 mm NY032/6M10B Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"teljes felületen ragasztva,"]
[{"$nulls":5},"KAIFLEX ST típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus kaucsuk,"]
[{"$nulls":5},"szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre,"]
[{"$nulls":5},"9 mm vastag"]
[null,197,"K-tétel",null,null,"32 mm átm. csovezetékre Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"5,00 m"]
{"$rows_empty":25}
[null,null,"SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY - ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA"]
[null,"21/21. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]