{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőműves munkák","Elektromos energia ellátás, vil","Épületautomatika, -felügyelet (","Tűz- és füstvédelem"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["INTENZITAS Kft                         ",null,"                                       "]
["SZEGED                                 ",null,"                                       "]
["Arany J. u. 7. sz.                     ",null," Kelt:      2013. október hó           "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette: Papp Antal                "]
["Szeged, Korányi fasor 10-11. sz. alatti                                       "]
["SZTE AOK SZEMKLINIKA Alagsor                                                  "]
["RETINA AMBULANCIA kialakítás                                                  "]
["Elektromos munkái                                                             "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Tűz- és füstvédelem",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",12,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-1.1.3","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért",24,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-2.1.1","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig",110,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között",30,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között",10,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"33-063-6.1.1","Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm",50,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"33-063-6.1.2","Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":3,"n_rows":114,"n_cols":9,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről",120,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",180,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",150,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése",12,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",18,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",380,"m",0,0,0,0]
[null,null,"védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[8,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23"]
[]
[9,"71-001-1.1.1.1.2-0110129","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",14,"m",0,0,0,0]
[null,null,"védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29"]
[]
[10,"71-001-1.2.2.1-0110013","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev",110,"m",0,0,0,0]
[null,null,"műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-I 13.5"]
[]
[11,"71-001-1.2.2.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev",80,"m",0,0,0,0]
[null,null,"műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16"]
[]
[12,"71-001-11.1.1-0121108","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 40-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2",50,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-001-12.1-0121073","Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM",80,"db",0,0,0,0]
[null,null,"beltéri süllyeszthető gipszkarton doboz, Kód: ÜGD 60"]
[]
[14,"71-001-48.1.2.1.1-0543002","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO RKSM 310 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x60 mm, FS szalaghorganyzott,",50,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: 6047417"]
[]
[15,"71-001-48.1.2.1.2-0543068","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott,",54,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: 6047638"]
[]
[16,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x  6 mm2,",90,"m",0,0,0,0]
[null,null,"hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[17,"71-002-1.3-0213016","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 H07V-K 450/750V 1x 16",14,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[18,"71-002-21.1-0216503","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H03VV-F",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[19,"71-002-21.1-0216508","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H03VV-F",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"300/300V műanyag tömlő vezeték 3x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[20,"71-002-21.1-0216515","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H03VV-F",10,"m",0,0,0,0]
[null,null,"300/300V műanyag tömlő vezeték 4x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[21,"71-002-21.1-0217191","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 A05VV-F",12,"m",0,0,0,0]
[null,null,"300/500V műanyag tömlő vezeték 7x   1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[22,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",360,"m",0,0,0,0]
[null,null,"3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[23,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",720,"m",0,0,0,0]
[null,null,"3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[24,"71-002-21.1-0221541","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",70,"m",0,0,0,0]
[null,null,"4x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[25,"71-002-42.1.1-0111901","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel",1370,"m",0,0,0,0]
[]
[26,"71-002-42.1.2-0111902","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) FTP cat. 5. falikábel",1920,"m",0,0,0,0]
[]
[27,"71-002-71.1.1","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 2 vezetékszálig",8,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",12,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"71-002-71.1.3","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén",4,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"71-005-1.1.2.2.2-0231002","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo IP55 kétpólusú kapcsoló fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"71-005-2.51.2-0232040","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Galea Life kétpólusú kapcsoló mechanizmus 16A  R: 775605",26,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"71-005-2.51.5-0232198","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) alternatív (váltó) LEGRAND Galea Life váltókapcsoló mechanizmus 16A  R: 775606",4,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"71-005-2.51.6-0533587","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) kereszt LEGRAND Galea Life keresztkapcsoló mechanizmus R: 775807",1,"db",0,0,0,0]
[]
[34,"71-005-2.62-0231630","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Galea Life 2xRJ45 Cat 5e UTP mechanizmus, körmös, LCS2 R: 775766",12,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"71-005-2.63.1.1-0231580","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Galea Life 2P+F aljzat gyermekvédelemmel, rugós, fehér R: 771063",70,"db",0,0,0,0]
[]
[36,"71-005-2.98.1.1-0232021","Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Galea Life keret egyes, fehér R: 771001",114,"db",0,0,0,0]
[]
[37,"71-009-3.1.3-0000004","Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, kapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve. V-3 sz. terv szerinti \"E\" jelű RETINA LABOR",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"alelosztó"]
[]
[38,"71-010-2.1.2.2.5-0628079","Álmennyezetbe süllyesztett lámpatest elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 4x18W, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), tükrös kivitel (COMPASS) Terveken F1 jelű lámpa",11,"db",0,0,0,0]
[]
[39,"71-010-2.1.2.2.5-0628080","Álmennyezetbe süllyesztett lámpatest elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 4x18W, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), tükrös kivitel + beépített akku + inverter (COMPASS) Terveken F2 jelű lámpa",8,"db",0,0,0,0]
[]
[40,"71-010-2.1.2.2.5-0628086","Álmennyezetbe sülly. komp. fcs. lámpa elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 2x18W, fényforrással, tükörrel. (COMPASS) Terveken L1 jelű lámpa",5,"db",0,0,0,0]
[]
[41,"71-010-2.1.2.2.5-0628087","Álmennyezetbe sülly. komp. fcs. lámpa elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 2x18W, fényforrással, tükörrel + akku + inverter (COMPASS) Terveken L2 jelű lámpa",4,"db",0,0,0,0]
[]
[42,"71-010-2.1.2.2.5-0628088","Felületi lámpa elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 1x18W komp. fcs. fényforrással, opál burával, IP55 védettséggel Terveken L3 jelű lámpa (COMPASS)",6,"db",0,0,0,0]
[]
[43,"71-010-2.1.2.2.5-0628095","Felületi lámpa elhelyezése, bekötése, fényforrásokkal. 1x8W komp. fcs. fényforrással, opál burával + akku + inverter Terveken L4 jelű irányfény lámpa (COMPASS HELIOS)",5,"db",0,0,0,0]
[]
[44,"71-013-7.1-1522676","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel Áthidalás 2\" csőre, 2m hosszú átmérő 70mm2",2,"db",0,0,0,0]
[]
[45,"71-013-7.3-0522804","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény   1\"",16,"db",0,0,0,0]
[]
[46,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",8,"db",0,0,0,0]
[]
[47,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",154,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-031-11.1.1-0223010","Hangrendszer, Kétcsatornás erősítő, mikrofon bemenetekkel, 20 W, 8ohmos",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-031-11.1.1-0223013","Hangrendszer, Hangszóró álmennyezetbe, 8 ohm, 6W, FEHÉR",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"72-031-11.1.1-0223019","Hangrendszer, Mikrofon, kapcsolós állvánnyal, csatlakozóvezetékkel. Komplett tétel",1,"tétel",0,0,0,0]
[]
[4,"72-041-21.3.1-0112129","Csatlakozó felszerelése réz strukturált kábelre, toldó RJ 45 Cat.5 Toldó RJ45 Cat 5 e",24,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"72-041-102-0112135","Összekötők felszerelése strukturált réz kábelekre Cat. 5 vagy Cat. 6 Összekötő falik.-re Cat5E UTP AGE-GX",24,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"72-041-142","Kábelvég bekötése rendezőbe réz kábelnél betűzőszerszámmal erenként elszámolva",48,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"72-041-151.1","Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel,  mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",24,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",48,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tűz- és füstvédelem","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"74-051-1.1.1.1.1.1-0292999","Elektromos hálózatok megvalósulási tervének  elkészítése, dokumentálása",1,"tétel",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]