{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Égéstermék-elvezető rendszerek","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Szigetelés","Árnyékolók beépítése","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fókusz Kft."]
[]
["6726 Szeged, Népkert sor 2/c."]
["Tel./Fax: 62/541-470"]
["Adószám: 10683754-2-06"]
["Cégjegyzékszám: 06-09-001524"]
[]
[]
["A KÖLTSÉGVETÉS, A TERVLAPOK, A         ",null,"   MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTT KÉPEZIK A TERV"]
["DOKUMENTÁCIÓT. A KÖLTSÉGVETÉSBEN       ",null,"     ESETLEG NEM, DE A TERVLAPOKON,    "]
[" MŰSZAKI LEÍRÁSBAN SZEREPLŐ            ",null,"      TÉTELEKET IS MEG KELL ÉPÍTENI.   "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   : Kocsis György          "]
["Szegedi Kontaktlencse Magánalapítvány / 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.     "]
["SZTE ÁOK Szemészeti Klinika / ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS                              "]
["ÉPÍTÉSI MUNKÁK                                                                "]
["SZEGED, 2013.09.                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Égéstermék-elvezető rendszerek",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.2","Konyha területén: beton aljzat bontása (16 cm) kavicsbetonból",20.32,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-031-1.3.1","Konyha területén lévő helyiségek alá: Aljzatbeton készítése a talajra, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 cm vastagságban",127.02,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-031-1.3.1-0000001","Konyha területén lévő helyiségek alá: Aljzatbeton készítése a vízszigetelésre, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 cm vastagságban",127.02,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból",2.42,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"falazva, vakolva"]
[]
[2,"33-011-1.1.1.3.3.1.1-2132301","Elbontott ajtók helyének befalazása: Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 10 cm falvastagságban, válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva",4.21,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal  befalazott ajtók",195.65,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"külső-belső felülete"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Égéstermék-elvezető rendszerek","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"37-021-1.2.2","Szellőzőtisztító-ajtó elhelyezése Wc-ben",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":6,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-003-2.2.1.1.1-0120012","Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm",134.27,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal"]
[]
[2,"39-005-9.1-0120031","Emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készítése, 2x2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, SP profilvázra szerelve 2x2 rtg. RIGIPS RF 12,5 gipszkarton 75 mm széles RIGIPS SP profilvázra",96.91,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerelve+szivacscsíkkal, 50 mm vtg. Isover Akusto szigeteléssel, Th=1,5 óra, Rw'=54 dB"]
[]
[3,"39-005-9.1","Gipszkarton elfalazás készítése, 2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, SP profilvázra szerelve   A GÉPÉSZETI VEZETÉKEK ELTAKARÁSÁRA  OCT VIZSGÁLÓ + WC/ZUHANY  2 rtg. RIGIPS RF 12,5 gipszkarton,  RIGIPS SP",7.2,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"profilvázra szerelve+szivacscsíkkal,  50 mm vtg. Isover Akusto szigeteléssel, Th=1,5 óra, Rw'=54 dB"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":7,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Konyha területén: Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból",127.02,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.1-0000001","Folyosó területén: Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból",20.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-2.2","Konyha területén: Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",128.08,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-000-2.2-0000001","Folyosó területén: Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",29.95,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-1.1.1.3.1-0216005","Falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs  Falicsempe alá (10% -kal növelt felület)",30.08,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.3.3-0215142","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 6-15 mm átlagos rétegvastagság között LB-Knauf NIVO 10-30/Önterülő padlókiegyenlítő, Csz: 618031 (10% -kal növelt felület)",134.27,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.2.3-0212010","Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel,",30.85,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,  MŰANYAG, FUGÁVAL MEGEGYEZŐ SZÍNŰ ÉLVÉDŐKKEL  WC és a kagylók környezete (építészterv szerint 1,5 x 1,5 m) (10% -kal növelt felület)"]
[]
[8,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212003","Padlóburkolat készítése, beltérben,  gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, lábazati szegéllyel 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",146.48,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, (20% -kal növelt felület)"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó: 4 helyen",8.91,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"44-001-1.1.1.1-0131032","Wc/ Zuhany Beltéri műanyag ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), tele lemezelt, egyszárnyú,  kilinccsel, zárral, konszignációs adatlap szerint! 75x210 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése,  előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, egyszárnyú, MDF tokkal,  kilinccsel, zárral,",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"konszignációs adatlap szerint! 90x210 cm"]
[]
[4,"44-001-1.1.1.2-0131036","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése,  előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, egyszárnyú, MDF tokkal,  kilinccsel, zárral,",6,"db",0,0,0,0]
[null,null,"konszignációs adatlap szerint! 100x210 cm"]
[]
[5,"44-001-1.1.1.2-0131060","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése,  előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, kétszárnyú, MDF tokkal,  kilinccsel, zárral,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"konszignációs adatlap szerint! 150x210 cm"]
[]
[6,"44-001-1.1.1.2-0131062","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése,  előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, kétszárnyú, MDF tokkal,  kilinccsel, zárral,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"konszignációs adatlap szerint! 140x215 cm"]
[]
[7,"44-090-2.5","Meglévő ablak szerkezet felújítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással,  felület előkészítéssel, mázolással",8,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.2","Konyha területén: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen",78.14,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.3.1.2-0000001","Folyosó területén: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen",29.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.3.1.1.1-0153651","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, vízbázisú penészgátló glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Beckers Breplasta LW helyiség glett elektromos és gépészeti szerelés helyein,",398.15,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hibajavítások helyein, gipszkarton álmennyezeten (10% -kal növelt felület)"]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0159473","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen. Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes II.",398.15,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"SZÍNHASZNÁLAT A MEGRENDELŐ IGÉNYE SZERINT! (10% -kal növelt felület)"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-002-1.3.1.2-0099014","Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű",139.7,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez (10 %-kal növelt felület)"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-071-1.1.1.2-0194281","Zuhanyfüggöny felszerelése, rögzítéssel, konzol és karnis, Pvc 100x210 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":12,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-4.1-0510021","Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",1.22,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-006-3.2","5 m3 törmelékszállító konténer,  elszállítva, lerakóhelyi díjjal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]