{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés (festés, mázolás,","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Falazás és egyéb kőműves munkák"]
["Vakolás és rabicolás"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése"]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelés"]
["Épületgépészeti szerelvények és"]
["Elektromos energia ellátás"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",8,0,8,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},8,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között",15,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",83,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203",61.85,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-003-1.1.1.1.2-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-003-2.1.1.1.1-0414710","Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",21.24,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-003-2.1.1.1.2-0414710","Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"36-003-11.1-0415920","Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással  (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) Baumit Uni Vakolat 5 kg/m2 4 mm-es rétegvastagságnál",48.69,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",27.3,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212003","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN",34.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":6,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal",47.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",20,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.1.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről",13.71,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",13.71,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-011-15.1.1.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN:",47.2,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"5992452606297"]
[]
[6,"47-021-12.4.1-0131033","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144",20,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",20,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",20,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",13.71,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",13.71,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,null,"Meglévő padlóburkolat bevédése takarófóliával",21.24,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",14,"m      ",null,null,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326025","Vízvezeték átalakítása az igényeknek megfelelően, elzáró szerelvények beépítése",1,"klt    ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-2","Fűtési rendszer leeresztése és feltöltése, vagy fagyasztása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-4.2.5.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag, között teljes szétszereléssel",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[3,"82-001-16.3.3-0118652","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep Heimeier Regutec visszatérő csavarzat, sarok kivitelű, nikkelezett, 3/4\", 0355-03.000",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"82-001-16.4.5-0118104","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 termosztatikus szelep Heimeier Standard termosztatikus szeleptest nikkelezett vörösöntvényből, sarok kivitelű, 1\", Kvs=4,2, 2201-04.000",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"82-001-17.1.2-0118341","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier K termosztátfej beépített érzékelővel, 2 takarékütközővel, 6-28ď, 6000-09.500",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"82-009-5.1-0112631","Mosdó és tartozékainak leszerelése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[7,"82-012-3.2.1.4-0425700","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény:",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"1310 W"]
[]
[8,"82-012.3.2","Egymedencés csepptálcás mosogató felszerelése és bekötése komplett",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-012.32.13","Negatív vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":9,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, bontott anyagok elszállítása",1,"klt    ",null,null,0,0]
[]
[2,"71-001-1.1.1.1.1-0110111","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",15,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11"]
[]
[3,"71-001-1.1.1.1.1-0110113","Merev, simafalú műanyag vezetékcsatorna Névleges méret: 20x20 mm ",4,"m      ",null,null,0,0]
[]
[4,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5",130,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[5,"71-005-1.1.1.1-0533301","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Solid egypólusú kapcsoló, fehér, R: 680001",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"71-005-1.11.1.1.1-0318225","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Solid csatlakozóaljzat sorolható kivitel",26,"db     ",null,null,0,0]
[]
[7,"71-010-1.1.2.2.2-0141006","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX) E-delux 418/M/E",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"4x18W fénycsöves (G13) duplaparabola-tükrös lámpatest, IP 20, Csz:1-25-15-0107"]
[]
[8,"71-010-2.1.2.1.1","Új folyosói elosztó szekrény létesítése az alábbi elemek beépítésével: 1 db 1 fázisú ÁVK 40A/30mA, 2 db 16A; 1db 10A kismegszakító, 1 fázisú sínre pattintható fogyasztásmérő, szükséges vezetékek soroló elemek.",1,"klt    ",null,null,0,0]
[]
[9,"71-010-2.1.2.1.3","Komplett elektromos átadási dokumentáció készítése a kiírásban meghatározotak szerint.",1,"klt    ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]