{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Főösszesitő","Szellőzésszerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesitő","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Készítette","Kerekes Árpád"]
[null,null,"G-06/0478/H-2365/11"]
[null,null,"Szeged, Röszkei u. 5. sz."]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZTE-FIZIKA ÉPÜLET 113,116 SZ. TEREM  HEPA szűrő beépítés( Szeged ,Dóm tér 9)"]
[]
[]
[null,null,null,"Épületgépészeti Költségvetés "]
[]
[null,null,null,"Árazott"]
[]
[null,null,null,"Főösszesitő"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Anyag","Dij","Összesen"]
{"$rows_empty":8}
[null,"1.","Szellőzés",0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Összesen :",0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Áfa :",0.27,null,0]
[]
[]
[null,null,"MINDÖSSZESEN :",null,null,0,"Ft"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Szeged. 2013.06"]

{"sheet":"Szellőzésszerelés","index":1,"n_rows":90,"n_cols":9,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["No.","  Azonosító","  Szöveg","Mennyiség","Egys.","Anyagár","Óradij","xAnyagár","xÓradij"]
[]
[null,null,"Fizika épület, Szeged, Dóm tér 9"]
[]
[null,null,"Szellőzésszerelés"]
[]
[]
[null,null,"Meglévő légcsatorna hálózat"]
[1,"K-tétel","bontási munka",2,"óra"]
[]
[null,null,"TROX F370 B01 tip. Szűrődoboz elhelyezése"]
[null,null,"F781 W36-00-1200  H13 tip.  szűrővel"]
[2,"K-tétel","F757W93 F9 tip. Előszűrővel",1,"db"]
[]
[null,null,"Vitorlavászon rezgéscsillapító elhelyezése "]
[3,"K tétel","610x610",1,"db"]
[]
[null,null,"Szűkítő idom elhelyezése csővezetékbe"]
[4,"K tétel","610x610/NA315",1,"db"]
[]
[null,null,"Meglévő befúvó vetilátor villanymotorjának, ferkvencia váltójának cseréje"]
[null,null,"(2p 2,2kW) hajtás módosítás, frekvenciaváltó csere, kábelezés, "]
[5,"K tétel","(max. 40 m) helyszíni szerelés",1,"db"]
[]
[null,null,"Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái"]
[null,null,"és beszabályozása,"]
[6,"K tétel","vezetékrendszer tömörségi vizsgálata"]
[null,null,null,6,"óra"]
[" ",null,"Összesen :",{"$nulls":4},0,0]
{"$rows_empty":21}
[" "]
{"$rows_empty":8}
[" "]
{"$rows_empty":29}
[" "]