{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Síkalapozás","Tetőfedés","Lakatos, felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Összesen"]
["2.2 Tartalékkeret",0.05]
["2.3 Áfa vetítési alap"]
["2.4 Áfa 27%",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Síkalapozás"]
["Tetőfedés"]
["Lakatos szerkezetek, felületképzés"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"21-004-5.1.2.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.",5,"m2"]
[]
[2,null,"Kitermelt föld elszállítása",1,"egység"]
[]
[null,null,"Építési hulladék elszállítása",1,"egység"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Síkalapozás","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Ágyazat készítés",5,"m2"]
[]
[2,"23-003-11.2-0012010","Beton készítése, 10 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék ",9.5,"m3"]
[]
[3,null,"Acél lábak alá beton alap 0,3x0,3x0,5m",4,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Tetőfedés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-006-1.1-0990340","Lemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél  lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB lemez LPA, 25 µm poliészter bevonat, 0,5 mm vtg. Standard színekben",105,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Lakatos, felületképzés","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Meglévő tetőszerkezet átalakítása, a meglévő anyagok felhasználásával, félnyeregtetővé",1,"egység"]
[]
[2,null,"2,0 x 2,30-as épülethez acéllábak és  acél szerkezetű félnyeregtető készítése",1,"egység"]
[]
[3,null,"Acél felületek felületkezelése",1,"egység"]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]