{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":1,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",20,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-24.1.1-0130031","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 32x25 mm, Kód: MCSN 32*25F",35,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, R: 10422",15,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-25.4-0533851","Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna szerelvények, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP 105x65 mm kanyar elem, R: 010787",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5",120,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[7,"71-005-1.1.1.2-0564343","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schrack ELSO komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, AQUA-IN, kétpólusú kapcsoló, 16A, 250V AC, csavaros bekötésű, fehér (krém), Csz: EL411200--",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-005-1.11.2.1.1-0318201","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 csatlakozóaljzat 2P+F,  fehér, R:083913",47,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-010-11.5","Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-010-11.7","Kiírás szerinti átadási dokumentáció összeállítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}