{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Összesítő","Macskaház","Labor külső és középső"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Helyszín","Anyag összege","Díj összege"]
["Macskaház",0,0]
["Labor (középső, külső)",0,0]
[]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Macskaház","index":1,"n_rows":82,"n_cols":9,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12-0000001","Építési anyagok felhordása, kézi erővel, II. emeletre.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",9.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"31-032-2.1.1.1-0212501","Aljzat kiegyenlítés készítése max. 6 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611",9.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"32-002-2.1.1-0120002","Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése,  tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,  az áthidaló elemek ideiglenes",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"alátámasztásával,  kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m"]
[]
[7,"33-000-32.1","Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"33-091-11.4.1-1110002","Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva Kisméretű",2.2,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[9,"36-002-3-0149083","Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Masterfix univerzális alapozó Cikkszám: 0103-10001005",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",9.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"36-003-1.1.1.1.2-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",9.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"39-001-3.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",3.5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelés, ajtónyílás kialakításával (90x210)."]
[]
[13,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",4.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: 859405",9.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",9.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[16,"42-000-6","Egyéb bontások, ragasztóhabarcs eltávolítása oldalfalról.",4.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[17,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, csúszásmentes, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, szenny és víztaszító fugával. LB-Knauf",9.35,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[18,"42-012-1.1.3.2.1.1-0212004","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó,",1.48,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér Talpas lábazati elem felhasználásával, 10 cm magasságban, 14,8 fm"]
[]
[19,"42-012-1.1.3.1.1.3-0212004","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, szenny és víztaszító fugával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel",40,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[20,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként, lábazattal együtt.",9.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[21,"42-071-1","Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel",1,"m",0,0,0,0]
[]
[22,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek óvatos bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig, 2 db ajtó óvatos bontása, új helyen való visszaépítéshez.",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[23,"44-090-3","Ajtólap átfordítása, új vasalat beépítéssel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"44-090-1.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, szerelvények és zárak cseréjével  (biztonsági zár). 1,21-2 m2 között,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"44-090-7","Ajtók alsó részén, kétoldali szellőző rács elhelyezése, 30 cm széles,  fehér műanyag.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[27,"45-000-3","Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, vegyifülke kiszerelése, épületen belüli szállítás, az intézet által  kijelölt helyre.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[29,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[30,"47-010-2.1.1-0154102","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[31,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[32,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása és lakkozása, a felület csiszolásával és tapaszolásával, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen,  Trinát alapozófesték és lakk, fehér 100, EAN: 5995061117031 A két áthelyezett ajtó.",10.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[33,"48-014-2.1-0216002","Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása  nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, vizes diszperziós bázisú mélyalapozóval vagy tapadóhíddal MUREXIN LF 1 mélyalapozó",49.35,"m2",0,0,0,0]
[]
[34,"48-014-4.4-0313001","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés és padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,",49.35,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű rugalmas szigetelőhabarcs, normál"]
[]
[35,"48-014-12-0313601","Üzemi-használati víz elleni szigetelés  hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI MAPEBAND",39.1,"m",0,0,0,0]
[null,null,"szövet hordozóra vulkanizált 12,0 cm széles szintetikus gumi hajlaterősítő-résáthidaló szalag"]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Labor külső és középső","index":2,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12-0000001","Építési anyagok felhordása, kézi erővel, II. emeletre.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"31-032-2.1.1.1-0212501","Aljzatbeton készítése esztrich betonból kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-002-3-0149083","Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Masterfix univerzális alapozó Cikkszám: 0103-10001005",32.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",32.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"36-003-1.1.1.1.2-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011",32.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, ágyazattal, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",32.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: 859405",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"42-000-6","Egyéb bontások, ragasztóhabarcs eltávolítása oldalfalról.",32.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, csúszásmentes, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, szenny és víztaszító fugával. LB-Knauf",10,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[14,"42-012-1.1.3.1.1.3-0212004","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, szenny és víztaszító fugával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel",32.6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[15,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",38.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[16,"47-000-1.21.2.1.1.1-0142371","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett",38.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[17,"47-010-2.1.1-0154102","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",38.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[18,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",38.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[19,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása és lakkozása, a felület csiszolásával és tapaszolásával, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen,  Trinát alapozófesték és lakk, fehér 100, EAN: 5995061117031 A két áthelyezett ajtó.",11.52,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]