{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztető berendezések, rends","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztető berendezések, rendszerek",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":1,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",10,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.1","Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső szerelése, kötésekkel, idomokkal",20,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-002-3.2.1.2.1","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32",6,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"81-002-3.2.1.2.5","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 80",8,"m",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Csatorna hálózat tömörségi próba",3,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-000-1.1.2","Meglévő vízvezeték falon kívüli elbontása, (falba süllyesztése)",4,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":2,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók,mosogatók",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-004-1","Elektromos átfolyós melegvíztermelő (2 KW-os)  berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötéssel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-009-2","Mosogató (meglévő áthelyezése) elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csapteleppel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-7","Mosógéphez víz csatorna kiállás kiépítése, bűzelzáró ill. sarokszeleppel  ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-20","Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, padlóösszefolyó, beszerelése, bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-21","Hideg-meleg vízkiállás kiépítése, (tömlővéges csatlakozó, légbeszívószeleppel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-010-32","Víz-csatorna vezeték bontás utáni helyreállítása (vakolatjavítás, falazás, festés)",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[8,"82-011-37","Falon kívüli gépészeti vezetékek mázolása",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[9,"82-0121-40","Bontott anyag elszállítása",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-22","Rácsatlakozás a meglévő víz -csatorna hálózatra ",5,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-24","vízvezeték hálózat mosatása, fertőtlenítése",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-22","Negatív Vízmintavételi Jegyzőkönyv",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztető berendezések, rends","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-2.3.3.7","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, csővégelzáró elem",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"83-001.2.3.2.1","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcső, NÁ 280-450 mm között, csőidom ",2,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"83.001.2.3","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcső, NÁ 300 mm között,anemosztát",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"83-001.2.3.3.9","Légtechnikai rendszer felülvizsgálata (elszívó rendszer)",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[6,"83-001.2.3.3.5","Légtechnikai rendszer felülvizsgálata beszabályozása",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}