{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felvonulási létesítmények","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőműves munkák","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Elektromos energia ellátás, vil","Általános épületgépészeti szere","Épületgépészeti szerelvények és","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Általános épületgépészeti szerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-006-11.3-0190310","Védőburkolat készítése berendezési tárgyak megvédésére, műanyag fóliával",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.4","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":4,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-32-0000100","Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 1,8x2,4 m-es és 2,3x2,4 m-es nyílások  valamint 0,6x2,4m-es nyílásbővítés készítése a megfelelő áthidalók beépítésével és a javításokkal ( fal, padló és csempe ),  festési munkákkal együtt kompletten ",12,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"a közlekedési útvonalakon élvédőkkel ellátva"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.2-0212001","Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése folyosón és az áthelyezett mosdók körül vakolt alapfelületen,  mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel",25,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-3","Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-005-1.1.1.1-0411121","Elektromos szerelvények  áthelyezése a bontással érintett falszakaszokról,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-013-9","érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szere","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-009-1.1","Vízminta jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-6.1-0000002","Meglévő kézmosó berendezés áthelyezése és bekötése, gondos kibontás után kompletten a csatlakozások kiépítésével.",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}