{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztető berendezések, rends","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[25,2,25,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Munka ára"]
["2.2 Tartalékkeret 5%",0.05]
["2.3 Áfa vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése"]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése"]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
["Szellőztető berendezések, rendszerek"]
["Elektromos energia ellátás, világítás"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":2,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",51.53,"m2"]
[]
[2,"42-000-5.2.1","Kőlap burkolatok bontása, fal-, oszlop- és pillérburkolatok, 5-10 cm vastagságig, 0,25 m2 lapméretig",20,"m2"]
[]
[3,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",51.53,"m2"]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0215096","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204",24.35,"m2"]
[]
[5,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212008","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN ",26,"m2"]
[null,null,"12004 szerinti C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[6,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212010","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN ",24.35,"m2"]
[null,null,"12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[7,"42-022-2.1.2.1.1-0212010","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004",29,"m"]
[null,null,"szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[8,"42-041-3.1.1.1-0215096","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő",27.18,"m2"]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására"]
[]
[9,"42-042-5.1.1-0312114","Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Sommer Villa XLS AC3 kopásáll. laminált burkolat, 8 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 10 szín",27.18,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig",12,"m2"]
[]
[2,"44-001-1.1.1.1-0131091","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, CraftMaster",2,"db"]
[null,null,"lappal tele lemezelt, fenyő tokkal, beépített bevéső zárral, 75x210 cm"]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131102","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, CraftMaster",4,"db"]
[null,null,"lappal, felül üvegezhető, fenyő tokkal, beépített bevéső zárral, 90x210 cm"]
[]
[4,"44-001-2.4.1-0133231","Fa kültéri nyílászárók biztonsági ajtólap elhelyezése fémtokba, bejárati ajtóhoz, 6,00 m kerületig Porta bejárati biztonsági ajtólap, sima felülettel (Agat), beépítési méret: 870x2075 mm, fém tokhoz",1,"db"]
[]
[5,"44-029-1.1.1","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, felső polc, 1 tagú",5,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",1.9,"100 m2"]
[]
[2,"47-000-1.21.1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",1.9,"100 m2"]
[]
[3,"47-010-1.1.2-0157793","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037",190,"m2"]
[]
[4,"47-011-15.1.1.2-0157751","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Dulux A Nagyvilág Színei beltéri falfesték, matt, Napsugár",190,"m2"]
[null,null,"csókja EAN: 5903525801037"]
[]
[5,null,"Csövek mázolása, felület előkészítéssel",1,"tétel"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":5,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db"]
[]
[2,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db"]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db"]
[]
[4,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db"]
[]
[5,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak",1,"db"]
[]
[6,"82-000-4.1.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő",1,"db"]
[]
[7,"82-000-4.2.4","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak csőfűtőtest",1,"db"]
[]
[8,"82-000-4.2.6","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok",3,"db"]
[]
[9,"82-001-17.1","Termosztatikus radiátorszelep felszerelése",4,"db"]
[]
[10,"82-001-17.1.1","Radiátor  szelep felszerelése (visszatérő)",4,"db"]
[]
[11,"82-009-2.1.1.2","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csapteleppel és bűzelzáróval, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás",1,"db"]
[]
[12,"82-009-6","Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, sarokszeleppel, tükörrel, piperepolccal,  törölköző tartóval, és bűzelzáróval, valamint mosogatógép víz csatorna kiállásának kiépítése",1,"költség"]
[]
[13,"82-009-8.2","Kád elhelyezése és bekötése, lemez kádak, leeresztő túlfolyó és csapteleppel, előtétlappal",1,"db"]
[]
[14,"82-009-11.1","WC csésze elhelyezése és bekötése, (komplett) öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, WC kefe+tartó, porcelánból",1,"db"]
[]
[15,"82-010-1.2","Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra",1,"db"]
[]
[16,"82-012-3.2.1","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig",3,"db"]
[]
[17,"82-012-10","Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése",3,"db"]
[]
[18,"82-012-12","Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig,",1,"db"]
[]
[19,"82-012-61","Fűtőtestek le- és visszaszerelése (fagyasztás, vagy a rendszer le ill. visszatöltése)",1,"költség"]
[]
[20,"82-031-51","Negatív Vízminta Jegyzökönyv",1,"költség"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Szellőztető berendezések, rends","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-002-4.1.1","Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör keresztmetszetű légszelep felszerelése",3,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":7,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.10","Épületben található elektromos szerelvények vezetékek teljes bontása, veszélyes hulladék kezelési szabályok szerinti ártalmatlanítása.",1,"klt"]
[]
[2,"71-001-22-0535442","Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig IBOCO TMR 12x12 WO minicsatorna sarokpántos fedéllel, (öntapadó), 00308",400,"m"]
[]
[3,"71-002-3.1-0211001","Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag  kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",600,"m"]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[4,"71-005-1.1.2.4.1-0533275","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók IP 20 LEGRAND Kontállux IP44 csillárkapcsoló, fehér, R: 083905",5,"db"]
[]
[5,"71-005-1.1.2.5.1-0533277","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók IP 20 LEGRAND Kontállux IP44 váltókapcsoló, fehér, R: 083906",6,"db"]
[]
[6,"71-005-1.11.1.1.1-0561958","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kiemelővel, fehér, R: 692716",21,"db"]
[]
[7,"71-009-1.1.2-0411013","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, 12db kismegszakító, 1 db 30mA 40A védőkapcsolók  kiselosztók 12-16 egység között VI-KO LOT- 16 FK. 16 modulos falon kívüli",1,"db"]
[null,null,"elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916116"]
[]
[8,"71-010-1.4.1","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s)",8,"db"]
[]
[9,"71-010-2.1.1.1.3-0140224","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), burás RIDI (HOLUX) ABRF 114/24 P-EVG, 1x14/24W T5 fénycsöves (G5)",1,"db"]
[null,null,"lámpatest, prizmás PMMA diffúzorral, IP20, Csz:0636712"]
[]
[10,"71-013-9","Első felülvizsgálati és komplett átadási jegyzőkönyv készítése.",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]