{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás, és egyéb kőműves munka","Elektromos energiaellátás","Munka5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[25,2,25,3]]}
[]
["SZTE GMF    ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Szentháromság u. 34.           ",null," Kelt:      2014. feb. 13.             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE Jancsó Kollégium elektromos tűzhelyek részére                            "]
["mért fővezeték, Főelosztó berendezés bővítése és                              "]
["fővezeték hálózat kiépítési munkái                                            "]
["4 db 5,87 kW tűzhely                     "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Összesen:","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Falazás, és egyéb kőműves munka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",4,"db"]
[2,"33-063-2.1.4","Falfelület javítása  festése.",3,"m2"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Elektromos energiaellátás","index":3,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",18,"m"]
[]
[2,"71-001-24.2.1-0130305","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  40 mm-ig UNIVOLT minicsatorna \"STANDARD\" MIK 40/40 mm, fehér",50,"m"]
[]
[3,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x50 mm, vállaszfallal, fedéllel, fehér",18,"m"]
[]
[4,"71-002-21.1-0217133","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",55,"m"]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[5,"71-002-21.4-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel",38,"m"]
[null,null,"NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[6,"71-002-42.1.1-0111901","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, meglévő,- maradó kábelhálózat",90,"m"]
[]
[7,"71-003-1.1","Szerelési segédanyagok (saruk, kötőelemek, zsugorcsövek, csavarok, tiplik, stb.)",1,"klt"]
[]
[8,"71-003-15.1","Osztoblokk elhelyezése elosztóban In: 80A GO 7414",4,"db"]
[]
[9,"71-007-11.2.1.3-0313505","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002-M1 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló, megnövelt tokozásban",4,"db"]
[]
[10,"71-008-9.3.3-0623158","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 16A B kismegszakító, R: A9F03320",4,"db"]
[]
[11,"71-008-9.3.3-0623202","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 32A C kismegszakító, R: A9F04350 A Főelosztó berendezés szükséges bővítésével átalakításával",1,"db"]
[]
[12,"71-009-1.1.2-0411013","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-KO LOT- 16 FK. 16",4,"db"]
[null,null,"modulos falon kívüli elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916116"]
[]
[13,"71-012-1.1-0210021","Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: tűzhely MORA ES 243W elektromos tűzhely, 3 főzőlappal, sütőajtóval, 5,87 kW, fehér",4,"db"]
[]
[14,"71-013-9","Első felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése.",1,"klt"]
[]
[15,"71-013-10","Átadási dokumentáció készítése.",1,"klt"]
[]
[16,"71-013-9-0000001","Elektromos kiviteli terv készítése",1,"klt"]
[]
[17,"K","Egyébb helyszini bejárás során az ajánlatadó által szükséges egyéb szerelési anyagok.",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Munka5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}