{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Gépterem G1 elosztó","Inf.Tansz.cs. G2_2 elosztó","Gépterem G2 elosztó","Inf.Tansz.cs. Padlás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,2,17,3],[24,2,24,3],[11,0,11,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null," Kelt:      2014. jan. 27."]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       ",null," Teljesítés: 2014. II. negyedév "]
[null,null," Készítette:  "]
["A munka leírása:                       "]
["Számítóközpont villamos al-fogyasztói méréseinek kialakítása"]
["                                                                              "]
["Készült: Műszaki leírás alapján                                                                   "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Gépterem G1 elosztó:",0,0]
["Informatikai Tanszékcsoport hűtés G2/2 elosztó:",0,0]
["Gépterem erőátvitel és világítás G2 elosztó:",0,0]
["Informatikai Tanszékcsoport emeletráépítés (padlás):",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Gépterem G1 elosztó","index":2,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-2.2","Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm",3,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-21.1-0217195","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm˛ PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x95 mm˛, hajlékony rézvezetővel (Mkh)",3,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-21.1-0217195","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",3,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 14x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel"]
[]
[5,"71-003-1.1-0411021","Szerelési segédanyagok (kötőelemek, tömszelencék, Mkh vezetékek, saruk, csavarok, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[6,"71-004-6.2-0120429","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm csőbilincs",9,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.1-0136001","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Standard kismegszakító 1P 2A B 6000A/6kA, 1 modul Az elosztó berendezés átalakításával, bővítésével",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-009-13.1-0622164","Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72435-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, 1 db mérő számára, áramváltós méréshez, EAN: 5999010930528",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[10,"71-014-3.2-0111004","Almérőként használhatófogyasztásmérő (MID, vagy OMH hiteles)elhelyezése, 3 fázisú ACE3000 3F áramváltós",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-014-11.2-0630837","Áramváltók elhelyezése mérőberendezéshez, szekrénybe szerelve, áramváltó 200/5A, 5VA",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Inf.Tansz.cs. G2_2 elosztó","index":3,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-2.2","Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm",3,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-21.1-0217195","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm˛ PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x95 mm˛, hajlékony rézvezetővel (Mkh)",3,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-21.1-0217195","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",3,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 14x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel"]
[]
[5,"71-003-1.1-0411021","Szerelési segédanyagok (kötőelemek, tömszelencék, Mkh vezetékek, saruk, csavarok, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[6,"71-004-6.2-0120429","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm csőbilincs",9,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.1-0136001","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Standard kismegszakító 1P 2A B 6000A/6kA, 1 modul Az elosztó berendezés átalakításával, bővítésével",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-009-13.1-0622164","Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72435-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, 1 db mérő számára, áramváltós méréshez, EAN: 5999010930528",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[10,"71-014-3.2-0111004","Almérőként használhatófogyasztásmérő (MID, vagy OMH hiteles)elhelyezése, 3 fázisú ACE3000 3F áramváltós",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-014-11.2-0630837","Áramváltók elhelyezése mérőberendezéshez, szekrénybe szerelve, áramváltó 150/5A, 5VA",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Gépterem G2 elosztó","index":4,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-2.2","Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm",4,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-21.1-0217195","Szigetelt vezeték átfűzése áramváltón 2x 5x95 mm2 Cu",6,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-21.1-0217195","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",4,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 14x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel"]
[]
[5,"71-003-1.1-0411021","Szerelési segédanyagok (kötőelemek, tömszelencék, Mkh vezetékek, saruk, csavarok, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[6,"71-004-6.2-0120429","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm csőbilincs",12,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.1-0136001","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Standard kismegszakító 1P 2A B 6000A/6kA, 1 modul Az elosztó berendezés átalakításával, bővítésével",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-009-13.1-0622164","Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72435-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, 1 db mérő számára, áramváltós méréshez, EAN: 5999010930528",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[10,"71-014-3.2-0111004","Almérőként használhatófogyasztásmérő (MID, vagy OMH hiteles) elhelyezése, 3 fázisú ACE3000 3F áramváltós",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-014-11.2-0630837","Áramváltók elhelyezése mérőberendezéshez, szekrénybe szerelve, áramváltó 400/5A, 5VA",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Inf.Tansz.cs. Padlás","index":5,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-2.2","Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm",3,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-21.1-0217196","Süllyesztett tartószerkezet készítése 7F áramkör áramváltó berendezéseinek elhelyezésére",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-21.1-0217195","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",3,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 14x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel"]
[]
[5,"71-003-1.1-0411021","Szerelési segédanyagok (kötőelemek, tömszelencék, Mkh vezetékek, saruk, csavarok, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[6,"71-004-6.2-0120429","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 29 mm csőbilincs",9,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.1-0136001","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Standard kismegszakító 1P 2A B 6000A/6kA, 1 modul Az elosztó berendezés átalakításával, bővítésével",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-009-13.1-0622164","Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72435-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, 1 db mérő számára, áramváltós méréshez, EAN: 5999010930528",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[10,"71-014-3.2-0111004","Almérőként használhatófogyasztásmérő (MID, vagy OMH hiteles) elhelyezése, 3 fázisú ACE3000 3F áramváltós",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-014-11.2-0630837","Áramváltók elhelyezése mérőberendezéshez, tartószerkezetre szerelve, áramváltó 125/5A, 5VA",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]