{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Elektromos energia ellátás, vil","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":38,"n_cols":4,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[17,0,17,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[37,2,37,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:      2013. október             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Izotóp transzformátor központi fázisjavító berendezés kiépítése                           "]
["                                     "]
["AYCWY 2x4x240mm2 kábelkiépítés+fázisjavító berendezés                                                            "]
["Készült: Helyszíni felmérés, egyeztetés alapján                               "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["2.1 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-9.1.1","Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,80 m mélységig, 0,40 m szélességig",6,"m",0,0,0,0]
[]
[1,"21-011-9.1.2","Villanyszerelés földmunkája;I-IV. oszt. talajban, alaptest földkiemelése 0,80 m mélységig, 0,40 mx1,0m szélességig",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-1.1.2","Alapbeton készítése, 1,0mx0,80mx0,40m, tartószerkezet és védőcsövek elhelyezésével, C12/15 - C25/30 betonminőség között",0.3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":4,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Villamos kiviteli terv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-5.1.2.2.2-0135444","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 140-160 REHAU RAUTEC többrétegű védőcső, DN 140, Cikkszám: 210248",7,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-5.1.2.2.2-0135445","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső átmérő 25mm áramváltó kábel részére.",7,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-53.7-0330324","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelvédő csőbe keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m AYCWY-J 0,6/1 kV aluminium kábel, 4x240 mm2 ek",7,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-53.7-0330328","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelvédő csőbe keresztező akadályok alatt. 0,6/1 kV réz kábel 2x2,5mm2 ",10,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-55.7-0330324","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m AYCWY-J 0,6/1 kV aluminium kábel, 4x240 mm2 ek",3,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet:  4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-75.2.4-0430240","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 150-240 mm2 240 mm2 alumínium MP kábelsaru EDF DÉMÁSZ közreműködéssel KI-BE kapcsolással",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-81.1","Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig",6,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-82.2","Kábel fedlap elhelyezése hosszirányban \"Erősáramú kábel\" felirattal",6,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"71-002-84-0417011","Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm",0.06,"100 m",0,0,0,0]
[]
[12,"71-004-1.1","Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig 600x600x2000mm szekrény részére",30,"kg",0,0,0,0]
[]
[13,"71-002-75.2.4-0430258","1db1000/5A hitelesített áramváltó szerelése transzformátor szekunder oldali méréséhez kábelkötések készítésével, 100mmx10mm alumínium sínre EDF DÉMÁSZ közreműködéssel KI-BE kapcsolással fázisjavító berendezés részére",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[14,"71-000-1.2.3.","Fázisjavító berendezés elhelyezése tartószerkezetre 600x600x2000mm 150kVar/400v 12,5+12,5+25+50+50 lépcsővel, beüzemeléssel, üzempróbával és felprogramozással.",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[15,"71-013-9","Érintésvédelmi, kábelszigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[16,"71-013-9-0000001","Geodéziai mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}