{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Tetőfedés","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[25,2,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GMF Szeged"]
{"$rows_empty":7}
["Név :SZTE Fogorvostudományi Kar                 ",null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
["Cím :Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.               ",null," Kelt:      2014. év.05.hó.08.nap      "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:Tetőfedés felujítása   ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret 5%",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-4","Cserépfedés bontása (bármely rendszerű),helyre állítás",10,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Hulladék elszállítás konténerben",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-13.1","Fémlemezfedés szükség szerinti bontása, korcolások kivágása lefektetése, egyszerű, sima korcolt",68,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"43-003-13-0415601","Fóliabádog műanyag szigetelés mechanikai rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített szélességig RHENOFOL C \"fóliabádog\" szürke",21,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"43-002-1.7-0140002","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-005-1.4.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen,geo.textilioa elválasztó réteggel, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel,mechanikus rögzítéssel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm",68,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"vastag lágy PVC szigetelőlemez"]
[]
[2,"48-005-1.5.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon),50cm kit.szél.-ig egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag",21,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"lágy PVC szigetelőlemez"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]