{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sorompó"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sorompó","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,2],[2,0,2,8],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[4,1,4,4],[6,1,6,5],[11,1,11,5],[9,1,9,2],[5,1,5,2],[37,1,37,8],[32,1,32,2],[17,1,17,5],[28,1,28,2],[12,1,12,2],[35,1,35,8],[29,1,29,2],[33,1,33,8],[30,1,30,5],[26,1,26,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[10,1,10,2],[18,1,18,2],[25,1,25,2],[24,1,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság                                                                        SZTE ÁOK Klinikapark Tisza Lajos krt. bejárat  felszerelése kártyás beléptetővel vezérelt biztonsági sorompóval és kaputelefonnal                                                                                           A telepítésre kerülő sorompónak nagy biztonságúnak, gyors működésűnek kell lenni a mentő bejárati funkciók miatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "]
[]
[{"$nulls":6},"menny.","egységár","összesen"]
["1.","Automata működésű sorompó                                                  (SW-B303) A sorompó testben elő kell készíteni a jegyolvasó autómata, jegykiadó automata, beléptető rendszer, valamint a szünetmentes tápáramellátás lehetőségét, helyét.",{"$nulls":4},2]
["2.","3 m-es sorompó kar (   SW B303B    )",{"$nulls":4},2]
["3.","SW-B101-FX rögzítőszett sorompóhoz",{"$nulls":4},2]
["4. ","1 hurkos indukciós érzékelő (SWP132)",{"$nulls":4},4]
["5.","SW-B-101 SEM közlekedési lámpa",{"$nulls":4},2]
["6.","POST közlekedési lámpa tartó",{"$nulls":4},2]
["7.","SEAWING beléptető (SW520) (vez., tápe.)",{"$nulls":4},2]
["8.","Akkumulátor 12 V/7,2 Ah",{"$nulls":4},2]
["9.","SW Mifare kártyaolvasó kültéri (F30)",{"$nulls":4},2]
["10.","P132LOOP indukciós hurok   ",{"$nulls":4},4]
["11.","Kábelek, segédanyagok",{"$nulls":4},1]
["12.","Kártyaolv. és kaputelefon tartóoszlop",{"$nulls":4},2]
["13.","AIPHONE kaputelefon (beltéri+kültéri egység)",{"$nulls":4},2]
["14.","P132s csatlakozó foglalat   ",{"$nulls":4},4]
["15.","Upgrade As-ről Seasec BS 46-ra",{"$nulls":4},"1db"]
["16.","Adatbázis konvertálás",{"$nulls":4},1]
["17.","Switch 16ch POE gigabit ZyXel Rack",{"$nulls":4},1]
["18.","SW IP Lan csatoló",{"$nulls":4},1]
["19.","Rack szekrény  ","(polc,230V rack elosztó )",null,null,null,1]
["20.","BCB2 Szükségüzemű kezelő ",{"$nulls":4},1]
["21.","Betonozási anyagköltség",{"$nulls":4},1]
["22.","Tisza L. krt-i és a Szikra u. sorompó hálózat kiépítés",{"$nulls":4},"1 db"]
["23.","(Régi sorompó lebontása,betonozás,középső járda sziget kialakítása,RS 485 hálózat építése,kaputelefon hálózat építése,LAN  hálózat építése ,rendszer installálás, üzembe helyezés)",{"$nulls":4},1]
[null,"Anyagköltség (nettó )"]
[null,"Munkadíj (nettó)"]
[]
[null,"Mindösszesen (nettó)"]
[null,"Mindösszesen (bruttó)"]