{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :   Tanácsterem elektromos költségvetés                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":2,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;",1,"klt"]
[]
[2,"71-001-2.1","Tolmácsrendszer csőhálózatának kiépítése, aljzatbeton alatti szigetelésben , csillagpontosan 28 végpontra. Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag",1,"klt"]
[null,null,"gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm"]
[]
[3,"71-001-2.2","Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm",150,"m"]
[]
[4,"71-001-24.1.1-0130051","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 50x25 mm, Kód: MCSN 50*25F",40,"m"]
[]
[5,"71-001-24.1.1-0130256","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 40x80 mm, Kód: MCSN 40*80F",40,"m"]
[]
[6,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5",130,"m"]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[7,"71-002-21.1-0217092","Kábelszerű vezeték elhelyezése motoros vetítővásuon energiaellátásához. előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",30,"m"]
[null,null,"keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[8,"71-005-1.11.1.1.1-0561954","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése,asztalokhoz kábelcsatornába rögzíthető szerelvényekkel. süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)",28,"db"]
[]
[9,"71-009-3.2.1-0624357","Áramköri elosztók elhelyezése  falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel. (10 db 16A kismegszakító 1 db 30mA/40A ÁVK, B-C tip. túlfeszültségvédelmi eszköz Főkapcsoló számára) Az elosztót a",1,"klt"]
[null,null,"teremben kell elhelyezni, energiaellátásának kiépítése a folyosói elosztóból."]
[]
[10,"71-010-1.1.1.2.2-0628135","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 3 darab tolmácsfülkében, helyi kapcsolással. (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) COMPASS SCOL-214-35-15 Formatervezett mennyezeti lámpatest, hajlított porfestett acéllemez ház. Magasfényű",3,"db"]
[null,null,"alumínium parabola reflektor 65o ernyőzött. IP20"]
[]
[11,"71-013-9","Átadási dokumentáció, és mérési jegyzőkönyvek elkészítése, a műszaki dokumentáció szerint.",1,"klt"]
[]
[12,"K","A munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.1.1-0112001","Struktúrált adatátviteli végpont kiépítése az asztalokra. 100 Mbit/sec átviteli sebesség Cat.5E U/UTP UTP (U/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, PVC falikábel",2,"klt"]
[]
[2,"72-041-81.1.1-0112227","Kivetítő csatlakozásainak kiépítése a pult és a mennyezet közé. (Hdmi,VGA koax, és erősáramú csatlakozók)",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]