{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Szivárgóépítés, alagcsövezés","Helyszíni beton és vasbeton mun","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Szigetelés","Árnyékolók beépítése","Takarítási munka","Belsőépítészet, díszítéstechnik"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Szivárgóépítés, alagcsövezés",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Belsőépítészet, díszítéstechnika",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-017-2.2","Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből)",12,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-000-0","tolmácsfülke elszállítása 10km-es távolságon belül",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szivárgóépítés, alagcsövezés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"22-000-0-0118024","technológiai fólia terítés Polietilén fólia 0,6 mm vtg.",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-12.2","Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sittből,  testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-031-2.1.1","Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.1.1","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-3.2.1","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-041-2.1.1-0214024","Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban SCHÖNOX SuperPlan polimer, műgyantával erősített önterülő",65,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + SCHÖNOX KH oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum"]
[]
[6,"42-042-22.1-0310403","Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FORBO Marmoleum Real linoleum burkolat, topschield bevonattal, 3,2 mm vastag, 200 cm széles tekercsben, 36 szín",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-042-22.9-0310350","Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423509",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-0","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, a bejárati ajtó fix szárnyán a régi rögzítő szerkezet javítása, működőképessé tétele, vagy új felszerelése, a meglévő megoldás leszerelése, a bejárati ajtó zárcseréje, kilincsgomb és kilincs felszerelése, meglévő",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"ajtóküszöb csiszolása, lakkozása"]
[]
[2,"44-000-0","Beépített tolmácsfülke szakszerű bontása",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-000-4","Fa lambéria, fali tábla, fali fogas bontása",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"44-006-0-0210002","Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 1,00-1,75 m-ig    lakkozva 30db kétágú rozsdamentes fém fogas felszerelésével",7,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"44-006-3-0210001","Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 1 m-ig    lakkozva",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"44-029-0","Meglévő tolmácsfülke összeszerelése, működőképes állapotra szerelése",3,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-090-1.3","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m2 felett, vasalatpótlással, ablakok szárnyainak és tokjainak asztalos javításai, 15% fapótlással, pászítással, gittpótlással, zárszerkezeteinek, csappantyúinak",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"működőképessé tétele, vagy cseréje"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.4.1.1-0418382","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Primalon Füllspachtel P porformájú, cellulóz és diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás és csiszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-3.1.1-0151801","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-41.1.1.1.2-0090757","Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 6 polisztirolhab lemez 60 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-000-61.3","Roletta, belső vászonroló bontása, 6,01-10,00 m kerület között",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-061-1.1.1.1.3-0191626","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 6,01-10,0 m kerület között",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",0.65,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-4.2-0510021","Pipere takarítás a munkával érintett egész területen",2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Belsőépítészet, díszítéstechnik","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-000-0","Emelvények, dobogók bontása, tanári dobogó elbontása",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]