{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,15,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,null,"Műszaki specifikáció - PB03920"]
[null,null,null,"5 részajánlati körben"]
[]
[null,"Részajánlati kör","Sorszám","Eszköz megnevezése","Igényelt mennyiség"]
[null,"1. részajánlati kör","1.","Talajszonda, Típus: n.i.\nRozsdamentes acél szonda.\nTeljes hossz: 1100 mm,\nJelölés: 100 mm","2 darab"]
[null,null,"2."," Talaj penetrométer,\n Típus: n.i. Az eredmény jól leolvasható színes kijelzőn jelenik meg PSI (pounds per square inch) értékben","1 darab"]
[null,null,"3.","Talajnedvesség mérő, Típus: SMM-1\nMérési tartomány: 0 - 50 %\nKijelzés: 0,1 %\nPontosság: +/-5 %\nMérési ráta: kb. 0,8 s","1 darab"]
[null,null,"4."," Univerzális (kertészeti) EC/TDS/T mérő, Típus: ADWA AD-32\nVezetőképesség (EC) : 0 - 20,00 EC ( mS/cm),\n +/- 2% ; TDS: 0,0- 10,00 ppt (g/l), +/- 2%+D54;\nKijelzés: 0,01 mS/cm , 0,01 ppt; T: 0-60˚C, ATC\nA készlet kalibráló oldatot is tartalmaz","2 darab"]
[null,null,"5.","PH mérő, Típus: ADWA AD-11\nMérési tartomány: pH: -2,0 - 16,0,\npontosság: pH + /- 0,1 pH,\nKijelzés: +/- 0,1 pH,\nT- mérés: +/- 0,5 ˚C, 0-60 ˚C, ATC;  Kijelzés: +/- 0,1 ˚C","2 darab"]
[null,null,"6.","Infra hőmérő, Típus: ScanTemp 485\nProfesszionális - Infravörös hőmérő dupla-lézerrel és 20:1 optikai jellemzővel\n- Mérési tartomány: -50 ... +800°C\n- Precíziós üveg optika a még pontosabb érintés nélküli hőmérséklet mérés érdekében\n- Mérési távolság / mért felület aránya: 20:1\n- Összeszűkülő kettős lézerfény segíti a lehető legpontosabb célzást\n- Beállítható akusztikus Magas-/Alacsony riasztás","1 darab"]
[null,null,"7.","Laborrosta komplett ISO 3310 résrosta: 2,2 mm\nTartalmaz: keret + alj + választható rostalap","1 darab"]
[null,null,"8.","Laborrosta komplett ISO 3310 körrosta: 2,0mm\nTartalmaz: keret + alj + választható rostalap","1 darab"]
[null,null,"9.","Hektolitersúly mérő mérleggel, Típus: Pfeuffer Hecto\nBúza, Árpa, Zab, Rozs hl-súly meghatározására\nA hektolitersúly mérő koffer tartalma:\nFinomacél chondrométer, Vágókés, Műanyag tartály, Digitális mérleg, Korrekciós táblázat, Tartóbőrönd","1 darab"]
[null,null,"10.","Digitális brix refraktométer, Típus: MA871\nMérési tartomány 0-tól 85% Brix 0-tól 80°C / 32-től 175°F\nFelbontás: 0.1% Brix\n0.1°C / 0.1°F\nPontosság +/- 0.2% Brix\n+/- 0.3°C / +/- 0.5°F\nFényforrás Sárga LED\nMérési idő Körülbelül 1.5 másodperc\nMinimális mintamennyiség 100 mikroliter\n (prizma befedéséig)\nMintavétel SS gyűrű és kvarcüveg prizma\nHőmérséklet-kompenzáció : Automatikus 10 és 40°C / 50 to 104°F között","1 darab"]
[null,null,"11.","ws 2800 IT szolar időjárás  központ:\nMeterológiai áll.: 222x34x163 mm, 3xC baby LR 14 elemmel, hálózati adapterrel;\nThermo adóállomás: 79x90x189 mm, 2x c baby LR 14 elemmel;\nszolár szélszenzor: 250x146x283 mm, PC szoftver","1 darab"]
[]
[]
[]
[null,"2. részajánlati kör","12.","Automata kombinált fecskendő, Socorex 1 ml","1 darab"]
[]
[null,"3. részajánlati kör","13.","Anatómiai modell  3D (megtermékenyülés, embrió fejlődés), L01 (2x-es nagyítás, 35x21x20 cm, 1.2 kg)","1 darab"]
[]
[null,"4. részajánlati kör","14.","„Tejtermelő tehenek takarmányadag összeállítása lineáris optimalizálással és hagyományos módon”.  Szoftver","1 darab"]
[]
[null,"5. részajánlati kör","15.","Duplacsövű sörétes vadászpuska, IZS 20/76-es","1 darab"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}