{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Felületképzés","Betonpálya-burkolat készítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Betonpálya-burkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-7.2-0000001","Feltöltés készítése a tükör kiemelésével a rámpa vb.lemez alá az anyag szétterítésével, mozgatásával, gépi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból ( Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza)",8.3,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-001-2-0451501","Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50",0.15,"t",0,0,0,0]
[]
[2,"31-021-4.1.2-0250410","Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C30/37 - XC1 kissé",5,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-041-15.2-0211641","Kül- és beltéri betonfelületek festése, sóvédő rugalmas védőbevonat rendszer készítése, vízbázisú módosított akrilgyantával, tagolt felületen Sikagard-545 Elastofill rugalmas kitöltő bevonat, Sikagard-550 W Elastic rugalmas sóvédő bevonattal",33,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Betonpálya-burkolat készítése","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"64-001-2.1","Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"64-008-2.1","Felületérdesítés acélseprűvel",33,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"71-021-1.1.1.1.1.2.1-0313001","Kültéri felületek elektromos fűtése, szabályzás nélkül, áramköri elosztók, elosztószekrények nélkül (71-009), hó- és jégmentesítés, beton felületen, 6 cm vastagságig, 230V megtáplálással, 280-300 W/m2 teljesítménnyel, acélhálóra kötegelve, osztás: 0,083 m",33,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"CZINEGE - SJXFJ típusú 25 W/m fűtőkábel 230 V megtáplálással, 280-300 W/m2 teljesítménnyel"]
[2]
[null,"71-021-21.1.1-0313061","Kültéri felületfűtési rendszerek vezérléséhez beton, térkő, aszfalt felületekhez, szabályzó készülék elhelyezése elosztószekrénybe EBERLE EM 524 89 szabályzó készülék",1,"db",null,null,0,0]
[3]
[null,"71-021-21.1.2-0313062","Kültéri felületfűtési rendszerek vezérléséhez beton, térkő, aszfalt felületekhez, érzékelők elhelyezése ESF 524 001 jég- és hőérzékelő (5 vezetékes) sárga kiöntéssel, + TFF 524 002 kombinált hőmérséklet érzékelő (4 vezetékes) kék kiöntéssel",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"K tétel","A fűtőszál szereléséhez szükséges rezsi anyagok, vezérlő szekrény energiaellátásához szükséges kábelek, védőcsövek, Elosztóba szerelendő ÁVK, és biztosítások beszerelése, teljes körűen, a helyszini felmérés figyelembevételével.",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[null,"K tétel","Átadási dokumentáció összeállítása. \n- megvalósulási terv\n- műbizonylatok\n- első felülvizsgálati jegyzőkönyv\n- oktatások, oktatási jegyzőkönyv\n- garanciapapírok",3,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}