{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. sz. Melléklet - SZTE TTIK Bolyai Épület információs rendszer elemei"]
["Leírás","Méret (mm)","Mennyiség","Mintadarab készítése"]
["Réztábla gravírozva, díszcsavarokkal rögzítve, 60 karakter","600×400",3,"nem"]
["8 mm vastagságú áttekintő-tábla. \nSzínes nyomtatás 6 db 19×25 mm-es hengeres távtartóval falra rögzítve","1400×1120",2,"nem"]
["Arányos magasságú, de maximum 800x800 mm-es lépcsőházi irányítótábla 8 mm-es plexi előlappal és 5 mm-es szürke műanyag hátlappal. \nA homloklap plexin kari zöld vágott öntapadós vinil fólia feliratokkal, 19×25 mm-es díszcsavarral rögzítve","800x800",15,"igen"]
["Piktogram (lift, WC, akadálymentes WC), az oldalfalra merőlegesen L alakúra hajlítva 6 mm-es plexilapból, az elő oldalán kari zöld piktogrammal, 2 db/tábla 19×25 mm-es díszcsavarral rögzítve","330×210",24,"igen"]
["Tábla (női mosdó WC, férfi mosdó WC), 4 mm-es plexi előlapon kari zöld öntapadós vágott fólia piktogrammal, 4 mm-es szürke műanyag hátlappal","170×145 m",15,"igen"]
["3 mm vastag ajtótábla 3 mm-es szürke műanyag hátlappal, 4 db 19×25 mm-es hengeres távtartó csavarral","270×300",200,"igen"]
["összes db szám:",null,259]