{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
[" Herman Ottó Kollégium \"B\" épület                                      ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["6726 Szeged, Fürj u. 51.                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Kollégium épületén földszinti nyílászárók cseréje                                                                             "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Nettó összesen"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.3 ÁFA vetítési alap"]
["2.4 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka"]
["Vakolás és rabicolás"]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése"]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése"]
["Felületképzés"]
["Takarítási munka"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-091-1.1.1-1110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla",9.6,"m3"]
[null,null,"250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[2,"K","Hulladék konténeres elszállítása 5m3",2,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",32,"m2"]
[]
[2,"36-002-11.1-0414762","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel LB-Knauf KONTAKT VP/Gúzoló, Csz: K00305201",64,"m2"]
[]
[3,"36-005-1.1.1.1.1-0414710","Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011",32,"m2"]
[]
[4,"K","Nyílászáró beépítése után sérült vakolatokjavítása, pótlása",181.6,"fm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-012-1.1.2.7.1-0221864","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló szálerősítéses",8,"db"]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90x 235 cm"]
[]
[2,"44-012-1.1.2.7.1-0221867","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló szálerősítéses",4,"db"]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 70 x 75 cm"]
[]
[3,"44-012-1.1.2.7.1-0221871","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló szálerősítéses",17,"db"]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 200 x 200 cm"]
[]
[4,"44-012-1.1.2.7.1-0221872","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló szálerősítéses",1,"db"]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 190 x 200 cm"]
[]
[5,"44-012-1.1.2.7.1-0221876","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló szálerősítéses",6,"db"]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 300 x 200 cm"]
[]
[6,"K","Külső-belső műanyag párkány elhelyezése",36,"db"]
[]
[7,"K","Szúnyogháló felszerelése (méret helyszínen pontosítva)",28,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett",98.7,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[]
[3,"47-010-1.1.2-0157793","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037",60,"m2"]
[]
[4,"47-011-15.1.1.2-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308",60,"m2"]
[]
[5,"47-013-15.1.1.1.1-0150300","Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelő előkészítéssel együtt, ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen",32,"m2"]
[null,null,"LB-Knauf EGALISATION/Egalizáló festék, szinezővakolatok színezésének homogenizálására, Cikkszám: K8881****, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Takarítási munka","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K","Épület körüli és épületen belüli takarítási munkák a felújításhoz kapcsolódóan",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]