{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Épületautomatika, -felügyelet (","Épületgépészeti szerelvények és","Erősáram","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika     ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :Szeged Korányi fasor 12.          ",null," Kelt:      2015 év.február..hó...nap  "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:  Onkoterápia alagsor  ",null," Készítette   :.Vincze Csaba           "]
["A volt Kobalt besugárzó és Szimulátor helyiségek leszerelés utáni             "]
["helyreállítási és az új funkcióra történő előkészítő munkák                   "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",21,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelés"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",91.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-041-1.1.1-0215096","Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá,  parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő",91.9,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására"]
[]
[3,"42-042-11.3-0312001","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Eminent homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 23 m, 26 szín",91.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-042-11.9-0310354","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 1 796 282",91.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig",1.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"44-029-1","Beépített 3 fő részére szolgáló íróasztal , vázlat szerinti kialakításban klaviatúra tartóval, 3 db mobil fiókos szekrénnyel kompletten.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-029-2","Bútorba beépített háztartási egymedencés mosogató felszerelése álló csapteleppel és a meglévő kézmosó  orvosi csapteleppel való átszerelése, elzáró szerelvényekkel  szerelve ,kompletten .",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-5.1.2.1","Olajfestések,( mosdók körül ) ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen,  két rétegben, tagolatlan sima felületen",6.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-011-15.1.1.1-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",197,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.5.1.2-0000001","Álmennyezeti lapok gondos levétele, megtisztítása és a szükséges pótlások elvégzése után azok diszperziós festése alkidgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú  fehér falfestékkel,  két rétegben. (A volt kobalt besugárzó, és a hozzá kapcsolódó előtér és",85.6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"vezérlő helyiségekben.)  Supralux Wallkyd falfesték, fehér, EAN: 5992451150036"]
[]
[4,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",2.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",2.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-021-1.1.1-0112501","Rack szekrény átalakítása",1,"klt"]
[2,"72-041-1.1-0000001","Számítógépes végpontok kiépítése , kompletten Cat5E FTP csavartérpáras vezetékkel gyártói garanciával, csatlakozó falba sülyesztett szereléssel.",19,"klt"]
[3,"72-041-1.1-0000002","Telefon végpontok kiépítése , kompletten Cat5E FTP csavartérpáras vezetékkel gyártói garanciával, csatlakozó falba sülyesztett szereléssel.",2,"klt"]
[4,"72-041-1.1-0000003","HP 2530-24G switch",1,"db"]
[5,"72-041-1.1-0000004","kábelvezető gyűtű 1 u",2,"db"]
[6,"72-041-1.1-0000005","pach kábel 2 méteres",19,"db"]
[7,"72-041-1.1-0000005","lengő fali kábel 3 méteres",18,"db"]
[8,"K tétel","Informatikai hálózat mérése dokumentálása",2,"klt"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-19.3.2-001","Kézmosó kiépítése és felszerelése a leválasztott rendelőbe orvosi csapteleppel ,elzárókkal, szerelvényekkel kompletten .",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Erősáram","index":8,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K tétel","Használaton kívüli lámpatestek nem használt villamos berendezések értékmentett bontása, leszerelése.",1,"klt"]
[2,"K tétel","Világítási hálózat szétválasztása, lámpatestek áthelyezésével, kapcsoló beépítésével.",1,"klt"]
[3,"K tétel","Helyiségben lévő elosztó leszerelése, helyébe új 48 modulos a helyiség villamos energiaellátásához szükséges biztosításokat, áramvédő kapcsolókat tartalmazó elosztó beszerelése. Az elosztót kompletten minősítetten a műszaki ellenőrrel egyeztetett felszereltséggel kérjük elkészíteni. Szükség szerint helyszíni egyeztetés biztosított.",1,"klt"]
[4,"K tétel","Germicid lámpa áthelyezése, kapcsolásának kialakítása.",1,"db"]
[5,"K tétel","Erősáramú 1p+n+pe csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé. Kompletten ",29,"db"]
[6,"K tétel","Menekülési útirányjelző lámpa javítása, szükség szerinti cseréje",2,"db"]
[7,"K tétel","Két darab tűzjelző érzékelő és egy másodkijelző létesítése a szükséges katasztrófavédelmi eljárással. Kompletten.",1,"klt"]
[8,"K tétel","18W - os kapcsolóval ellátott oldalfali lámpatest létesítése.",1,"db"]
[9,"K tétel","Átadási dokumentáció készítés",2,"klt"]
[10,"K tétel","Biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése, dokumentáléása.",2,"klt"]
[11,"K tétel","A bejárás során felmerült , a munka elvégzéséhez szükséges költségek.",1,"klt"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Munka1","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}