{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["  GTK                                    ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["   Szeged, Kálvária sgt. 1.                                    ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Fsz., kábakő és 1. emeleti folyosó                                                                              ",null,"E-mail cím:"]
[" Fő lépcsőház a 4. emeletig festése                                                                            "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Nettó összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-1.2","Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 14,00 m pallószint magasságig, csőállványból",780,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület só-kezelése \"fluátozása\" 2 rtg-ben, vakolt felületen bármilyen padozatú helységben,",46,"m2"]
[]
[2,"47-000-1.3.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen",300,"m2"]
[]
[3,"47-000-1.21.1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",300," m2"]
[]
[4,"47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",880,"m2"]
[]
[5,"47-011-3.1.1.1.2-0148201","Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) ",983,"m2"]
[null,null,"festék, fehér 0019, 0018 és színes, a meglévő falszínekkel egyező kivitelben"]
[]
[6,"47-011-15.1.1.2-0150244","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Meglévő színekhez igazodva! SAKRET DFI  diszperziós beltéri",880,"m2"]
[null,null,"festék, a meglévő falszínekkel egyező kivitelben "]
[]
[7,"K-tétel","helyiségek finom takarítása",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]