{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Meglévő 0,4kV eo. átalakítás","Új 0,4kV-os eo. kiépítés","GH kábel átforg. mérés kiép."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Megnevezés   ","Szegedi Tudományegyetem"]
[null,"ÁOK Gyermekklinika BHTR (001-493) állomás"]
[null,"GH részére új, mért fogyasztói leágazás kiépítés "]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["Elektromos tervező","Csonka Attila"]
[null,"V, EN-VI, EN-ME, EN-HŐ 06-0491"]
["Tárgy","Elektromos mennyiség kimutatás"]
["                                                                              "]
["Készült                                                           ","2015-06-15"]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény költségei",null,0,0]
["1.1. Tartalékkeret 5%",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 ÁFA",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege Ft","Díj összege Ft"]
["Meglévő 0,4kV-os elosztó átalakítás",0,0]
["Új 0,4kV-os elosztó kiépítés",0,0]
["GH kábel átforgatás, mérés kiépítés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Meglévő 0,4kV eo. átalakítás","index":2,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár Ft","Díj egységár Ft","Anyag összesen Ft","Díj összesen Ft"]
[1,"Gyermekklinika BHTR 001-493 KÖF és KIF oldali feszültségmentesítése",1,"alk",null,null,0,0]
[2,"Meglévő TR csapról 0,4kV-os átkötés meglévő KIF elosztó sínig történő bontása: 8*1*300Cu, 2 kábelkaloda, plexi burkolat, 4db áramváltó, mérőköri kábel",1,"klt",null,null,0,0]
[3,"EFEN IN 4a 1250/1600 kisfeszültségű kapcsolóbiztosító 3db Cu késsel, tartószerkezetre rögzítéssel",1,"klt",null,null,0,0]
[4,"2 db vízszintes tartóvas meglévő függőleges tartóra, EFEN szakaszoló részére: 1m 30*30mm szögvas, tüzihorganyzott, rögzítő csavarokkal",1,"klt",null,null,0,0]
[5,"Szakaszoló és KIF eo. összekötő Cu sín: 100*10mm sín, 235 hosszú, egyedi kialakítású, V-01 terv szerint, furatozva ",3,"db",null,null,0,0]
[6,"Szakaszoló bemenő kapcsaira Cu sín: 100*10mm sín, 290+200mm hosszú, \"L\" alakú, egyedi kialakítású, V-01 terv szerint, furatozva ",3,"db",null,null,0,0]
[7,"Egyedi tartószerkezet 40*40mm tüzihorganyzott szögvas, 1m hosszú, 3db támszigetelővel, rögzítve \"L\" sín megfogáshoz ",1,"klt",null,null,0,0]
[8,"MAK 140/100 1000/5A, 0,5s, FS5, 5VA áramváltó felszerelés \"L\" sínre",3,"db",null,null,0,0]
[9,"Lebontott MAK 140/100 áramváltó felszerelése \"L\" sínre, fázisjavító részére",1,"db",null,null,0,0]
[10,"4-es kábelkaloda felszerelése meglévő vízszintes tartóra",1,"db",null,null,0,0]
[11,"Meglévő, lebontott H07V2-K 1*300 Cu kábelek méretreszabása, újrasaruzva M16/300 mm2 saruval",6,"db",null,null,0,0]
[12,"A TR csapon lévő zászlón a fázisonként szemből nézve zászlónként bal felső furatot fel kell bővíteni átm. 17mm-re és a flexi kábeleket egymásnak háttal kell M16-os csavarral bekötni  ",4,"klt",null,null,0,0]
[13,"PLEXI burkolat 20cm*75cm*20cm*25cm felszerelve",1,"db",null,null,0,0]
[14,"PLEXI burkolat 25cm*75cm*25cm*30cm felszerelve",1,"db",null,null,0,0]
[15,"Z, S, P zsugorcsövek színjelöléshez 1m színenként",1,"klt",null,null,0,0]
[16,"Organizáció: aggregátorozás az érintett intézményeknél ( Mellékelt listában szereplő épületekben egyeztetett teljesítménnyel)",1,"klt",null,null,0,0]
[17,"Organizáció: kétirányú betáplálással rendelekző intézmények átterhelése",1,"klt",null,null,0,0]
[18,"A helyszini bejárás során az ajánlatadó által a munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek.",1,"klt",null,null,0,0]
[19,{"$nulls":5},0,0]
[20,{"$nulls":5},0,0]
[21,{"$nulls":5},0,0]
[22,{"$nulls":5},0,0]
[23,{"$nulls":5},0,0]
[24,{"$nulls":5},0,0]
[25,{"$nulls":5},0,0]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Új 0,4kV-os eo. kiépítés","index":3,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Mennyiség","Egység","Anyag egységár Ft","Díj egységár Ft","Anyag összesen Ft","Díj összesen Ft"]
[1,"Meglévő lemezburkolat bontása KIF eo. mellett jobbról",1,"db",null,null,0,0]
[2,"Zártszelvény keret új 0,4kV-os elosztó részére: 40*20mm zártszelvény, tüzihorganyzott, 50*70cm, meglévő fémszerkezetre rögzítve",1,"klt",null,null,0,0]
[3,"Támszigetelő 5cm magas",8,"db",null,null,0,0]
[4,"Cu sín 60*10*500mm, áramváltó helyén bontható csavaros közdarabbal, furatokkal, L1,L2,L3",3,"db",null,null,0,0]
[5,"Cu sín 60*10*500mm, furatokkal, PEN",1,"db",null,null,0,0]
[6,"EFEN NH3 630A függőleges biztosítós szakaszolókapcsoló, felső bekötéssel",1,"db",null,null,0,0]
[7,"EFEN NH2 400A függőleges biztosítós szakaszolókapcsoló alsó bekötéssel",2,"db",null,null,0,0]
[8,"MAK 140/80 500/5A, 0,5s, FS5, 5VA áramváltó felszerelés bontható sínre",3,"db",null,null,0,0]
[9,"2 db vízszintes tartóvas meglévő függőleges tartóra, EFEN szakaszoló részére: 1m 30*30mm szögvas, tüzihorganyzott, rögzítő csavarokkal",1,"klt",null,null,0,0]
[10,"4-es kábelkaloda felszerelése meglévő vízszintes tartóra",3,"db",null,null,0,0]
[11,"2-ös kábelkaloda felszerelése meglévő vízszintes tartóra",2,"db",null,null,0,0]
[12,"H07V2-K 1*240 Cu kábel mindkét végén saruzva M12/240 mm2 saruval, 3m, bekötve",3,"db",null,null,0,0]
[13,"H07V2-K 1*240 Cu kábel mindkét végén saruzva M12/240 mm2 saruval, 4,5m, bekötve",1,"db",null,null,0,0]
[14,"MKH 1*240mm2 Z/S PEN sínek összekötéséhez, saruval, csavarral, kék zsugorcsővel megjelölve",1,"m",null,null,0,0]
[15,"PLEXI burkolat 25cm*75cm felszerelve",1,"klt",null,null,0,0]
[16,"NH3 méretű 500A Gg késes olvadóbiztosíték behelyezése",3,"db",null,null,0,0]
[17,"NH2 méretű 250A Gg késes olvadóbiztosíték behelyezése",6,"db",null,null,0,0]
[18,"Lebontott lemezburkolat méretre szabása és visszaszerelése a TR felől jövő betáp kábeleknek megfelelően",1,"klt",null,null,0,0]
[19,"Áramköri feliratok elhelyezése",3,"db",null,null,0,0]
[20,"Átadási dokumentáció ( megvalósulási terv, érintésvédelmi felülvizsgálat, gyártói megfelelőség tanusítvány) készítése",1,"klt",null,null,0,0]
[21,"Z, S, P zsugorcsövek színjelöléshez 1m színenként",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"Összesen",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"GH kábel átforg. mérés kiép.","index":4,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Mennyiség","Egység","Anyag egységár Ft","Díj egységár Ft","Anyag összesen Ft","Díj összesen Ft"]
[1,"Gazdasági Hivatal I. és II. sz. meglévő kábelének kikötése BHTR elosztóból",2,"db",null,null,0,0]
[2,"Meglévő kábelek végének levágása",2,"db",null,null,0,0]
[3,"Meglévő 240mm2 földkábel toldás RAYCHEM melegzsugor összekötővel, toldóhüvellyel",2,"klt",null,null,0,0]
[4,"SZAMKAM 4*240 mm2 földkábel",8,"m",null,null,0,0]
[5,"Kábelvégkiképzés RAYCHEM végelzáróval",2,"klt",null,null,0,0]
[6,"Kábelek bekötése új GH EO elmenő áramköreire",2,"klt",null,null,0,0]
[7,"Kábelek szigetelési ellenállás mérése",2,"db",null,null,0,0]
[8,"Kábeltikettek felhelyezése MSZ 13207 szerinti felirattal",4,"db",null,null,0,0]
[9,"CC55 mérőszekrény felszerelése BHTR belső falra, meglévő mellé",1,"klt",null,null,0,0]
[10,"Elsősegélynyújtó tábla és dokumentumtartó áthelyezése BHTR-en belül ",2,"db",null,null,0,0]
[11,"Meglévő CC55 mérőköri kábelének kiépítése, bekötése: SZRMKVM-J 14*2,5mm2",8,"m",null,null,0,0]
[12,"Új CC55 mérőköri kábelének kiépítése, bekötése: SZRMKVM-J 14*2,5mm2",8,"m",null,null,0,0]
[13,"Mérés szerelés, programozás",1,"klt",null,null,0,0]
[14,"Műanyag kábelcsatorna kiépítése mérőköri kábelek részére, rögzítéssel, 40*40mm, fedéllel",8,"m",null,null,0,0]
[15,"BHTR feszültségmentesítése",1,"alk",null,null,0,0]
[16,"Érintésvédelmi felülvizsgálat",1,"klt",null,null,0,0]
[17,"Átadási dokumentáció ( megvalósulási terv, érintésvédelmi felülvizsgálat, gyártói megfelelőség tanusítvány) készítése",1,"klt",null,null,0,0]
[18,{"$nulls":5},0,0]
[19,{"$nulls":5},0,0]
[20,{"$nulls":5},0,0]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]