{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Gipszkarton szerkezetek építése","Burkoló munkák","Épületasztalos munkák","Festő és mázoló munkák","Elektromos szerelési munkák","Belső víz- csatorna szerelési m"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,3],[27,1,27,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[17,0,17,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt: 2015 év. június  hó             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS                   ",null,"                                       "]
["a                                      ",null,"                                       "]
["Szegedi Tudományegyetem Szeged Dugonics tér 13                                "]
["SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged Egyetem utca 2 sz.    "]
["I. emeleti iroda kialakítások                                                 "]
["építés-szerelési  munkáihoz                                                   "]
["Készült: TERC VIP  ÖN alkalmazásával                                          "]
[]
["Költségvetési   összesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Gipszkarton szerkezetek építése",0,0]
["Burkoló munkák",0,0]
["Épületasztalos munkák",0,0]
["Festő és mázoló munkák",0,0]
["Elektromos szerelési munkák",0,0]
["Belső víz- csatorna szerelési munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Gipszkarton szerkezetek építése","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.2.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál",24.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"építőlemez RB 12,5 mm, 50 mm vastag  ásványi szálas hőszigetelés"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Burkoló munkák","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.5","Fa-burkolatok bontása, keményfa székléc bontása- parketta  padlóburkolat felújításához",20.4,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"42-042-6.1.2.1-0311142","Parketta  padlóburkolat felújítása,  csiszolása és lakkozása, 42,6 fm új széklécezés készítése  (tölgy 27/15 mm) nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt",30.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületasztalos munkák","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-001-1.1.2.1-0120781","Korhű, eredeti, meglevő belső ajtók  mintájára készített belső  egyszárnyú ajtó borovi fenyőből,  elhelyezése (szerelvényezve, finombeállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, utólag szerelhető tokszerkezettel 12,5 cm",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"vastag  gipszkarton falba, tokborításokkal,  vízszintes tokosztással fix felülvilágító mezővel 4 mm vastag float színtelen síküveg üvegezéssel,  vésett, 2 +1 betétes tele ajtólappal,  vasalatokkal, korabelivel megegyező  nemesacél  szerelvényekkel,"]
[null,null,"padlósíkban tartott küszöbbel,  egyedi mérettel   A 1 jelű szerkezet 105/210+70 cm nm * (82/210  cm tokbelmérettel) Ép- 4 sz. terv szerint"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Festő és mázoló munkák","index":5,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",100.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt és gipszkarton  felületen, oldalfalon és mennyezeten  bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri ",149,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"glett"]
[]
[3,"47-011-3.1.1.1.1-0154335","Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton,  és gipszkarton felületen , oldalfalon és mennyezeten két rétegben, tagolatlan sima",149,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"felületen StoSil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00206-006"]
[]
[4,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek felújító fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 meglevő ajtón és bélésburkolaton, ablakokon",40,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek felújító zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 meglevő ajtón és bélésburkolaton, ablakokon",40,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 új  ajtókon,",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031  új ajtókon",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 új ajtókon,",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 új  ajtókon,",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek felújító  közbenső festése cső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 áthelyezett csővezetéken és fűtési csöveken",22,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek  felújító átvonó festése cső  felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 áthelyezet csővezetéken és fűtési csöveken",22,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek felújító  közbenső festése öntöttvas radiátor fűtőtesten,  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek felújító  átvonó festése öntöttvas radiátor fűtőtesten,  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos szerelési munkák","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.1-0110111","Belső elektromos szerelési munkák mellékelt tételes szakági költségvetés szerint",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Belső víz- csatorna szerelési m","index":7,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.6.1.1.1.1.4-0120013","Acélcső gépészeti  cső  áthelyezése bontása és szerelése  menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, nyomáspróbával, bontáshoz ideiglenes  elzárással tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25 bontott  acélcső  1\" simavégű segédanygokkal",5,"m",0,0,0,0]
[null,null,"tartóbilincsekkel"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]