{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":8,"rows_kept":283,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,"Építtet?: Szegedi Tudományegyetem"]
[]
[null,"Ásványtani, Geokémiai és Közettani Tanszék"]
[null,"Szeged, Egyetem u. 2."]
[]
[null,"2015-06-25"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"SZTE  Földrajzi - Földtani Tanszékcsoport"]
[{"$nulls":4},"Ásványtani, Geokémiai és Közettani Tanszék"]
[{"$nulls":4},"I. emeleti irodák kialakítása"]
[{"$nulls":4},"Villamosenergia-elátás"]
[]
[{"$nulls":4},"KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍT?"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Készült 2015. évi árszínten feltételezett kivitelez?re"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Villamos"]
[null,"Tartalék keret",null,null,0.05]
[null,"Árkockázati fedezet",null,null,0.003]
[null,"Anyagigazgatás",null,null,0.05]
[]
[null,"Összesen:"]
[]
[null,"Összevont összesen:"]
[]
[null,"ÁFA",null,null,0.27]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"Pap Attila"]
[{"$nulls":4},"tervez?"]
{"$rows_empty":15}
[null,"1/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 20.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},2]
[]
[]
[{"$nulls":5},"BONTÁSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Fényforrások és lámpatestek leszerelése"]
[{"$nulls":5},"4 db fénycsöves lámpatest leszerelése"]
[{"$nulls":5},"feszültség mentesítést követoen, vezeték kikötéssel"]
[null,1,"71-000-431"]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Kábel leszerelése kábelárokból, vagy csatornából"]
[null,2,"71-000-231"]
[null,null,null,"8,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna,"]
[{"$nulls":5},"padlószegélycsatorna bontása"]
[null,3,"71-000-251"]
[null,null,null,"8,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"LÉTESÍTÉSI MUNKÁK"]
[{"$nulls":5},"Mennyezetre szerelheto tükrös-rácsos fénycsöves"]
[{"$nulls":5},"lámpatest, elore elkészített tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"MEGLÉVO FÉNYCSÖVES LÁMPATEST ÁTHELYEZÉSE"]
[]
[null,4,"71-711-011-001-05-57021",null,null,"Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"4,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Mennyezetre szerelheto kompakt fénycsöves lámpatest,"]
[{"$nulls":5},"elore elkészített tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"SIMOTRADE gyártmányú,  vagy ezzel egyenértéku,"]
[{"$nulls":5},"Megrendelovel egyeztetett kivitelben"]
[null,5,"71-711-011-003-05-63051",null,null,"2x 9 W VVG STABIGÉL 209 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"1,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Fehér színu, muanyagból készült mini kábelcsatorna"]
[{"$nulls":5},"szerelése oldalfalra, elore elkészített tartószerkezetre,"]
[{"$nulls":5},"fedéllel, külön tételben kiírt idomokkal,"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND DLP típusú,"]
[null,6,"71-152-001-002-08-01101"]
[null,null,null,"20,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Fehér színu, muanyagból készült kábelcsatorna"]
[{"$nulls":5},"szerelése oldalfalra, elore elkészített tartószerkezetre,"]
[{"$nulls":5},"fedéllel, külön tételben kiírt idomokkal,"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND DLP típusú,"]
[null,7,"71-152-003-015-08-01101"]
[null,null,null,"12,00 m"]
[]
[{"$nulls":5},"Csatlakozóaljzat szerelése DLP csatornába, külön"]
[{"$nulls":5},"tételben kiírt tartozékokkal, bekötéssel, 16 A, 250 V,"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND MOSAIC típusú,"]
[{"$nulls":5},"mechanizmus,"]
[null,8,"71-416-021-001-01-08211",null,null,"2P+F,                   077214 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,null,"8,00 db"]
{"$rows_empty":11}
[null,"2/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 20.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},3]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Kapcsoló szerelése DLP csatornába, külön tételben"]
[{"$nulls":5},"kiírt tartozékokkal, bekötéssel,"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND MOSAIC típusú,"]
[{"$nulls":5},"mechanizmus,"]
[{"$nulls":5},"kétmodulos, 10 A, 250 V"]
[null,9,"71-411-021-005-01-08401",null,null,"egypólusú,           077010 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[{"$nulls":5},"Szerelvényekhez keret, egyéb tartozékok szerelése,"]
[{"$nulls":5},"(szerelési ideje a szerelvények szerelési idejében szerepel),"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND MOSAIC típusú,"]
[{"$nulls":5},"mechanizmus,"]
[{"$nulls":5},"keret,"]
[{"$nulls":5},"normál szereléshez"]
[null,10,"71-411-000-003-01-08430",null,null,"2x kétmodul vizszintes, 078804 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"4,00 db"]
[]
[null,11,"71-411-000-002-01-08430",null,null,"kétmodulos,             078802 Vagy ezzel egyenértéku."]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Csatlakozóaljzat szerelése projektor számára"]
[{"$nulls":5},"tételben kiírt tartozékokkal, bekötéssel, 16 A, 250 V,"]
[{"$nulls":5},"LEGRAND MOSAIC típusú,"]
[{"$nulls":5},"mechanizmus,"]
[{"$nulls":5},"mennyezetre szerelve, kiemelo kerettel"]
[null,12,"71-416-021-001-01-08211",null,null,"2P+F,"]
[null,null,"1,00 klt"]
[]
[{"$nulls":5},"Szigetelt vezeték elhelyezése védocsobe húzva, vagy"]
[{"$nulls":5},"vezetékcsatornába fektetve, rézvezetovel, leágazó kötésekkel,"]
[{"$nulls":5},"szigetelés ellenállás méréssel,"]
[{"$nulls":5},"VLG forgalmazású,"]
[{"$nulls":5},"(ár kérése a 0.0Ft anyagköltégu tételnél)"]
[{"$nulls":5},"HO7V-U 450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték"]
[{"$nulls":5},"PVC szigeteléssel"]
[{"$nulls":5},"Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281"]
[null,13,"71-211-001-003-01-00102",null,null,"1.50 mm2"]
[null,null,"60,00 m"]
[null,14,"71-211-001-004-01-00102",null,null,"2.50 mm2"]
[null,null,"120,00 m"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Egyéb szerelési anyagok (kötodoboz, vezeték összeköto...)"]
[null,15,"K-tétel"]
[null,null,"1,00 klt"]
[]
[{"$nulls":5},"Szerelvény feliratok, elosztó feliratok, áramköri jelölések"]
[null,16,"K-tétel"]
[null,null,"4,00 klt"]
[]
[{"$nulls":5},"EPH kialakítás"]
[{"$nulls":5},"Nagy kiterjedésu fémtárgy"]
[null,17,"71-336-004-004-01-06102",null,null,"földelo bekötése"]
[null,null,"2,00 db"]
[]
[{"$nulls":5},"Villamos felülvizsgálatok"]
[{"$nulls":5},"a szükséges mérések elvégzése, jegyzokönyvek"]
[{"$nulls":5},"készítése, próbák"]
[null,18,"K-tétel"]
[null,null,"2,00 m.ó."]
[]
[]
[]
[]
[null,"3/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 20.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},4]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Meglévo átadási dokumentáció \"D\"-terv"]
[{"$nulls":5},"aktualizálása"]
[null,19,"K-tétel"]
[null,null,null,"2,00 m.ó."]
{"$rows_empty":59}
[null,"4/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 20.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]