{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Erősáram"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Erősáram","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K tétel","Használaton kívüli  kapcsolók szerelvények nem használt villamos berendezések értékmentett bontása, leszerelése.",1,"klt"]
[2,"K tétel","Világítási hálózat szétválasztása, mozgásérzékelős kapcsoló beépítésével.",6,"klt"]
[5,"K tétel","Erősáramú 1p+n+pe csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé. Kompletten ",15,"db"]
[6,"K tétel","Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, kompakt fénycsöves kivitelben LEGRAND KORO kerek hajólámpa 2x9 W, kompaktfénycsöves, G23 foglalattal, IP54, antracit, R: 062406",24,"db"]
[7,"K tétel","Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú  kétpólusú kapcsoló, fehér  R:691802",15,"klt"]
[7,"K tétel","Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú  váltó kapcsoló, fehér  R:691802",12,"klt"]
[9,"K tétel","Átadási dokumentáció készítés",2,"klt"]
[10,"K tétel","Biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése, dokumentáléása.",2,"klt"]
[11,"K tétel","A bejárás során felmerült , a munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek.",1,"klt"]
[null,null,"Munkanem összesen:"]