{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
[" SZTE Károlyi Mihály kollégium                                      ",null," Szám         :.............           "]
["  Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.                                     ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Nyílászáró csere                                                          E-mail:                   "]
["                                                                              ",null,"Cég megnevezése:"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K-tétel","Káva javítása, festése",230,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":3,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,null,"6 légkamrás rendszer, tüzihorganyzott idomacél merevítéssel, UV stabil 74 mm-es beépítési mélységgel, ÉMI minősítéssel. Légzárási, vízzárási és szélállósági értékei feleljenek meg a MSZ-nek. Szín: anyagában fehér Ral 9016. Vasalat: ABLAK: Roto NT, V csapos zárású, alapbiztonsággal rendelkező vasalat, hibás működtetésgátlás, párkányfogadó. Üvegezés: 4-16-4 mm-es k=1,0 W/m2K hőszigeteléssel+Argon gáztöltéssel."]
[1,"K-tétel","egyszárnyú b/ny ablak 900x1700 mm-es",16,"db"]
[]
[2,"K-tétel","váltószárnyas b/ny ablak, zárható kilinccsel, külső lemez párkánnyal 1700x1350 mm-es",5,"db"]
[]
[3,"K-tétel","tokosztott bukó/Bukó ablak, külső lemez párkánnyal 1700x650 mm-es",7,"db"]
[]
[4,"K-tétel","tokosztott lépcsőházi ablak, zárható kilinccsel, külső lemez párkánnyal 2050x2050 mm-es",1,"db"]
[]
[5,"K-tétel","tokosztott b/ny-b/ny ablak, zárható kilinccsel, külső lemez párkánnyal 2050x1450 mm-es",1,"db"]
[]
[6,"K-tétel","sorolt szerkezet 4db b/nyablak, zárható kilinccsel, külső lemez párkánnyal 4550x1950 mm-es",8,"db"]
[]
[7,"K-tétel","A 16 db 900x1700 mm-es ablakokon lévő rács átalakítása, lefestése, visszahelyezése",16,"db"]
[]
[8,"K-tétel","Az ablakok káváinál lévő belső bútorlap burkolat javítása a bontási-beépítési munkák után",1,"klt"]
[]
[9,"K-tétel","A kicserélt nyílászárók külső-belső oldali takarólécezése",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett",122,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"K-tétel","Hulladék elszállítása",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]