{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,216172,254992]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,216172,254992]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,471164]
["2.2 Áfa",0.27,127214]
["3.  A munka ára",null,598378]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",202292,232246]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",13880,22746]
["Összesen:",216172,254992]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":85,"n_cols":9,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;  /folyosó ajtó mágneszár vezetékezés és nyomógomb bontása/ 10 mm2-ig",1,"ö",0,950,0,950]
[]
[2,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése /104 szoba gyengeáramú hálózat bontása/",12,"m",0,190,0,2280]
[]
[3,"71-000-1.8-0000001","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése /103 dolgozó szoba erős és gyengeáramú hálózat bontása/",18,"m",0,238,0,4284]
[]
[4,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények /103 szoba folyosói elosztóban áramkörök bontása/",6,"db",0,1235,0,7410]
[]
[5,"71-000-1.10-0000001","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók,/ 104 szoba folyosói elosztóban áramkörök bontása/",5,"db",0,1235,0,6175]
[]
[6,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése /103 szoba kapcsolók dugaljak,stb./",8,"db",0,356,0,2848]
[]
[7,"71-000-1.11-0000001","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése /104 szoba kapcsolók, dug aljak, telefon aljzatok, stb./",8,"db",0,356,0,2848]
[]
[8,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése /103 szoba ventillátor kapcsoló/",1,"db",0,1900,0,1900]
[]
[9,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése /103 szoba gumman tábla/",1,"db",0,1188,0,1188]
[]
[10,"71-000-3.2","Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése, falüregből történő bontása /103 szoba ventillátor/",1,"db",0,7125,0,7125]
[]
[11,"71-000-5","Műszerek leszerelése, /103 szoba Router bontása/.",1,"db",0,570,0,570]
[]
[12,"71-000-5-0000001","Műszerek leszerelése, /104 szoba router bontása/",1,"db",0,570,0,570]
[]
[13,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, /104 szoba dugaljak áthelyezéséhez, mennyezet világítás áramköreinek átalakításához, telefon",76,"m",92,261,6992,19836]
[null,null,"aljzatokhoz, kapunyitóhoz, valamint számítógépes munkaállomások és informatikai gerinchálózat sülyesztett szereléséhez/ Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[14,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvéséssel, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig /104 szoba 8db 2x2P+F dugaljak, 2db informatikai aljzat, 1db",15,"db",24,974,360,14610]
[null,null,"router, 1db klíma betáp, 2db kapunyitó nyomógomb, 2db telefon aljzat és a plusz világításkapcsoló kialakítására/ HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ"]
[]
[15,"71-001-24.1.1-0130502","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, /103 szoba informatika gerinchálózat/ szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag vezetékcsatorna 15x35 mm,",16,"m",174,665,2784,10640]
[null,null,"Kód: MCSE-2"]
[]
[16,"71-001-24.1.1-0130504","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, /103 szoba erősáram és gyengeáram részére/ szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag, osztott vezetékcsatorna ",28,"m",556,665,15568,18620]
[null,null,"15x60 mm, Kód: MCSE-3osztott"]
[]
[17,"71-002-1.1-0000001","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével,/104 szoba kapunyitó nyomógombok részére/",9,"m",170,47.5,1530,428]
[null,null,"keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF21"]
[]
[18,"71-002-1.1-0224410","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, /103 szoba kapunyitó részére/ keresztmetszet: 0,5-2,5",12,"m",170,71.3,2040,856]
[null,null,"mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF21"]
[]
[19,"71-002-1.1-0224429","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, /103 szoba 5db munkaállomás és a router áramköreinek",56,"m",142,47.5,7952,2660]
[null,null,"részére/ keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315"]
[]
[20,"71-002-21.1-0217092","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2/104 szoba",64,"m",158,356,10112,22784]
[null,null,"munkaállomások, klíma, router betáplálására folyosói elosztóból/ PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[21,"71-002-44.1-0331281","Műanyag szigetelésű távközlési vezeték elhelyezése, védőcsőbe húzva, belső terekben, telefonkészülékek bekötésére, keresztmetszet: 2x0,6-4x0,6 mm2/104 szoba 2db telefonaljzat vezetékezésére/ PannonCom-Kábel TQKM 2x0,6 mm2 távközlési vezeték, köralakú",14,"m",27,451,378,6314]
[]
[22,"71-005-1.1.1.2-0000001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók /104 szoba külön 2db fénycsöves világítási áramkör kialakításához/ Schrack ELSO komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, AQUA-IN,",2,"db",2621,713,5242,1426]
[null,null,"kétpólusú kapcsoló, 16A, 250V AC, csavaros bekötésű, fehér (krém), Csz: EL411200--"]
[]
[23,"71-005-1.1.1.2-0564343","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók /103 szoba fénycsöves világításához/ Schrack ELSO komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, AQUA-IN, kétpólusú kapcsoló, 16A, 250V AC, ",4,"db",2621,713,10484,2852]
[null,null,"csavaros bekötésű, fehér (krém), Csz: EL411200--"]
[]
[24,"71-005-1.1.2.1.1-0564461","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, /103 és 104 szoba, folyosó kapunyitók részére a munkaállomásokhoz/ falon kívüli, 10A egypólusú kapcsoló IP 20 Schrack ELSO komplett",6,"db",2197,713,13182,4278]
[null,null,"szerelvény, falon kívüli, IP44, AQUA-TOP,egypólusú nyomó, 1 záró,10A,250V AC, csavaros bekötésű, hófehér, Csz: EL452104--"]
[]
[25,"71-005-1.11.1.1.1-0230109","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) /104 szoba klíma és router betáplálására/ LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820",2,"db",871,713,1742,1426]
[]
[26,"71-005-1.11.1.1.2-0230018","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) /104 szoba számítógépes munkaállomásai és az egyéb csatlakozások részére/ LEGRAND Cariva 2x2P+F",8,"db",1167,713,9336,5704]
[null,null,"csatlakozóaljzat fehér R: 773627"]
[]
[27,"71-005-1.11.2.1.1-0545192","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, /103 szoba router és klíma részére/ egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP20 fk 2P+F földelt",2,"db",320,713,640,1426]
[null,null,"csatlakozóaljzat, 16 A, gyv nélkül fehér (kat.szám:782411)"]
[]
[28,"71-005-1.11.2.1.2-0318211","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) /103 szoba munkaállomásonként 2db felhasználásával/ LEGRAND Kontállux",10,"db",1956,713,19560,7130]
[null,null,"IP44 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 083914"]
[]
[29,"71-005-1.31.1-0230113","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon /104 szoba 2db aljzat kiépítésére/ LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838",2,"db",1930,713,3860,1426]
[]
[30,"71-005-1.31.2-0562470","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), /103 szoba munkaállomásainak részére/ PC, USB LEGRAND Oteo falonkívüli 1xRJ45 LCS2 Cat5e UTP fehér R: 086159",5,"db",3208,713,16040,3565]
[]
[31,"71-008-11.1.1.2-0120586","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, /103 és104 szoba folyosó elosztó dug alj áramköreinek védelmére/ 4 pólusú GANZ KK GFI 040.4.030 40 A,  30 mA,",2,"db",13217,2945,26434,5890]
[null,null,"áram-védőkapcsoló"]
[]
[32,"71-009-4","Áramköri elosztók (elosztószekrények) átalakítása /103 és 104 szoba meglévő kismegszakítóinak felhasználásával ÁVK beépítéséhez igazodva/",1,"ö",0,11875,0,11875]
[]
[33,"71-010-16.1.2","Falilámpák elhelyezése beltérre, izzólámpás kivitelben, /103 szoba 4db munkaállomáshoz falra felszerelve/, Massive Aura falikar 1x25W, E14 foglalat 6W, 480Lm gyertya led izzóval",4,"db",12014,1188,48056,4752]
[]
[34,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése /103 és 104 szoba, folyosó elosztó átalakítással érintett területén/",96,"mp*",0,475,0,45600]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},202292,232246]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.1.1-0110115","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány /103 és 104 szoba router és végpontok között, valamint gerinc hálózat/ Cat.5E U/UTP",98,"m",123,95,12054,9310]
[null,null,"PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.5e, 200MHz, LSOH, zöld, 305 m, Csz: XE100.105"]
[]
[2,"72-041-31.1.1","Router elhelyezése és installálása asztali vagy rack kivitelben, 10/100 Mbit/s átviteli sebesség, /103 szoba/  4-16 port",1,"db",0,1449,0,1449]
[]
[3,"72-041-31.1.1-0000001","Router elhelyezése és installálása asztali vagy rack kivitelben, 10/100 Mbit/s átviteli sebesség, /104 szoba / 4-16 port",1,"db",0,1449,0,1449]
[]
[4,"72-041-111.1.1-0110016","Strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztett/falon kívüli, CAT 5/5e, árnyékolatlan PannonCom-Kábel Fibrain falialjzat FibrainDATA keystone modulhoz 1x, Csz: XB00BXIL-01 /104 szoba munkaállomásaihoz/",2,"db",913,1093,1826,2186]
[]
[5,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén /103 és 104 szoba teljes hálózatán/",32,"db",0,261,0,8352]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},13880,22746]