{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szer",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-011-2.1.3.1-0151723","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col bondprimer tapadóhíd, Kód: G65120",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.3.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-022-1.1.4.2.1.1-0212010","Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004",29,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[4,"42-090-3.2.2.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-31.3","Küszöbcsere küszöbsínnel, 15 cm vastag falban",1.2,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.4.1.1-0214025","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Remmers Funcosil Silicon Spachtel szilikonos páraáteresztő spatulyázó, 0565",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.1-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.2.1-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit",29,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":7,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése tartószerkezetről /a készülő bútorzat miatti sülyesztett szerelés érdekében/",22,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;  vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig elosztóban feszültségmentesítve /a folyosói elosztó és a bontásra kerülő táblák között/",22,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.5.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; gyengeáramú vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, /üzemképtelen koax hálózat és az 1db telefon mellék/",12,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák /lemezházas elosztó, gumman, stb./, jelzőberendezések leszerelése",5,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-000-3.2","Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése /teljes elbontásra kerülő vegyifülke \"sárga\" vezérlése, vezetékezése, nyomogombok bontása (ajtó tokról is)/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-000-3.2-0000001","Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése / megmaradó vegyifülke \"szürke\" vezérlésének, berendezéseinek ideiglenesen történő kikötése-burkolás utáni visszakötése/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, /új bútorzat miatt a csempe (vakolat) színtje alá/",18,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvéséssel, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig /2db fali 2x2P+Fdug alj és 1db telefon csatlakozó részére/",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ"]
[]
[9,"71-002-21.1-0217092","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével 2-2db süllyesztett és falonkívüli dugalj",32,"m",0,0,0,0]
[null,null,"részére, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[10,"71-002-21.3-0217181","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével,/új labortáblák részére folyosó elosztótól/",32,"m",0,0,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[11,"71-005-1.11.1.1.2-0562099","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédett, elefántcsont R: 774371",2,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.31.1-0230113","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Telefon aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-008-14.1.1-0140521","Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, /megmaradó vegyifülke részére folyosó elosztóban/ gyorskioldással (6...40 ms), 2 pólusú LEGRAND Lexic",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"áramvédő-relé 2P 30mA 63A A R: 007484"]
[]
[null,null,"Visszaépítendő vegyifülke jegyzőkönyv szerinti elektromos javítása (vezetékezés, előlapi tábla cseréje a 2db IP44-es sűllyesztett dug alj, 1db IP44-es sűllyesztett világításkapcsoló és 1db IP44-es működtetés visszajelző lámpa részére)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[14,"71-009-1.3.2-0123742","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 63A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, földsínnel, vezetékezéssel/kismegszakítókkal +2 leágazással fali dug aljak részére, áram védőkapcsolóval(30mA), 8db 2P+F",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"dugaljakkal /, előre összeszerelve, helyszíni bekötéssel"]
[]
[15,"71-009-1.3.4-0123644","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 63A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, /földsínnel/kismegszakítókkal+ 2 áramköri leágazási lehetőséggel, áram védőkapcsolóval(30mA) 4db 2P+F dugalj számára/,",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"előre összeszerelve,helyszínen bekötve"]
[]
[16,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",48,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K-tétel","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső,véséssel,téglafalból ágvezetékek visszabontása gerincvezetékig ledugózással",3,"klt.",0,0,0,0]
[]
[2,"K-tétel","PP polipropilén kondenzvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával,falhoronyba süllyesztve mosogató szifonba kötve.",9,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":9,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K-tétel","Vegyifülke javítása, mérési jegyzőköny szerint, jó mérési jk. készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"K-tétel","Mosogató bekötése, hideg-meleg vízre, tartalékelzárókkal, bútorba beépített, egymedencés, plusz vízlágyító csatlakozás kiépítése szakaszoló elzáró szerelvénnyel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"K-tétel","Engedélyes bontási gázterv készítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K-tétel","Vegyifülke komplett bontása, ágvezetékek gerincvezetékig történő visszabontása engedélyes gázterv szerint, elszállítás nélkül.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka2","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}