{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Fém nyílászáró és épületlakatos","Kőburkolat készítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név: SZTE Klinikai Központ             ",null,"Ajánlatkérő: Ábrahám László            "]
["                                       "]
["Cím: Szeged Tisza Lajos krt. 107       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["Szemklinika oktatóterem melletti                                              "]
["kerékpártárolók kialakítása, térburkoló kővel                                 "]
["                                                                              "]
["Készült: 2015.09.16.                                                          "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka"]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése"]
["Kőburkolat készítése"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-002-1.1","Termőföld leszedése, terítése kézi erővel,  bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig",13.5,"m3"]
[]
[2,"21-004-4.2.2-0120189","Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza",13.5,"m3"]
[]
[3,"21-008-2.1.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%",13.5,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-6.1.1","Vasbeton gerendák bontása, 400 cm2 keresztmetszetig, C16/20 betonminőségig",0.4,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-005-2.6-0109001","Kerékpár tárolók legyártása és elhelyezése a meglévökhöz hasonló kivitelben",4,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-001-2.1","Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása,",25,"m2"]
[]
[2,"62-002-1.4.2-0610701","Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves",45,"m"]
[null,null,"kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal"]
[]
[3,"62-003-51.1-0611450","Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, A Beton-Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm, szürke",90,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]