{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.1.1-0533552","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Mini csatorna 40x16 mm, fedéllel, válaszfal nélkül optikai nyomvonal részére",200,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-24.2.1-0130461","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  40 mm-ig Minicsatorna, 30x25mm, fedéllel, fehér új kamerakábelek részére.",300,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-008-1-0130601","Poe switch, konverter és egyéb készülékek elektromos energia ellátása, áramköri bekötésekkel, dug aljzatokkal, stb.",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-11.11.1.6","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, kamerák (tartó konzolok nélkül),  kamera (objektívvel) bontása",7,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-000-11.11.2.3","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, kamera ház bontása, konzolos  kameraház",7,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"72-000-11.11.4","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, DVR rögzítők, monitorok, stb. bontása",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-000-41.1.1","Vagyonvédelmi megfigyelő rendszerek kábeleinek bontása koaxiális, kamera táp, fűtés kábel, stb. feszültségmentesítéssel, kábelvégek kikötésével",158,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"72-011-11.1.3.1.2-0230382","Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra,  kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, színes 1/3\" 3MP motoros zoom kültéri, vandálbiztos",13,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"72-011-11.1.3.1.3-0230383","Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra,  kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, színes 1/3\" 4MP motoros zoom kültéri, vandálbiztos",3,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"72-011-11.21.1.2-0230411","Video megfigyelő rendszerek, monitorok, színes LED színes LED 19\" méret felett Színes 22\"-os LEDmonitor",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-011-11.42.3-0231084","Video megfigyelő rendszerek, videó rögzítő (NVR), 4/8/16/32 videójel bemenettel, Cikkszám: DH-NVR4204/4208/4216/4232, vagy azzal egyenértékű /oktatással, teljes hálózati installálással, 3db távelérés biztosításával meglévő hálozathoz kapcsolással/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"72-011-11.51.1","Video megfigyelő rendszerek, meglévő installált számítógépre, video megfigyelő szoftver telepítése.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"72-011-11.61","Video megfigyelő rendszerek, 8TB WD purple merevlemez rögzítőbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"72-041-1.1.1.1.1-0110115","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E UTP újonnan kiépítendő kamerák kábelezésére",310,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"72-041-1.1.1.1.5-0111903","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E UTP meglévő kamerák kábeleinek cseréjéhez",158,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"72-041-6.1.3.4.1","Duplex multimódusú patchkábel 50/125µm (OM3), 2xLC-2xSC, 2 m",8,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"72-041-11.1.1.1.1-0110614","Optikai kábel elhelyezése, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, Optikai kábel 8x50/125 OM3",240,"m",0,0,0,0]
[]
[15,"72-041-15.4-0110053","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, optikai PannonCom-Kábel Fibrain optikai patch panel, kihúzható 1U",4,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"72-041-15.5.4.4.2-0110054","Optikai kábel kikötése patch panelra",32,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"72-041-33.1-0112222","PoE Switch elhelyezése és installálása  rack kivitelben, 4-24 port darabszámig TP-LINK TL-SG1008PE, vagy azzal egyenértékű",3,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"72-041-61.3-0112226","Konverter elhelyezése előre előkészített csatlakozók közé, 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Gigabit Converter",4,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"72-041-121.1.1.1-0114074","Rack szekrény telepítése fali kivitelben, előre elkészített tartószerkezetre, 1-10U magasság  9U, 600x600 faliszekrény kapcsolósávval",2,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"72-041-143.1.2","Épületek közötti kábel átfeszítés előre elkészített akasztóra, 20-50 kg/100 m, optikai kábel",15,"m",0,0,0,0]
[]
[21,72,"A pályázó által használt berendezések illesztéséhez, kivitelezéséhez szükséges egyéb eszközök és díjak a teljes kiírásnak megfelelően történő üzemeléshez.(portai monitorok, kötödobozok. kamera állványok, szoftverek, állványozási költségek, stb.)",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[21,73,"Szükséges gyenge és erősáramú mérési jegyzőkönyvek készítése, egyszerűsített nyomvonal és hálózati rajz, kezelési és üzemeltetési dokumentációk készítése.",1,"klt.",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]