{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[24,2,24,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
[".        ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["  SZTE ÁOK Élettani Intézet                                     ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Dóm tér 10.",null,"                                       "]
[]
["Élettani  Intézet alagsor kezelő gépész "]
[" költségvetés                                                                             "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 ÁFA",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":2,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Fűtési rendszer légtelenítése",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[3,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",2,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.2.1.1.1.1-0090154","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés",10,"m",null,null,0,0]
[]
[22,"81-004-1.3.3.2.2.4.1-0316449","Vízmintavételi Jegyzőkönyv",1,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"81-004-1.3","Fűtőtest elhelyezése és bekötése 800x1600",1,"db",null,null,0,0]
[]
[25,"81-004-1.6.5.2-0382875","Fűtésrendszer kiszakaszolása fsgyasztásos módszerrel",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":3,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",4,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-000-3.5","Piperepolc 1db, WC papír tartó 1db, szappantartó 2db bontása",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak mosdók elhelyezése",2,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-001-16.3.1-0133052","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep MOFÉM FVR - I 20 egyenes radiátorszelep, egyenes, 3/4\"külső menettel, Kód: 111-0071-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"82-001-16.3.3-0133035","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep MOFÉM RVR-EK 15 Visszatérő szelep, záróanyával, 3/4\" külső menettel, Kód: 111-0044-10",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-001-16.3.5-0133023","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett MOFÉM FVR-N 20 Termosztátos radiátorszelep, egyenes, 3/4\" belső menettel, Kód: 111-0051-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-11.1.4.2-0117201","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/PERL porcelán mélyöblítésű ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-12.1-0120221","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA VITA WC-ülőke, különleges ütközők, króm zsanér, 8821 61 01, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-12.2.1-0320071","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-12.2.1-0320072","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-gumiharang 32 mm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-13.3-0117231","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, nyomógombos szerelvénnyel, beszerelt állapotban, fehér, Kód: 4821 09",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",4,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-009-19.2.1-0318215","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep TEKA 1820 kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. forg. fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, kerámiás felsőrésszel, kód: 5621251",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-009-19.3.2-0318209","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep TEKA 1820 kétfogantyús mosdócsaptelep, leeresztőszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, kerámiás felsőrésszel, kód: 5634251",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-009-21.1-0135284","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL72.1N, Padlólefolyó DN75/110 vízszintes, szigetelő karimával, 60mm vízbűzzár, szűrőkosárral, 148x148 mm rácstartóval, 137x137 mm nemesacél ráccsal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-009-19.3.2-0318209","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Orvosi csaptelep , leeresztőszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, kerámiás felsőrésszel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"82-016-1.1.1-0331751","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó Kludi ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"82-016-1.1.9-0371121","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]