{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
[" ÁOK Élettani Intézet                                     ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
[" Szeged, Dóm tér 10.                                      ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Labor kialakítás elektromos kialakítás                                                                             "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tatalékkeret 5%",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",30,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",18,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",120,"m",null,null,0,0]
[null,null,"védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[4,"71-001-24.2.4-0533834","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, R: 10433",5,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5",250,"m",null,null,0,0]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[6,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5",150,"m",null,null,0,0]
[null,null,"mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[7,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",30,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[8,"71-002-21.3-0221566","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYM 300/500V 5x",30,"m",null,null,0,0]
[null,null,"6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[9,"71-002-42.1.3-0113056","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) Schrack ",60,"m",null,null,0,0]
[null,null,"S/FTP4 PVC C5E kábel, Csz: HSEKS424PB"]
[]
[10,"71-005-1.1.1.2-0533303","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Solid  kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 680002",3,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"71-005-1.1.1.5-0561961","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló kerettel, elefántcsont, R: 692722",6,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.1.1.1-0561954","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706",15,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-005-1.31.2-0533645","Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Galea 1xRJ45 Cat6 UTP mechanizmus, R: 775828",2,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-005-1.31.2-0562467","Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Oteo f.k. 1xRJ45 Cat6 FTP fehér, R: 086147",2,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-007-32.2.1.1-0315541","Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20  T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló",2,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"71-009-1.2.5-0624058","Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel (10 db kismegszakító, 2 db áramvédőkapcsoló, 4p leválasztó kapcsoló), kompletten szerelve, kiselosztók 24 egység LEGRAND Ekinoxe NX süllyesztett 2s",1,"klt",null,null,0,0]
[null,null,"24m kiselosztó, fehér ajtóval, R: 601071"]
[]
[17,"71-010-2.1.2.2.3-0141411","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás RIDI (HOLUX) SPN 118, 1x18W T8 fénycsöves (G13) tükörvilágító lámpatest, opál",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"PMMA burával, IP 40, Csz:0420542"]
[]
[18,"71-010-2.1.2.2.4-0141503","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt RIDI (HOLUX) PCAMI 258, 2x58W T8 fénycsöves (G13) ",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"lámpatest, prizmás PC burával, IP 65, Csz:0920157"]
[]
[19,"71-010-2.2.2-0628426","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) COMPASS UFO-155-35-20 Por- és páramentes lámpatest, kerek polikarbonát ház. Opál akril",5,"db",null,null,0,0]
[null,null,"bura. IP50 Opció IP65"]
[]
[20,"71-012-3","Gépészeti légkezelő berendezés komplett elektromos bekötése beüzemelése , leválasztó kapcsolóval, ellenőrzése .",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[21,"71-013-7.3-0310386","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2\", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515",5,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[15,"K","MSZ HD 6364 mérés és jegyzőkönyv készítése",40,"mp*",null,null,0,0]
[]
[16,"K","A munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[17,"K","Átadási dokumentáció, és mérési jegyzőkönyvek elkészítése, a műszaki dokumentáció szerint.",3,"klt",null,null,0,0]
[]
[17,"K","EPH hálózat kialakítása . A szükséges fém szerkezetek bekötésével, kompletten.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-004-1.3-0230012","Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Energiatakarékos forróvíztároló, H 120 E típus, 120 l",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-006-2.1.1.1-0150032","Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, műanyagházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG csőventilátor, műanyagházas, (220V), RS 100L",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]