{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Belsőépítészet, díszítéstechnik","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[24,2,24,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : SZTE                             ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Bocskai u. 10-12.        ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
[" SZTE Jogi Kar I. emelet 41. szoba                                            "]
[" vendégszoba felújítás, fürdőszoba kialakítás                                 "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 Építmény költségei összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 ÁFA",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Belsőépítészet, díszítéstechnika",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-041-1.1.1-0211202","Üvegbeton fal készítése, 2,00 m2 felületig, 20/20 cm raszterben,  19x19x8-10 cm méretű üvegtéglából Cseh üvegtégla, víztiszta, fehér, 19x19x8 cm Kód: 1908 / A / F / H / N / O / P / V / ZP",0.74,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"31-090-2.1-1600050","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs",2,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",0.93,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011",22.68,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",4.07,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",22.68,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.2-0148702","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető",17.09,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"szigetelés, Csz.: K00619751"]
[]
[4,"42-011-2.1.1.2-0212052","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751",4.07,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001",4.07,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"42-012-1.1.1.2.1.1-0212003","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres",17.09,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[7,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212003","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004",4.07,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm megmaradó tok, ajtólap csere"]
[]
[2,"44-001-1.1.1.2-0131036","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt,",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm megmaradó tok, ajtólap csere"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":7,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-2.4.1-0320531","Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496",5.72,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.2.1-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit",97.79,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308"]
[]
[5,"47-012-1.2.1.1-0111001","Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 90 g/m2-es tapétával Grabetta-Luxor habmintás tapéta, Metylan ragasztóval",5.72,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",15,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",15,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",15,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-003-2.1.1-0000001","Beépített mosdószekrények, mosdóval, tükörrel, világítással,  csaptelep valamint le- és túlfolyó nélkül álló kivitelben, egy mosdókagylóval Bianka 95 fehér fürdőszobabútor, lábbal Balos felsőszekrénnyel",1,"db",null,null,63000,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},63000,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":9,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vakolat alatti falhoronyból (41. szoba üvegtéglázás helyén)",12,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése (41. szoba informatikai kábelcsatornája üvegtéglázás helyén)",3,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése (41. helyiség szerelvényei)",8,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"71-001-24.1.1-0130254","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 30x15 (41. szoba informatikai csatorna",4,"m",null,null,0,0]
[null,null,"üvegtéglázás után)"]
[]
[5,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J",16,"m",null,null,0,0]
[null,null,"3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325 (41. szoba minikonyha folyosói megtáplálása a kötésdobozig)"]
[]
[6,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",27,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (41. szoba vezeték áthelyezés és fürdőszoba mennyezet, ventillátor és fürdőszoba szekrény világítás részére)"]
[]
[7,"71-002-2.1-0211042","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",8,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (41. szoba mini konyha részére)"]
[]
[8,"71-005-1.1.1.1-0000001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva ( 41. fürdőszoba mennyezet világítás részére)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801 8 (41. szobai és előtér kapcsoló)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"71-005-1.11.1.1.1-0564393","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schrack ELSO védőérintkezős dugaszolóaljzat, süllyeszt.,IP44, AQUA-IN, zárható csapófed.,2s.+f., 16A, 250V AC",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"(41. fürdőszoba hajszárító/borotva dugalj)"]
[]
[11,"71-005-1.11.1.1.2-0230018","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 773627 (41. szobai dugaljak)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-008-9.1.1-0299486","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO kismegszakító, B típusú 1P 3kA 20A MCB, Csz: 3VTB-1B20 (41. szoba minikonyha betáplálásának a részére)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-010-16.6-0146068","Falilámpák elhelyezése beltérre, LED-es kivitelben LED mennyezeti  lámpa  15W, meleg fehér, IP44 (41. fürdőszoba mennyezet világítás)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-012-3","Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával (41. fürdőszoba időzítős ventillátor bekötése)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",16,"mp*",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":10,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",6,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Fűtési rendszer légtelenítése",1,"egység",null,null,0,0]
[]
[3,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",2,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.2.1.1.1.1-0090154","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés",20,"m",null,null,0,0]
[null,null,"külön tételben), DN 12-ig OVENTROP Copipe HS, PE-Xc/AL/PE-Xb többrétegű cső, fehér, 16x2,0 mm, PN10, max 95°C, fűtési- és vízellátási hálózatokhoz, tekercsben, L=50 m, 1501055"]
[]
[5,"81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327284","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS falikorong rövid",5,"db",null,null,0,0]
[null,null,"16x1/2\", réz, Rendelési kód: 2P-1604"]
[]
[6,"81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327412","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS egyenes",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"csatlakozó bm 16x1/2\", réz, Rendelési kód: 18P-1604"]
[]
[7,"81-001-1.3.2.1.2.1.1-0327422","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS egyenes",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"csatlakozó, eurokónuszos 16x3/4\", réz, Rendelési kód: 19P-1605"]
[]
[8,"81-001-1.3.2.1.2.2.1-0316431","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig VALSIR-GENERAL FITTINGS",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"TH-H-U prés toldó, 16x16, Rendelési kód: G5S00H162000T"]
[]
[9,"81-001-1.3.2.1.2.2.1-0327361","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO PRESS T-idom bm",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"16x3/4\"x16, réz, Rendelési kód: 13P-160416"]
[]
[10,"81-001-1.3.2.1.2.3.1-0316387","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U ",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"prés T-idom, egál, 16x16x16 Rendelési kód: G5S10H162000T"]
[]
[11,"81-001-1.6.1.3.3.1.2-0220703","Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-külső menettel, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott kettős közcsavar, ÁSZ 280, 1/2\"",2,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"81-002-3.2.1.2.1-0130969","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M",2,"m",null,null,0,0]
[]
[13,"81-002-3.2.1.2.3-0130971","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M",2,"m",null,null,0,0]
[]
[14,"81-002-3.2.1.2.6-0130975","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M",2,"m",null,null,0,0]
[]
[15,"81-002-3.2.3.2.1-0231011","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 32 mm 45°, KAB032X45P",2,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"81-002-3.2.3.2.1-0236811","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 32x87°, CLI803",3,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"81-002-3.2.3.2.3-0231013","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45P",3,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"81-002-3.2.3.2.3-0231023","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom  50 mm 87°, KAB050X87P",4,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"81-002-3.2.3.2.6-0231016","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 110 mm 45°, KAB110X45P",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"81-002-3.2.3.2.6-0231026","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 100 mm 87°, KAB110X87P",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"81-004-1.3.3.2.1.1.1-0090154","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe",4,"m",null,null,0,0]
[null,null,"szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig OVENTROP Copipe HS, PE-Xc/AL/PE-Xb többrétegű cső, fehér, 16x2,0 mm, PN10, max 95°C, fűtési- és vízellátási hálózatokhoz, tekercsben, L=50 m, 1501055"]
[]
[22,"81-004-1.3.3.2.2.4.1-0316449","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 12 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés egyenes",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"csatlakozó, km, 16x1/2\" Rendelési kód: G5S01H041620T"]
[]
[23,"81-004-1.3.3.2.2.5.1-0316417","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 12-ig VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-idom, ",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"bm, 16x1/2\"x16 Rendelési kód: G5S12H041620T"]
[]
[24,"81-004-1.5.1.1.2.3.2-0339622","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig IDOMOK",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"acélpressz horganyzott T idom 15x15x15, 07450625 Instalpress (2300.10), Cikkszám: ip5-15"]
[]
[25,"81-004-1.6.5.2-0382875","Fűtésrendszer kiszakaszolása fsgyasztásos módszerrel",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":11,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",4,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-000-3.5","Piperepolc 1db, WC papír tartó 1db, szappantartó 2db bontása",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"82-000-3.9.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített",1,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-001-16.3.1-0133052","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep MOFÉM FVR - I 20 egyenes radiátorszelep, egyenes, 3/4\"külső menettel, Kód: 111-0071-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"82-001-16.3.3-0133035","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep MOFÉM RVR-EK 15 Visszatérő szelep, záróanyával, 3/4\" külső menettel, Kód: 111-0044-10",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-001-16.3.5-0133023","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett MOFÉM FVR-N 20 Termosztátos radiátorszelep, egyenes, 3/4\" belső menettel, Kód: 111-0051-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"82-009-9.2.2.2-0319324","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway DELOS A 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90x4,5 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"82-009-9.6.2.1-0319363","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Ravak BLRV2K+BLRV2K-90 négyrészes sarokbelépős zuhanykabin",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-11.1.4.2-0117201","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, alsókifolyású mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/PERL porcelán mélyöblítésű MB WC csésze 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4021 09 01",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-12.1-0120221","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA VITA WC-ülőke, különleges ütközők, króm zsanér, 8821 61 01, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-12.2.1-0320071","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-12.2.1-0320072","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-gumiharang 32 mm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-13.3-0117231","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, porcelán ALFÖLDI/PERL öblítőtartály fedővel, SIAMP DUO nyomógombos szerelvénnyel, beszerelt állapotban, fehér, Kód: 4821 09",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",3,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-009-19.2.1-0318215","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep TEKA 1820 kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. forg. fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, kerámiás felsőrésszel, kód: 5621251",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-009-19.3.2-0318209","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep TEKA 1820 kétfogantyús mosdócsaptelep, leeresztőszeleppel, flexibilis bekötőcsővel, kerámiás felsőrésszel, kód: 5634251",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-009-21.1-0135284","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL72.1N, Padlólefolyó DN75/110 vízszintes, szigetelő karimával, 60mm vízbűzzár, szűrőkosárral, 148x148 mm rácstartóval, 137x137 mm nemesacél ráccsal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-012-12.1.1.3-0430148","Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt törölközőszárító radiátor, 600 mm RADECO AD8-600/P D-profilos egyenes fürdőszobai töröközőszárítós csőradiátor 650 x 1820 mm,",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"fűtőtelj.(75°/65°/20°): 1040W, RAL 9016 törtfehér, kötéstáv:600mm"]
[]
[23,"82-016-1.1.1-0331751","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó Kludi JOOP! tartalék WC papír tartó R: 5597205",1,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"82-016-1.1.9-0371121","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt felület,Kód:769040200",1,"db",null,null,0,0]
[]
[25,"k-tétel","Elszívó ventilátor beépítése és bekötése, csatlakozás a meglévő légtechnikai hálózathoz",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Belsőépítészet, díszítéstechnik","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-000-43.3","Beltéri festett, homokfúvott vagy ólmozott \"Tiffany\" üvegből készült, tükrök, tükörburkolatok bontása, egyenes élekkel",0.2,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}