{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Összes"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld és sziklamunka"]
["Falazás és egyéb kőművesmunkák"]
["Szigetelés"]
["Közmű csővezeték és szerelvények kivitelezése"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Összes","index":1,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","k-tétel","Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel.",15,"m      "]
["2.","k-tétel","Csővezetékek fertőtlenítése.",15,"m      "]
["3.","k-tétel","Vízmintavizsgálat (ANTSZ) elvégeztetése.",1,"db     "]
["4.","k-tétel","REHAU univerzális RAUTITAN stabil ötrétegű cső (PE-X/AI/PE) alu.betéttel, oxigéndiffúzió mentes, falhoronyban vagy padlószerkezetbe szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, DN 15 ",15,"m      "]
["5.","k-tétel","PVC lefolyócső vezeték szerelése tokos, gumigyűrűs kötésekkel, épületen belül falhoronyba, csőidomokkal, 50 NÁ ",15,"m      "]
["6.","k-tétel","Csatlakozás készítése mosogatóhoz, szifonnal, DN 50 ",1,"db     "]
["7.","k-tétel","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, sárgaréz-króm csempeszelep ÁSZ 7076 1/2\" ",2,"db     "]
["8.","k-tétel","Vízoldali csatlakozás készítése a mosogatóhoz, flexibilis bekötőcsővel, DN 15",2,"db     "]
["9.","k-tétel","Munkaasztal csatlakozás készítése, 2 db kifolyószeleppel, DN 15",2,"db     "]
["10.","k-tétel","Elektromos melegvíztermelő berendezés elhelyezése,  (5 literes).",1,"db     "]
["11.","k-tétel","Rozsdamentes mosogató elhelyezése és bekötése, tartozékokkal, egy medencés",1,"db     "]
["12.","k-tétel","egykaros mosogató csaptelep",1,"db     "]
["13.","k-tétel","horonyvésés",15,"m      "]
["14.","k-tétel","horonyjavítás",15,"m      "]
["15.","k-tétel","festésjavítás",15,"m2"]
["16.","k-tétel","mosogatószekrény készítése, felmérés alapján (2100x1500x600) mosogató és hűtőszekrény befogadására, egyeztetendő cseresznye színben.",1,"db     "]
["17.","k-tétel","műkő javítás",1,"m2"]
["18.","k-tétel","finomtakarítás",1,"kl."]
["19.","k-tétel","járulékos elekromos szerelési munkák",1,"kl."]
[null,null,"Munkanem összesen:"]