{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőműves munkák","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,3],[43,2,43,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,3,3],[22,0,22,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3]]}
["Tervezői költségbecslés"]
[]
[]
[]
[]
["Beruházó:",null,"                                       "]
[]
[]
[]
["                                       ",null,"                                       "]
["Munka tárgya:"]
["Akadálymentes WC elektromos szerelése"]
["Szeged, Hattyas sor 10. 6 sz. épület"]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["Erősáramú villanyszerelési munka tervezői költségbecslés.                                                                 "]
[]
[]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,{"$f":"Összesítő!B4","v":0},{"$f":"Összesítő!C4","v":0}]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,{"$f":"C25+D25","v":0}]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,{"$f":"ROUND(C26*B27,0)","v":0}]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C26+C27,0)","v":0}]
["2.4 Áfa",0.27,{"$f":"B29*C28","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"C28+C29","v":0}]
[]
[]
[]
[]
["Szeged, 2015.09.29"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",{"$f":"'Falazás és egyéb kőműves munkák'!H6","v":0},{"$f":"'Falazás és egyéb kőműves munkák'!I6","v":0}]
["Elektromos energia ellátás, világítás",{"$f":"'Elektromos energia ellátás, vil'!H29","v":0},{"$f":"'Elektromos energia ellátás, vil'!I29","v":0}]
["Összesen:",{"$f":"SUM(B2:B3)","v":0},{"$f":"SUM(C2:C3)","v":0}]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig",9,"m"]
[]
[2,"33-063-21.1.1","Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig",11,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":3,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",3,"m"]
[null,null,"védőcső 13,5 mm, Kód: MU-III 13,5"]
[]
[2,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",6,"m"]
[null,null,"védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16"]
[]
[3,"71-001-11.1.1-0123024","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett",7,"db"]
[null,null,"kiszerelés, R: 1555-41"]
[]
[4,"71-001-12.1-0121506","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø80 mm, 30-60 mm mélységig, max. szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett",2,"db"]
[null,null,"MÜDS 80-as doboz"]
[]
[5,"71-002-21.1-0217092","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",58,"m"]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[6,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, WAGO 5-ös csatlakozó elem",16,"db"]
[]
[7,"71-005-1.1.1.1-0562352","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND VALENA LIFE kétpólusú kapcsoló fehér",1,"db"]
[]
[8,"71-005-1.11.1.1.1-0562358","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND VALNEA LIFE 2P+F csatlakozóaljzat fehér",1,"db"]
[]
[9,"71-010-1.3.2.1-0140247","Mennyezeti lámpatest elhelyezése SIMOTRADE ALFA 226 EVG, INV lámpatest, 2x26W, IP65, Inverteres lámpatest",1,"db"]
[]
[10,"71-013-9","Átadási dokumentáció ( megvalósulási terv, első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, elosztók CE minősítése ) készítése",1,"klt"]
[]
[11,"71-030-1","Akadálymentes WC-ben LEGRAND típusú vészjelző egység kiépítése (kézi jelzővel, nyugtázó kapcsolóval, fény és hangjelzéssel, kompletten)",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]