{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Viz-csatornaszerelés","02  Fűtésszerelés","03  Szellőzésszerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,4],[33,3,33,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[41,2,41,3],[34,3,34,4],[35,3,35,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Tervezte :","Kerekes Árpád"]
[null,"G-06/0478/H-2365/11"]
[null,"Szeged, Röszkei u. 5. sz."]
[]
[]
[]
[null,null,"Szeged, SZTE JGYPK "]
[null,null,"6725, Szeged, Hattyas u. 10.  6. sz. épület"]
[]
[null,null,"Akadálymentes WC kialakitása"]
[]
[null,null,"Épületgépészeti Költségvetés "]
[]
[null,null,"Árazatlan"]
[]
[null,null,"Főösszesitő"]
[]
[null,null,null," Kelt: Szeged, 2015.. év…09..hó  26..nap "]
[null,"                                       ",null," Szám         :.............           "]
[null,"                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
[null,"                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
[null,"A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[null,"                                                                              "]
[null,"                                                                              "]
[null,"                                                                              "]
[null,"Készült:                                                                      "]
[null,"                                                                              "]
[]
[null,"Költségvetés főösszesítő"]
[null,"Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
[null,"1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
[null,"1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
[null,"2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
[null,"2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
[null,"2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
[null,"2.4 Áfa",0.27,0]
[null,"3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Viz-csatornaszerelés",0,0]
["02  Fűtésszerelés",0,0]
["03  Szellőzésszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Viz-csatornaszerelés","index":2,"n_rows":131,"n_cols":9,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,5],[38,0,38,5],[43,0,43,5],[65,0,65,5],[1,0,1,5],[6,0,6,5],[15,0,15,5],[28,0,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[3,"21-003-5.1.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály",3,"m3     ",null,null,0,0]
[]
[4,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",2,"m3     ",null,null,0,0]
[]
[5,"21-004-4.1.1-0120401","Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT, Nyékládháza",1,"m3     ",null,null,0,0]
[]
[6,"21-008-2.3.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%",3,"m3     ",null,null,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[7,"33-062-1.3.2-2110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 50 cm vastagság felett (alapfalban is) Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[8,"33-063-1.1.1","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[9,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[10,"33-063-1.1.3","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[11,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[12,"33-063-3.2.4","Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között",32,"m      ",null,null,0,0]
[]
["53 Közműcsatorna-építés"]
[13,"53-001-32.1.1-0234783","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 110 mm, KGFP110/P",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[14,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[15,"54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[16,"54-016-8.1-0000001","Vizminta",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[17,"80-001-1.3.1.1-0125702","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: S-PLUS-18",13,"m      ",null,null,0,0]
[]
[18,"80-001-1.3.1.1-0125703","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22",18,"m      ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[19,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",30,"m      ",null,null,0,0]
[]
[20,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[21,"81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 WAVIN K1 Future cső tekercsben,",13,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16"]
[]
[22,"81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future cső tekercsben,",18,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20"]
[]
[23,"81-002-3.2.1.2.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",3,"m      ",null,null,0,0]
[]
[24,"81-002-3.2.1.2.2-0131003","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[25,"81-002-4.1.1.2.1-0131502","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4,",17,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"KGEM110/2M-EN"]
[]
[26,"81-012-1.1.3-0021020","Rákötés készítése, meglévő nyomóvezetékre DN 20",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[27,"81-012-3.1.1-0022058","Rákötés meglévő aknára, DN 100",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[28,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",6,"db     ",null,null,0,0]
[]
[29,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[30,"82-000-3.2-0000001","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, piperetárgyak",6,"db     ",null,null,0,0]
[]
[31,"82-000-3.9.1-0000002","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanycsaptelep",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[32,"82-000-3.10.1-0000001","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, padlóösszefolyó",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[33,"82-000-3.11.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 50 literig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[34,"82-004-1.2-0230005","Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között meglévő forróvíztároló felszerelése új helyre,  csak dij!",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[35,"82-009-5.1-0011714","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6006 4001akadálymentes ,",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"konkáv kialakitású mosdó,"]
[]
[36,"82-009-11.1.3.2-0011702","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7068 1901",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"mozgáskorlátozott fali WC"]
[]
[37,"82-009-12.1-0110001","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke B&K WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, kivágással [TH431I]",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[38,"82-009-16.2.2-0011806","WC kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű INTRA 602B WC öblitő",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[39,"82-009-17.1-0011016","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2\"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00, meglévő visszaszerelése, csak dij !",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[40,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
[41,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2\"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[42,"82-009-19.3.7-0000001","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, Presto 7000 forrázásgátlóval ellátott egykaroa csaptelep",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[43,"82-009-21.2-0135120","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[44,"82-009-31.2-0033479","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, B&K rejtett mosdószifon mozgáskorlátozott mosdóhoz",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[45,"82-009-32-0018110","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése IT 400R rozsdamentes vízszintes fix kapaszkodó, 400 mm-es,  átmérő 32 mm,",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[46,"82-009-32-0018115","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Presto Iberica Prestobar 89170 felhajtható rozsdamentes fali kapaszkodó, 800 mm,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[47,"82-009-32-0018116","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Presto Iberica Prestobar 89160 180 -ban hajlitott fix kapaszkodó, 600 mm, átmérő 32 mm,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[48,"82-009-32-0018117","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése IT 800 Series mozgáskorlátozott WC vészjelző, ( dupla )",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[49,"82-009-32-0181105","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[50,"82-009-101.2.1.1.2-0232304","Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, előregyártott rendszer, rácsos kivitel, egyenes elemek, hosszúság: 1001-2000 mm között ACO EUROCHANNELS tálcás összefolyó végkivezetéssel, 200x2000 mm, rm.acél, Rend.sz.: 92124",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[51,"82-009-101.2.1.2.1-0232332","Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, előregyártott rendszer, rácsos kivitel, rácsok, K 3 kN, L 15 kN terhelési osztályra ACO EUROCHANNELS hálós rács, csúszásmentes, 198x999 mm, Terh.o.: L, Rend.sz.: 92201",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[52,"82-011-1.1.1.1.2-0240055","Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variowater 1/2\" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652",3,"m      ",null,null,0,0]
[]
[53,"82-016-1.1.5-0117011","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fogas ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
[54,"82-016-1.2.1-0022000","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, IT 6050T dönthető tükör",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[55,"82-016-2.1-0221005","Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes matt, függőleges kivitel, 1,1 literes, Rendelési szám: B&K CW16A",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[56,"82-016-3.1-0221016","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló rozsdamentes, fényes, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D106CA",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[57,"82-016-3.1-0221022","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló rozsdamentes, fényes, három normál tekercshez, Rendelési szám: B&K M781C",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[58,"82-016-4.1-0380164","Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene TORK típusú hulladékgyűjtő 20 literes, műanyag, 43,0x32,2x20,5 cm, fehér, Cikkszám: 226100",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Fűtésszerelés","index":3,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[10,0,10,5],[13,0,13,5],[24,0,24,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["47 Felületképzés"]
[1,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",10,"m      ",null,null,0,0]
[]
[2,"47-021-12.4.1-0131032","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033",10,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",10,"m      ",null,null,0,0]
[]
[4,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",10,"m      ",null,null,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[5,"54-016-6.1-0000001","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[6,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[7,"81-000-1.6-0000003","Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[8,"81-004-1.4.1.1.1.2-0110007","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2\" simavégű",4,"m      ",null,null,0,0]
[]
[9,"81-004-1.4.1.1.1.7-0110022","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2\" simavégű",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[10,"81-012-1.1.5-0021020","Rákötés készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[11,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[12,"82-000-4.11.1.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[13,"82-001-7.2.1-0009024","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 meglévő szerelvények újra felszerelése, csak dij !",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[14,"82-012-2.2.3-0000001","Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel, meglévő radiátor újra felhelyezése, csak dij!",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"03  Szellőzésszerelés","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[1,"33-063-1.1.1","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[3,"33-063-1.1.3","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["83 Szellőztetőberendezések"]
[4,"83-001-2.1.1-0831002","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, DN 100",5,"m      ",null,null,0,0]
[]
[5,"83-002-2.3.1.1-0011200","Kör keresztmetszetű légrács felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig Airvent GRA-70 rács",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"83-006-2.6-0015460","Radiál ventilátor elhelyezése, központi elszívó ventilátor, falon kívüli, hangcsillapított kivitelben Airvent EB-250 S RADIÁL KISVENT.STANDARD",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]