{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["  SZTE ÁOK Dékáni Hivatal                                     ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["  Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71.                                     ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["  1. em. 6-os  lakás felújítása                                                                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":2,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",34,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"k-tétel","padlóburkolat bontása fürdőszoba, WC",7,"m2"]
[]
[3,"42-000-3.1.2","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, hajópadló 22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló",38,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó",22,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"k-tétel","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia,oldószermentes, kül-beltéri, padlóburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,",7,"m2"]
[]
[6,"42-011-1.1.1.2-0216006","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia,",18,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"oldószermentes, kül-beltéri, csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,"]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313021","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1",22,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér"]
[]
[8,"k-tétel","Padlóburkolat készítése, aljzat kiegyenlítéssel együtt, kötésben vagy hálósan",7,"m2"]
[]
[9,"42-012-1.1.3.1.1.3-0313111","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű",18,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér"]
[]
[10,"42-041-3.1.1.1-0313032","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Renovation",38,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"önterülő aljzatkiegyenlítő + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó"]
[]
[11,"42-042-5.1.1-0312119","Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín",38,"m2",null,null,0,0]
[]
[12,"K-tétel","Építési hulladék konténeres elszállítása 5m3",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"k-tétel","konyhabútor, alsó-felső szekrény, 2medencés mosogatóval ellátva, elbontásra kerülő szekrénnyel megegyező méretben",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",80,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.4.1.1-0417972","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett",80,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",115,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.6","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről",8,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",28,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-000-7.2.2.1-0137006","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Capalac Grund alapozófesték, fehér",28,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-010-1.1.1-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",285,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",285,"m2",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",115,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-11.5","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen",8,"m2",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",115,"m",null,null,0,0]
[]
[12,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",6,"m2",null,null,0,0]
[]
[13,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",28,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.10","Épületben található elektromos szerelvények vezetékek teljes bontása, veszélyes hulladék kezelési szabályok szerinti ártalmatlanítása.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[2,"71-001-22-0535442","Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig IBOCO TMR 12x12 WO minicsatorna sarokpántos fedéllel, (öntapadó), 00308",300,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-002-3.1-0211001","Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag  kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",450,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[4,"71-005-1.1.1.1-0411131","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Solid fk egypólusú nyomó csj fehér R: 680029",8,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-005-1.1.1.2-0562352","Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"71-010-15.13.2","Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) izzós kivitelben, energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással, becsavarható kompakt fénycsővel (E14, E27)",9,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"71-009-1.1.2-0411013","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, 12db kismegszakító, 1 db 30mA 40A védőkapcsolók  kiselosztók 12-16 egység között VI-KO LOT- 16 FK. 16 modulos falon kívüli",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916116"]
[]
[8,"71-010-16.1.1-0142786","Falilámpák elhelyezése beltérre, izzólámpás kivitelben, normál és halogén izzós DIMCO (HOLUX) 60205A/MC falikar, 175x175x100mm, matt króm, 2x40W / G9 fényforráshoz, IP 44 Csz: 1-25-12-0255",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"71-005-1.11.1.1.1-0561954","Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706",23,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"K","MSZ HD 6364 mérés és jegyzőkönyv készítése",40,"mp*",null,null,0,0]
[]
[11,"K","A munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":5,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"82-009-2.1.1.3-0214052","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm HM 860",1,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-009-5.1-0117141","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6001 40",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"82-009-8.3.1-0319023","Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül,  kád előtétlappal,  klasszikus kád, 160x70",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00, ",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: 8780 61"]
[]
[10,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"82-009-12.2.1-0135121","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-12.3-0118056","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső  tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-13.1-0230011","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag  WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-19.1.4-0332292","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, egylyukú szerelésű kádtöltő csaptelep Kludi Bozz kádbefolyó, benyúlás 160 mm, kaszkád perlátor, rátolható rozetta, 30 l/perc, R: 3850505",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-19.3.2-0314504","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-19.5.1-0318782","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo fali mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0047-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-010-1.3.3-0310227","Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra, PS131GWO",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-016-1.1.1-0115271","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán papírtartó, csavarozható, fehér, Kód: 4627 00 01",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-016-1.1.7-0220104","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 4 ágú, Meteor típus",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"82-016-1.1.8-0115521","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01",1,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-016-1.1.9-0318742","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"K-tétel","Tükör",1,"db"]
[]
[24,"K-tétel","Mosogéphez víz- csatorna kiállás",1,"db"]
[]
[25,"K-tétel","konyhai szagelszívó",1,"db"]
[]
[26,"K-tétel","Vízminta vételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-4","Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]